도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 17차  회의록

2012.  11

도시교통본부

(교통운영과)

작성자	과명: 교통운영과	담당: 박평근 (☎6361-3839)	팀장:최정수 (☎3707-8713)	과장: 마국준 (☎3707-8712)

｢도로점용공사장 교통소통대책 17차｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 11.1(목) 14:00 ~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 세미나실 A □ 참 석 (9명) ∙ 당연직 : 교통운영과장 ∙ 위촉직 : 강동수 위원, 권재근 위원, 박준 위원, 박상섭 위원, 박은경 위원, 오은미 위원, 정현정 위원, 최재성 위원 □ 안 건(2건) - 청진구역 도시환경정비사업 종각역 개선공사 - 도림1 배수분구 하수관거 종합정비공사 □ 심의결과 - 총 2건(조건부시행 1건, 재심의 1건)

□ 위원 발언 내용(청진구역 도시환경정비사업 종각역 개선공사 : 재심의)

<000 위원>

○ 교통섬을 축소 등을 통해 남측 접근로를 3차로 확보 및 도로선형을 유지하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 4단계 까지는 현행 횡단보도를 유지하기 바람

<000 위원>

○ 8-1 단계 도로 선형을 유지하기 바람

<000 위원>

○ 공사장비 배치 및 공사 상세도를 추가하기 바람

<000 위원>

○ 5,9,11단계 야간공사시 경광등 등을 추가하여 안전이 확보될수 있는 방안을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 공사구간을 최소화하는 방안을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 종로구간 중앙선을 조정하여 일반차로 및 버스차로의 선형을 유지하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 횡단보도 지역 공사시 가림막은 시야가 보이는 투명가림막 등을 사용하여 안정성을 확보 할수 있는 방안을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 동시 신호에 따른 신호배분으로 시간 조정과 현시를 검토하기 바람(신호운영팀 협의)

<000 위원>

○ 종각역 개선공사 완료에 따른 종각역 사거리의 도류화에 대하여 제시하기 바라며, 우리시와 협의하기 바람

<000 위원>

○ 공사시 Pile 설치 간격 조정에 따른 공기단축 및 공사면적을 축소하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 환기실, 기능실을 도로공간에 점유 하지 말고, 다른 장소에 설치하는 방안을 검토하기 바라며, 이전이 곤란할 경우 현재 위치를 결정하게 된 자료를 제시하기 바람

<000 위원>

○ 통제수는 모범운전수 배치하기 바람

□ 위원 발언 내용(도림1 배수분구 하수관거 종합정비공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 대림로 3단계에서 직진차선의 선형을 유지하기 바람

<000 위원>

○ 대림로 6단계에서 대형차량의 통행할수 있도록 우회도로를 안내하기 바람

<000 위원>

○ 통제수는 모범운전수를 배치하여 안전에 유의하기 바라며, 병목을 고려하여 공사를 시행하기 바람