문서번호	교통운영과-11628
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
백바름		최진경	07/13 강진동
협조
	교통안전팀장		김세교

2018년 제11차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7

교 통 운 영 과

2018년 제11차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2018. 7. 11(수) 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

○ 참석위원 : 11명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 10명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 송두석 위원, 박규영 위원, 고진영 위원, 김지현 위원, 김봉찬 위원, 김정환 위원, 정필현 위원, 이경아 위원

- 간  사 : 교통운영팀장, 교통안전팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 6건 (조건부 시행 : 6건)

- 월릉교사거리∼석계역 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계 : 조건부 시행

- 오류2배수분구 하수관로 종합정비사업 : 조건부 시행

- 개포주공4단지아파트주택재건축정비사업 우수암거 이설 공사 : 조건부 시행

- 2018년 강남지사 열수송관 공사(2차) : 조건부 시행

- 돈의문 3구역 도시환경정비사업 서대문역 출입구(#3, #4) 이설공사 및 지하 연결통로 설치 공사 : 조건부 시행

□ 자문안건(1) : 월릉교사거리∼석계역 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
화랑로	2018.8.6.∼ 2018.8.17	야 간	1개 차로	북부수도사업소

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 1단계 북측 접근로 교통표지는 교차로 차로운영을 반영하여 보완하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(2) : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
노들로	2018.9.1∼ 2020.8.31	전 일	차로수 유지	도시기반시설본부

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 공사 종합관리계획도에 월드컵대교를 명확히 표시하기 바람

- 공사차량 진출입 체계에 대해 회차로, 회전반경 등 실제 작업차량의 동선을 고려하여 보완하기 바람

- 교통통제수 및 모범운전자 배치 운영 계획을 시간대 기준으로 세분화하기 바람

- 도로점용구간 완화구간(테이퍼)을 연장하여 안전을 확보하기 바람

- 교통처리계획도의 지명 및 도로명을 확인하여 오기를 수정하기 바람

- 제한속도 하향 조정에 대해 단계별 교통소통대책을 고려하여 세분하기 바람

- 3단계 전면 통제 관련하여 우회계획이 세부 단계별로 상이하므로 공사안내계획을 세부 단계별로 제시하기 바라며, 우회경로 주행을 위한 주요 교차로 운영 방법 등 우회계획을 보다 상세히 수립하여 제출하기 바람

※ VMS를 통한 공사 안내의 경우, 지점별 타입에 따라 구체적인 안내계획을 수립하기 바람 (지점, 내용, 시점 등등)

- 3단계 램프 통제 단계의 통제 지점을 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 재점토하기 바라며, 성산대교 및 성산로, 내부순환로 등 접근로를 기준으로 이동식 VMS 설치 운영 계획을 수립하기 바람

- 완공 후 계획 관련하여 교통운영과와 협의하여 다음 사항을 보완하기 바람

① RampB : 양화교 전구간 확장 및 1개 차로 확보 방안 검토

② RampG : 횡단보도 신설 계획 재검토 필요 (위치, 시인성, 육교 존치 등)

③ 하위차로 합류를 기준으로 노들로 차로운영계획 보완

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(3) : 오류2배수분구 하수관로 종합정비사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
부일로, 오리로	2018.8월 ∼ 2019.8월	전일, 주간	1∼2개 차로	구로구청

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 제11차 자문회의 결과에 대한 이행 계획을 제12차 자문회의를 통해 보고하기 바람

- 횡단보도 및 노면표시 임시 설치 방법에 대해 명확히 제시하기 바라며, 기존 시설물의 이전을 최소화한 교통소통대책을 수립하기 하기 바람

- 주간점용공사 관련하여 가시설 설치 계획을 반영하고, 그에 따른 굴착 단면도를 정확히 제시하기 바람 (하부폭, 굴착폭 등)

- 하수관로 공사 내용을 정확히 확인하여 주간점용공사를 전일점용공사로 재검토하기 바라며, 그에 따른 공사기간 단축 가능여부를 제시하기 바람

- 또한 주간 및 야간 시간대 시공 가능한 공사 내용을 정리하기 바람

※ 공사로 인한 소음 문제 등을 고려하여 정리하기 바람

- 전단계 도로점용구간 시·종점부 공사 시 장비배치계획을 재검토하여 좌회전 등 교차로 통행여건 확보 방안을 수립하기 바람

- 각 공사단계별 교차로 교통통제수를 배치하여 비보호 좌회전 차량 등을 처리하고, 오리로 교통정체를 최소화하기 바람

- 도로점용구간을 기준으로 횡단면도를 제시하기 바라며, 점용구간 휀스로부터 여유폭(0.5m∼0.3m) 확보 후 차로운영계획을 수립하기 바람

- 교차로 공사단계의 경우, 차량 회전반경을 고려하여 라운딩 등 점용구간 보완

- 1단계 신호운영계획은 횡단거리 등을 고려하여 재검토하기 바람

- 3, 4단계 등 고가옆길 통제에 따른 우회경로는 부일로15길을 중심으로 안내 및 유도하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(4) : 개포주공4단지아파트주택재건축정비사업 우수암거 이설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
삼성로, 삼성로4길	2018.8월 ∼ 2018.10월	전 일	1개 차로	개포주공4단지아파트주택재건축정비사업

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 교통처리계획도 횡단 계획 및 점용폭을 재검토하기 바람

- 1구간 9단계 보행통로를 개포주공4단지재건축사업지 내부로 조성하기 바람

- 2구간 1단계 삼성로4길 통행체계 관련하여 양방통행 확보 또는 일방통행 운영 등 시행 가능한 교통소통대책을 반드시 마련하기 바람

※ 사업지 내부 공사차량 배치, 우회로 확보 등 사업지 내부 활용 방안에 대해 협의하기 바람

※ 우회경로 안내 및 공사기간 단축 등 종합적인 대책을 검토하기 바람

- 또한 가시설 설치 등으로 굴착폭 축소 등 다양한 방안을 재검토하기 바람

- 2구간 8단계 북측 접근로의 임시 횡단보도 설치 관련하여 검토하기 바람

- 개포주공4단지아파트주택재건축사업 철거 공사 완료 후 본공사 추진에 대해 협의하기 바라며, 1, 2구간 공사 공정에 대해 재검토하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(5) : 2018년 강남지사 열수송관 공사(2차)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
양재대로 도산대로	2018.7.9 ∼ 2018.9.7	야 간	1∼2개 차로	한국지역난방공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 사전검토의견 1번의 경우, 차로별 차량유도선 설치로 보완하기 바람

- 11단계 등 도로를 횡단하는 공사단계는 야간공사 후 당일 복구로 주간 차로수를 유지하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(6) : 돈의문 3구역 도시환경정비사업 서대문역 출입구(#3, #4) 이설공사 및 지하 연결통로 설치 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
통일로, 새문안로	2018.07.01.∼ 2020.04.30	전 일	1개 차로	주식회사 하나자산신탁

❍ 자문결과 : 조건부 시행

- 마을버스 정류장은 가능한 전방 횡단보도와 이격하기 바람

- 종로→은평구 방향 교통섬 외곽 부분은 버스 회전을 고려하여 회전변경을 확대하기 바람

- 종로→은평구 방향 우회전 차량이 마을버스 정류소 운영 구간으로 진입하지 않도록 우회전 처리계획을 보완하기 바람

- 복공 공사 관련하여 협의 후 도로점용공사장 교통소통대책을 보완하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부. 끝.