등록번호

안전치수과-3343

주무관

치수팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

부구청장

구청장

등록일자

2022.2.23.

김환

서재영

시희식

함명수

김진만

02/24

문석진

결재일자

2022.2.24.

공개구분

대시민공개

협  조

하수팀장

代홍승지

기전팀장

이경호

2022년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 계획

서 대 문 구

안전치수과

2022년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행 계획

2022년 우기대비 수해취약지역, 대형 공사장 및 하수관로, 간이빗물 펌프장 등 각종 수방시설에 대한 일제점검을 실시하여, 수해대비에 철저를 기하고자 함

1		관련근거

□  2022년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

⇒ 서울시 하천관리과-2203(2022. 2. 17.)

2		점검기간 및 대상

□ 점검기간

❍ 1차점검 :  2022. 3. 2. ~ 3. 31.까지

❍ 2차점검 :  2022. 4. 5. ~ 4. 22.까지

※ 수방기간 : 2022. 5. 15. ~ 10. 15.

□ 점검대상

❍ 하천 및 수방시설물

- 하천 2개소(홍제천 6.12km, 불광천 1.54km), 간이펌프장 1개소, 하수시설물 등

※ 하수시설물 현황

하수관 연장(m)					맨홀 (개소)	빗물받이 (개소)
계	하수관	암 거	개거	U형 측구
326,925	294,820	27,754	533	3,488	9,025	14,694

❍ 풍수해 취약시설 및 지역

- 민간 공사장 : 재개발․재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

- 공공 공사장, 사면시설, 지하시설, 유수장애시설, 돌출시설(간판) 등

3		분야별 점검대상 및 점검내용

구 분	분 야	점검대상	점검내용	관련부서
하 천 및 수 방 시설물	하 천	홍제천, 불광천	- 하천 및 제방시설	안전치수과
	수 방 시설물	간이빗물펌프장 재난예․경보시스템 하수시설물(하수관, 맨홀)	- 펌프장 가동가능 여부 시운전, 재난예․경보 시스템 작동여부 하수시설물 정비상태 등	안전치수과
풍 수 해 취약시설 및 지 역	민 간 공사장	재개발, 재건축, 대형 건축공사장 및 장기 공사중단 현장 등	- 공사장 내 타워크레인 현황파악, 안전점검 정비여부 등 - 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 보호 등 - 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	도시재정비 주 택 과 도시계획과 건 축 과
	공 공 공사장	도로, 교량, 하천, 하수관거 등	- 가배수로, 침사지, 집수정 설치 등 - 옹벽, 축대, 절개지, 산사태, 낙석 방지 등 - 수방자재, 장비 확보 및 비상연락망 구축 등	토 목 과 안전치수과 푸른도시과 건 축 과
	기존사면 시 설	옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등	- 토사유출, 낙석방지, 균열여부 및 안전휀스 설치여부 등	도시재정비 주 택 과 도시계획과 건 축 과 토 목 과 푸른도시과
	지하시설	지하차도, 지하보도	- 배수로 및 집수정 청소, 펌프가동, 월류 방지턱, 모래주머니 비치여부 등	토 목 과
	유수장애시 설	하천 및 하수관거 내 퇴적물 등 상류 지역 수해유발 적치물	- 하수시설물 내 토사퇴적 등 유수소통 지장 여부 등	안전치수과
	돌출시설	대형입간판, 돌출 간판, 철탑, 각종 표지판 등	- 각종 시설물의 안전여부 등	건설관리과
	소 형 수방시설	침수방지시설(수중펌프, 역류방지밸브, 차수판)	- 정상 작동여부	안전치수과 건 축 과

※ 그외 추가 점검대상 시설은 소관부서에서 자체적으로 판단

4		점검 중점사항

□ 1차점검 및 정비

❍ 점검기간 : 2022. 3. 2. ~ 3. 31.까지

❍ 점 검 자 : 시설물 및 공사장 담당부서장 주관 (전문가와 대상파악 및 점검․정비)

❍ 조치계획 : 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

□ 2차점검 및 정비

❍ 점검기간 : 2022. 4. 5. ~ 4. 22.까지

❍ 점 검 자 : 시설물 및 공사장 담당국장, 전문가 등 합동점검 시행

☞ 1차 점검 미조치 사항 위주로 시행

❍ 조치계획 : ’22. 4. 30.까지 1․2차 점검 시 지적사항 전체 정비완료

☞ 우기 전 정비 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

5		추진계획

점검 방침수립 및 대상파악 제출 (2.25까지)		1차점검 시행 (3.2~3.31)		지적사항 보완조치 (3.31까지)		조치결과 제출 (4.1까지)
		점검책임자(부서장)
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.5~4.22)		지적사항 정비완료 (4.30까지)		조치결과 제출 (5.6까지)
		점검책임자(소관국장)

※ 주요시설은 서울시 합동점검 (점검대상 추후 통보)

6		행정사항

□ 중대한 위험사항 적출 시 안전치수과 즉시 통보

❍ 부서별 점검계획 수립 통보

❍ 중대 위험지역은 별도 안전관리

❍ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견된 경우 긴급조치 및 대책수립

붙 임 : 1. 서울시 방침서 1부

2. 점검대상현황 제출서식 1부

3. 일제점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.