등록번호

건축과-5971

주무관

건축안전센터팀장

건축과장

환경생활국장

등록일자

2022.3.10.

정형석

배성호

박기철

03/10

이진구

결재일자

2022.3.10.

공개구분

부분공개(5 6)

협  조

건축민원관리팀장

代김병곤

건축1팀장

김관원

건축2팀장

강경모

중·소형 민간건축공사장 집중 안전점검 결과

서 대 문 구

건축과

중·소형 민간건축공사장 집중 안전점검 결과

1		추 진 근 거

□ 건설기술진흥법 제54조 (건설공사현장등의 점검)

□ 『재난 및 안전관리 기본법』제25조의2 (재난관리책임기관의 재난예방조치 등)

□ 건축법 제87조 (보고와 검사 등)

2		안전점검 개요

□ 점검기간 : 2022.02.09. ~ 02.23.

□ 인    원 : 10인

❍ 외부전문인력 : 2인, 내부전문인력 : 1인, 동담당자 : 7인

□ 점검대상 : 총 27개소

❍ 중·소형 건축공사장 : 25개소

❍ 해체 공사장 : 2개소(해체신고 : 1개소, 해체허가 : 1개소)

합계	중소형 건축공사장	해체 공사장
27	25	2

3		점검 결과

□ 건축공사장 안전점검 결과

점검대상	지적사항	특이사항없음	조치결과	비고
27개소	27개소	-	보완완료:27개소

※ 건축공사장 안전점검 결과 참조

□ 점검방법

❍ 점검반운영 : 외부전문가와 담당자 합동점검

❍ 외부전문가 : 건축사, 건축시공기술사 등 관련 전문가

❍ 담  당  자 : 현장안내 및 점검표 작성 및 점검 지원

- 과 업무분장표에 의한 각동 건축 인·허가 담당

			건 축 과 장
건축민원관리팀장			건축1팀장			건축2팀장
건축민원관리팀 직원 건축안전센터 전문인력 중소형 공사장 및 해체 공사장			건축1팀 직원 건축안전센터 전문인력 중소형 공사장 및 해체 공사장			건축2팀 직원 건축안전센터 전문인력 중소형 공사장 및 해체 공사장

□ 점검내용

❍ 중‧소형 민간 건축공사장 점검사항

- 점검표(붙임)에 의한 현장 위해요인(전문가), 감리 안전관리실태(공무원) 중점점검

❍ 해체 공사장 점검사항

- 건축물 해체공사현장 안전점검표(붙임)에 의한 중점점검

- 철거공사장 CCTV 설치 및 24시간 녹화 여부

- 상부 과하중을 고려한 동바리 설치 및 잔재 당일 반출 여부

- 공사용 가설펜스 및 보행자통로 확보 여부

- 해체 공사현장별 안전관리와 관련 개선 미흡하거나 보완이 필요한 사항 중점 점검

4		향 후 계 획

□ 조치완료 현장에 대하여 건설사업관리기술인 및 건설관계자에게 지속적 행정지도

5		행 정 사 항

□ 외부전문가 안전점검비 지급

❍ 소요예산액 : 2,700천원(천원미만 절사)

※ 산출근거 : [27개소/3개소(1인1일)] × 300,000원 = 2,700,000원

❍ 시·구 분담률 : (시):(자치구)=5:5

❍ 예산과목 : 건축과, 구민안전을 지키는 안심도시 조성, 건축물 안전확보, 건축안전센터 운영, 일반운영비, 사무관리비

붙    임 : 1. 건축공사장 안전점검 결과 1부.

2. 안전점검 조치결과 1부.  끝.