품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 중곡동 2030 청년주택 신축공사                         점검일시 : 2022. 5. 19.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 철근 등의 시험횟수(현장시험, 의뢰시험, 인증서 대체)가 적정하지 않으므로, 수정하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 조경부분은 항상 물이 차있어 수압이 걸리는 부분이므로 조경토가 채워지는 면 전체에 방수처리가 필요하며, 조경면 표면에도 물의 흐름이 드레인으로 유도될 수 있도록 계획하여 시공하기 바람. ○ 계단 참구간 층간이음 부분에 물이 비치고 있으므로 외부 도장전 이음부위에 메움조치를 시행 하기 바람. ○ 2층 상가의 유리가 대형으로 바람에 의한 양력이 클 것으로 예상되므로, 구조코킹 시공 시점을 최대한 앞당겨 시공하기 바람.	별첨 사진 참조