문서번호	시설관리과-2167
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	02/03
			신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		노병권

2023년 상수도시설물 유지관리사업 추진계획

2023. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

2023년 상수도시설물 유지관리사업 추진계획

2023년 배수지, 아리수올림터 및 밸브류 등 상수도시설물 유지관리사업 종합 추진계획과 예산 배정현황을 보고 드림.

Ⅰ				추 진 개 요		‘

□ 시설현황

GIS 통계자료 기준(2022.12.31.) / (단위: 개소)

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************************

□ 시설물 유지관리사업 예산 사업 현황

(단위: 개소, 백만원)

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅱ				사업추진 중점사항		‘

□ 노후밸브 정비 및 상수도 맨홀 정밀점검

❍ 구별 노후밸브 현황

GIS 통계자료 기준(2022.12.31.) / (단위: 개소)

********************************************************************************************************************************************

❍ 구별 노후밸브 정비 목표

(단위: 개소)

**********************************************************************************************************

❍ 고장밸브, ’94년 이전 설치된 회주철 재질의 노후밸브 우선 교체

- 단수 범위 축소가 필요한 경우 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

- 노후밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

- 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

- 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지원형밸브실 및 매몰형중형밸브실 활용

- 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록 및 중블록) 단위로 정비

❍ 상수도맨홀 정밀 점검 **************************************

- 상수도맨홀의 내·외부 상태평가 후 안전등급 및 우선순위 제시

- 점검결과 정비대상은 2024년 정비계획 수립 추진하며 긴급히 정비를 요하는 사항은 발견 즉시 시설물 연간단가 계약업체에 정비 조치

□ 배수지 내부 방수공사

***********************************************

- 효율적인 시설물 유지관리를 위하여 도막계열(천정, 벽체, 기둥, 도류벽 등)과 패널계열(바닥)로 적용하고, 본부(배수과 및 시설과) 사전 협의 후 급수운영에 차질이 없도록 조기 시행

□ 배수지(올림터) 시설정비 및 정밀안전진단

*****************************************************

- 배수지 물탱크 청소 일정 고려하여 우선순위별 항 내부 정비

- 정비보수의 시급성을 감안 관내 시설물 유지관리 업체(연간단가)에 작업지시하여 보수 조치

- 배수지 및 아리수올림터 등 시설분야 정기·수시 점검시 지적사항 정비

******************************************

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행이 가능하도록 조기 발주

- 진단·점검 결과는 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 등록

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************

- 상·하반기 점검표에 따른 사업소 및 본부 담당자 합동(육안)점검 실시

- 정기점검 조치사항은 과별 보고 및 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 담당자별 입력

□ 배수지 물탱크 청소

❍『상수도 시설물 유지관리 지침』에 따라 청소주기(6개월) 준수

❍ 추락, 감전 및 질식 등 사고 예방을 위한 작업환경 점검 등 안전관리 철저

□ 배수지, 아리수올림터 등 기전설비 유지관리 시행

❍ 모터펌프, 크레인, 전동밸브 등 기계설비 연간단가계약 유지보수 시행

❍ 전기설비 및 자동제어시스템 연간단가계약 유지보수 시행

❍ 전용회선 유지관리(CCTV, 유량계 등) 시행: 62개소

❍ 상수도시설물 무인경비용역 관리 시행: 11개소

□ 아리수올림터 및 배수지 노후시설 개량

❍ 내용연수 경과 노후 기전설비 교체 및 개량

********************************

***************************

□ 공동구 유지관리 철저

*******************************************************

❍ 서울시설공단이 위탁관리하고 있는 공동구내 상수도 시설을 점검·정비하여

누수사고 사전예방 및 보완사항 도출

- 정기점검(상·하반기 합동점검 및 사업소 자체점검) 및 필요시 수시점검

Ⅲ				행 정 사 항		‘

□ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

❍ 정밀안전진단 및 점검 시설물의 신속하고 내실 있는 진단을 위해 과별 분리 발주

□ 사전 절차 이행 철저

❍ 특허 및 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 사전 절차를 이행한 후 제품 구매

- 특정제품 심사위원회 개최 등

□ 지속적인 유지관리 시행

❍ 구별 상·하반기 노후밸브 정비 목표에 따라 실적 달성

- 상반기 중 60% 이상 실적 달성 추진

❍ 월별 예산 집행실적 및 사업 달성실적 관리 및 본부 보고

붙임  1. 2023년 상수도시설물 유지관리 예산 1부.

2. 정밀안전진단 및 점검 추진 계획 각1부.  끝.