문서번호	급수운영과-20966
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김윤선	代전소영	12/28
		이용구

착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토 보고

[도림천 단면확장 사업 저촉 상수관로 원인자 이설공사]

2023. 12. 28. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 및 시공계획서 검토 보고

급수운영과장 : 이용구☎3146-4540 급수운영팀장 : 김윤환☎4554 담당 : 김윤선☎4559

관악구청 치수과에서 시행하는 「도림천 단면확장 사업(장기계속)」에 따른 저촉 상수관로 원인자 이설공사에 관한 착공계 및 시공계획서에 대하여 아래와 같이 검토 후 보고드림

Ⅰ		공사 개요

□ 관련공문

○ ************************************
******************************

□ 공사개요

○ 공 사 명 : **********************

○ 공사위치 : ********************************

○ 공사현황 : ******************************

****

○ 발 주 자 : 관악구청 치수과, *******

○ 시 공 사 : *********************************

○ 건설사업관리단 : **********

○ 시공상세도

****

Ⅱ		착공계 검토

□ 제출사항 검토

○ 시공 계약업체 : **********************

- 사업종목 : 상·하수도설비공사업 ********************

○ 현장대리인 선임계 (공사기간 : 승인시 ~ 2024.01.31.)

성 명	생년월일	자격종목	검토사항	비 고
***	********	********** *************************	***** *******	**** ****

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
발 주 처	************** *******	*********** *************
	******************* ****************	*************
현장 대리인	*****	*************
시 공 사	***********	***********
감 리 회 사	**********	*************
남부수도사업소	************	*************
	************	*************
	************	*************

□ 시공참여자

연번	업무	성 명	주민등록번호	주 소	비고
1	현장대리인	***	**************	******************
2	배관공	***	**************	*******************
3	배관공	***	**************	******************
4	배관공	***	**************	****************
5	조적공	***	**************	*********************
6	교통정리	***	**************	********************

□ 사용자재 및 시험계획 횟수

구분	공종	시험종목	시공 계획물량	시험빈도	계획 시험횟수	비고
사급자재	덕타일주철이형관	KCW-2011-0003 등에 규정된 시험종목	3	·제조회사별 ·제품규격별	사급자재 공급원 제출시 국·공립 시험기관의 시험 성적서 제출 (KS, KC 인증 여부 확인)
	덕타일 주철직관	KCW-2013-0148 등에 규정된 시험종목	13	·제조회사별 ·제품규격별
	제수밸브	KCW-2012-0055 등에 규정된 시험종목	2	·제조회사별 ·제품규격별
	부단수 할정자관	KCW-2012-0125 등에 규정된 시험종목	1	·제조회사별 ·제품규격별

□ 장비투입계획 (1개조 투입기준)

장비명	규격	단위	수량	비고
백호	0.12~0.6㎥	대	1	도로폭에 따라 조정
덤프트럭	15T	대	1
램머	80kg	대	1
콤팩트	10HP	대	1
포장절단기	10kw	대	2
관절단기	주철관, 급수관	대	2
양수기	5HP	대	2
배관탐지기		대	1
청소장비		조	1	고압세척기, 물탱크, 빗자루

Ⅲ		검토 의견

연번	검토항목	검토내용	검토결과
1	현장기술자 지정	건설산업기본법 시행령 별표5 『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액 30억 미만에 해당됨	적정
2	건설예정공정표	작업간 선행, 동시 및 완료 등 공사 전·후간의 연관성이 명시되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨	적정
3	착공 전 점검	담당 출장 점검	적정
4	현장기술자 경력확인서	현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출됨	적정
5	품질관리대책	품질관리계획 작성됨	적정
6	안전관리대책	안전관리계획 작성됨	적정
7	환경관리대책	환경관리계획 작성됨	적정
8	노무동원 및 장비투입계획서	공사의 규모 및 성격, 특성에 맞게 장비 및 수량이 계획됨	적정
9	자재 시공계획서	수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조의 2 (수도용 자재와 제품의 사용) 규정에 적합한 자재 사용 계획됨	적정

□ 조치의견

○ 계획된 공사기간 내에 상수도 이설공사 작업이 완료될 수 있도록 작업 계획을 수립하고, 자재준비 및 인력, 장비 등을 사전확보 후 차질없이 진행하여 급수운영에 지장이 없도록 조치하고자 함

○ 본 계획에 따라 「도림천 단면확장 사업(장기계속) 저촉 상수관로 이설공사」에 대하여 원인자에게 착공승인 통보하여 차질없이 공사 진행하고자 함

붙임  착공계 1부.  끝.