첨부 #1

정기점검일지

2024년

건축시설 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
건축시설물	‧바닥 마감부위 침하 및 균열현상
	‧건물전체의 부동침하현상
	‧외부 벽체의 균열 현상
	‧외벽의 전도위험 상태
	‧옥외 간판의 고정상태
	‧외벽 마감재의 탈락부위
	‧외벽몰탈 또는 콘크리트의 탈락부위
	‧외벽 창문 유리의 파손
	‧지붕 및 ROOF DRAIN의 상태
	‧슬라브에 하중물의 과적여부
	‧지붕과 지붕 구조물의 상태
	‧외벽의 백화현상
	‧외벽 석재 및 블록의 경사방향 균열
	‧하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태
	‧내부 창, 문의 작동상태(자동문 외)
	‧건물내부의 진동 여부
	‧천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태
	‧벽 마감재 및 천정재가 찢어진 곳 유뮤
	‧실내의 하중(중량물)의 과적여부
	‧건물내외부 이상 소음 발생상태
	‧누수되는곳의 유무
	‧녹물이 흘러 나오는 곳의 유무
	‧코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무
	‧외부 석재에 균열 또는 변형 유무
	‧슬래브, 보, 기둥, 벽체의 들뜬 현상
	‧통제구역 시건장치
	‧안전시설 점검
	‧차량통행제한 시설 점검

조경·토목시설 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
돔경기장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 내야그물망 체결 상태 및 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 및 휀스 이상유무 점검
축구장·풋살장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 외야휀스 이상유무, 나사 체결상태 점검 ‧ 체육시설(골대), 출입문 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 이상유무 점검
녹지대, 수목	‧ 당김줄지주, 지주목 결속 점검 ‧ 위험수목(전도, 고사) 여부 점검 ‧ 수목 병충해 감염 여부 점검 ‧ 수목, 초화류 피해(가뭄, 동해, 상열 등) 점검
연 못	‧ 수질 및 청소 상태, 분전반 점검
실개천	‧ 수질 및 청소 상태 확인
벤치 등 조경시설물	‧ 파손 여부 및 청결, 관리상태 확인
기타 조경구조물	‧ 파손 여부 및 관리 상태 확인
유지관리 장비	‧ 고장 및 관리 상태 확인
포장	‧ 균열, 파손 여부 확인
경계석	‧ 이탈, 파손 여부 확인
배수로	‧ 준설, 변형, 파손 여부 확인
맨홀	‧ 이탈, 소음, 파손 여부 확인
각종 블럭	‧ 이탈, 파손 여부 확인
법면(산벽)	‧ 토사유출, 붕괴위험 여부 확인

전기설비 정기점검일지(분/반기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

점 검 항 목	점 검 결 과	조치결과 (미조치시 계획)
	내용(위치, 상태)
▪ 전기시설
수․배전반 접지 및 각종 계기 작동상태
변전실내 변압기의 작동 및 소음/온도 상태
옥외 조명 및 가로등주 점등상태 및 이상유무
경관조명 점등상태 및 이상유무
항공장애등 점등상태 및 이상유무
투광등 설비 동작상태 및 제어상태 이상유무
축구장 조명탑 동작상태 및 제어상태 이상유무
조명설비(등기구)고정 및 점등(조도)상태
전력제어 통신상태 및 계기 동작상태
조명제어 통신상태 및 계기 동작상태
통합제어설비 통신상태 및 동작상태
입장객시스템 통신상태 및 동작상태
지진감시시스템 통신상태 및 동작상태
보행육교 등기구 점등상태 및 제어시스템 동작상태
분전함 및 누전차단기 작동상태
동력반내 보호계전기 및 기타설비 동작상태
습기가 많은 장소 콘센트 고정 및 접촉상태
전선로 접속 및 단자 부분 절연/고정 상태
문어발식 콘센트 사용 여부
태양광설비 인버터 동작상태 및 구조물 이상유무
관리동(매점 및 화장실) 전열,전등 이상유무
스노우멜팅 가동여부 및 이상유무
무정전 설비 동작 상태 확인
발전기 시험가동 및 각종 기기류 동작 상태

통신설비 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
전광판 및 영상송출설비	ㆍ전광판 외관(구조물, LED) 및 시건장치 상태
	ㆍ전광판 내부 제어기 등 개별 FAN 동작상태
	ㆍ경기운영실 전광판용 UPS 동작 및 설정상태
	ㆍ경기운영실 영상장비 청소상태
	ㆍ전광판 동작상태(정지 및 동화상, 경기정보 표출상태) - 메인 및 백업 시스템 표출 상태
	ㆍ투수 전광판 동작상태(경기정보 표출상태)
	ㆍ스피드건 동작상태(메인 및 백업)
	ㆍ전광판 시계설비 동작상태(스피드업시계, 현재시계) - 전광판 3개소, 홈/원정 덕아웃, 투수 후면
	ㆍ영상카메라 및 원격 컨트롤러 동작 및 제어상태
	ㆍ영상카메라 외관 및 고정 상태
	ㆍENG카메라 동작 및 무선 연동 상태(배터리 충전상태)
	ㆍ문자발생기 장비 및 프로그램 동작상태
	ㆍ비디오 라우터 동작 및 설정 상태
	ㆍ전광판 운영 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)
	ㆍ중앙 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)
	ㆍ1,3루 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)
	ㆍ모니터 동작 및 표출 상태
	ㆍ오디오 믹서 동작상태 및 설정상태(음향 연동상태)
	ㆍ스포츠코더 시스템 장비 및 프로그램동작상태(메인/백업)
	ㆍ스위처 동작상태 및 기능별 설정상태
	ㆍP2레코더 동작상태 및 설정상태
	ㆍNLE 동작상태 및 설정상태
	ㆍNLE DATA 백업 상태
	ㆍCATV 컨버터 동작 및 신호 연동 상태
	ㆍCCTV DVR 및 제어기 동작 및 신호 연동상태
	ㆍ기타 영상 장비 동작 및 설정 상태
	ㆍ영상분야 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태(조임)
	ㆍ경기운영실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부
	ㆍ예비품(소모품) 보관 및 확보 상태

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
음향설비	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 1)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 2)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 3)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 4)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 5)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 6)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 7)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 8)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 9)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 10)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 11)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 12)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 1)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 2)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 3)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 4)
	ㆍ관람석용 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ필드용 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ발코니 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ경기운영실 음향용 UPS 동작 및 설정상태
	ㆍ외야 및 지붕충 Amp실 통신 및 제어장비 동작상태
	ㆍ경기운영실 통신 및 제어장비 동작상태
	ㆍ경기운영실 및 외야 앰프실 앰프 동작상태
	ㆍ오디오 믹서 동작 및 그룹별 설정상태(메인 및 백업)
	ㆍ음향 운용PC 설치 및 동작상태
	ㆍCD, USB, 이벤트 플레이어 설정 및 동작상태
	ㆍBV-NET BOX INTERFACE 동작상태
	ㆍDANTE BRIDGE INTERFACE 동작상태
	ㆍINTERFACE PSU 동작상태
	ㆍ파워서플라이 동작상태
	ㆍ유선 및 무선 마이크(신호 송수신) 동작상태
	ㆍ네트웍(광/USB허브) 동작상태(경기 운영실)
	ㆍ네트웍(광허브) 장비 설치 및 동작상태(지붕트러스)
	ㆍD.S.P 설치 및 동작상태(운영실, 외야 앰프실)

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
음향설비	ㆍ영상조정실 장비와 연동상태(오디오 및 비디오)
	ㆍ아나운서실 마이크, 믹서 설치 및 동작상태
	ㆍ전관방송설비와 비상 연동상태
	ㆍ영상장비와 연동상태
	ㆍ경기운영실 음향장비 청소상태
	ㆍ외야 앰프실 음향장비 청소상태
	ㆍ음향분야 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태(조임)
	ㆍ외야 앰프실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부
	ㆍ예비품(소모품) 보관 및 확보 상태
CCTV설비	ㆍ방재센터 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태
	ㆍ덕아웃 모니터 화면 표시상태
	ㆍ카메라 제어상태(Zoom, 회전)
	ㆍ카메라 감시 기준점 설정상태
	ㆍDVR 녹화 설정 상태(녹화 기준점, 녹화 화질, 녹화용량 외)
	ㆍKVM SWITCH 동작상테
	ㆍCCTV POLE 외관 및 기초, 카메라 고정 상태
	ㆍCCTV 시스템 운용 PC 동작 상태
	ㆍCCTV 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)
	ㆍCCTV 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
교환설비	ㆍ교환기 동작 상태(에러 표시 상태)
	ㆍ정류기 및 축전지 연결 및 동작상태
	ㆍ교환기 DATA 백업상태
	ㆍ교환기 운용 PC(프로그램) 동작 상태
	ㆍ교환기 과금 PC(프로그램) 동작 상태
	ㆍ통신케이블 인입라인 및 맨홀 상태
	ㆍMDF실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부
CATV설비	ㆍ장비 동작상태(위성방송 및 공중파 수신/송출)
	ㆍA/S, B/S 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍ무궁화 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍ공청안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍA/S, B/S 위성방송 수신 상태(Video/Audio신호)
	ㆍ무궁화 위성방송 수신 상태(Video/Audio신호)
	ㆍ공시청 방송 수신 상태(Video/Audio신호)

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
CATV설비	ㆍ역다중화기 동작 및 송출상태
	ㆍCATV 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태
	ㆍ기타 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
전관방송 설비	ㆍ장비동작(전원공급상태) 및 송출상태
	ㆍ옥내 스피커 외관, 고정 및 동작상태
	ㆍ옥외 컬럼스피커 외관, 고정 및 동작상태
	ㆍTTS설정 및 동작상태
	ㆍAMP 설정 및 동작상태(FAN 동작상태 포함)
	ㆍ소방 비상 연동상태
	ㆍ기타 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)
	ㆍ전관방송 시스템 각 케이블(제어/Data/전원) 연결 상태
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
	ㆍ전관방송설비의 외관상태
주차관제설비	ㆍ지하주차장 1루 입․출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍ지하주차장 3루 입구 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍ지하주차장 외야 출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍCCTV 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태
	ㆍ운영시스템 및 프로그램 정상 가동상태
	ㆍ장비별 청소 및 Fan 동작 상태
	ㆍ서버 데이터 보관상태
	ㆍDVR 녹화 설정 상태(녹화 기준점, 녹화 화질, 녹화용량 외)
	ㆍ차량 유도등 설치, 고정, 동작 상태
인터폰설비	ㆍ인터폰 외관 및 설치상태
	ㆍ인터폰 동작상태(홈/원정 덕아웃, 심판실, 기록실)
대회의실방송설비	ㆍ오디오 믹서 및 동영상 플레이어 동작상태
	ㆍ프로젝터 및 엘리베이션 설치 및 동작상태
	ㆍ유선 및 무선 마이크(신호 송수신) 동작상태
	ㆍ스피커 고정 및 동작상태
전기시계설비	ㆍGPS 신호 수신상태
	ㆍ모시계(Main 및 Sub) 동작상태

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
전기시계설비	ㆍ자시계 동작상태
	ㆍ지붕층 GPS 안테나 설치 및 고정상태
	ㆍ장비 청소상태
LAN설비	ㆍ행정망 장비 설치 및 동작상태
	ㆍ사설망 장비 설치 및 동작상태
	ㆍ워크그룹 스위치 설치 및 동작상태
통합배선설비	ㆍMDF 설치 및 고정상태, 배선상태
	ㆍIDF 설치 및 고정상태, 배선상태
	ㆍOUTLET 설치 및 배선 상태
중계방송설비	ㆍ중계 단자함 설치, 고정, 단자 취부 및 동작 상태
	ㆍHD/SD 광송수신기 동작상태
	ㆍHD 중계카메라 단자 광 접속점 청소
비상벨설비	ㆍ비상통화 수신기 설치 및 동작상태
	ㆍ메인시스템 동작 및 신호 표출 상태
	ㆍ통합형 비상호출 스위치 동작상태
	ㆍ비상호출 스위치 동작상태
이동중계국설비	ㆍ메인시스템(중계 채널별) 동작 및 송수신(중계) 상태
	ㆍ무선통신보조설비 연동상태
	ㆍ안테나 설치 및 고정상태
금연벨설비	ㆍ금연벨 설치 및 고정상태
	ㆍ금연벨 동작상태

기계설비 일일 점검일지

점검일자:						2024. . .( )
점 검 자:
※ 범례(○:양호, △:요주의, x:요수리)
대상설비	점검사항	점검 결과		대상설비	점검사항		점검 결과
열원설비	외관, 계기류, 제어시스템 상태			냉 각 탑	외관, 누수, 수위, 소음·진동, 모터 상태
	밸브 개폐, 소음·진동 상태 등
					누유, 배수, 온도, 수질 상태 등
보 일 러	외관, 계기류, 펌프, 송풍기, 제어시스템, 수질, 블로우다운 상태
				팽창탱크	외관, 누수, 제어시스템, 급수보충, 압력 상태 등
	연료, 소음·진동 증기공급, 배가가스 온도 상태 등
				패키지 냉·난방기	외관, 정상운전여부, 입출구 온도 상태 등
펌 프	외관, 계기류, 진공, 누수, 누유 상태
	제어시스템, 소음·진동 상태 등
				공기조화기	외관, 계기류, 밸브 개폐, 누수, 압력 상태
항온항습기	외관, 가습기동작, 계기류, 제어시스템 상태
					코일, 온도차, 히터, 소음·진동 상태 등
	소음·진동, 압축기, 운전, 누수 상태 등
환기설비	외관, 소음·진동, 댐퍼 작동 상태 등
				전열교환기	외관, 소음·진동 상태 등
위생기구	외관, 부착, 악세사리 동작, 누수 상태
	역류, 취기, 막힘, 동결, 고정 상태 등
				급수·급탕설비	외관, 계기류, 누수, 급수공급, 소음·진동 상태
저 수 조	외관, 배관류, 누수, 정수위밸브 상태
					수격, 급탕온도 적정유지, 안전밸브 상태 등
	볼탑 작동, 급수공급 상태 등
				오배수통기· 우수배수	외관, 배관류, 배수, 계기류, 누수, 역류 상태
오수정화 설비	외관, 누수, 취기, 통기, 브로워 상태
					취기, 막힘, 고정불량 상태 등
	환기설비, 처리조 운전, 퇴적물 적재 센서류, 방류조 유량 상태 등
				물재이용 설비	외관, 환기설비, 스크린, 유량조, 배관류 상태
배관설비	외관, 밸브류, 소음·진동 감압밸브 상태
					브로워, 저장소, 펌프 운전 상태 등
	누수, 누기, 수격작용 상태 등
				덕트설비	외관, 소음·진동, 댐퍼 상태
보온설비	외관, 결로, 열선 경보상태 상태
					급배기유닛, 루버, 취출구 상태 등
	동파방지 보온, 발열선 차단기 상태 등
				자동제어 설비	외관, 감시, 자동운전, 밸브 작동 상태
방음·방진 내진설비	외관, 운전 소음, 방음 상태
					댐퍼, 제어, 통신, 신호, 경보 상태 등
	물분배 계통 상태 등
◎ 특기사항

기계설비 주간 점검일지(  월 주차)

점검기간 : 2024. . . ~ 2024. . .	점검자 :

범례(○:양호, △:요주의, X:요수리)

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
열원설비	윤활유 이상 유무 상태	O
냉각탑	케이싱 손상, 변형 및 오염 상태	O
	엘리미네이터 오염 상태	O
열교환기	결로 상태	O
패키지 냉난방기	실내기 및 실외기 외관 상태	O
	드레인 판, 배관 이상 유무	O
공기조화기	공기조화기 내 드레인판 오염 및 부식 상태	O
	필터 및 차압 적정 지시 상태	O
	에어벤트 작,동 상태	O
	열교환기(코일) 오염 상태	O
	공기조화기 내 점검용 전등 상태	O
	공기조화기 점검구 고정 상태	O
환기설비	송풍기와 덕트 접속 상태	O
	외부 케이싱 손상, 변형 상태	O
저수조	주위청결 상태	O
오수정화설비	수질 상태	O
◎ 특이사항

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
전열교환기	필터 오염 상태	O
	필터(프리필터, 미디움필터, 헤파필터), 전기집진필터의 부착 상태	O
	적정 차압 상태	O
	필터 변형 및 파손 상태	O
덕트설비	캔버스 이음부 및 덕트 상태	O
	챔버의 고정·지지 상태	O
	방화댐퍼(FVD) 및 휴즈 이상 상태	O
	덕트 누기 상태	O
보온설비	열선(파워킷, 엔드킷, 피복 등) 상태	O
	배관, 덕트, 밸브류, 열선 보온 상태	O
	계량기 및 배관 주변의 보온 상태	O
자동제어설비	보일러, 냉동기, 펌프류, 송풍기 등의 제어판넬 오염 상태	O
방음·방진·내진 설비	장치 이탈 및 부식 상태	O
	냉동기, 냉온수 유닛, 냉각탑, 공기조화기, 송풍기 등의 방진 상태	O
	덕트 및 배관류, 펌프 상태	O
	공기분배 계통 상태	O
◎ 특이사항

환경시설 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
중수처리설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧브로워 및 펌프 작동상태
	‧시브스크린 상태
	‧여과기 여재 상태
정화조 설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧브로워 및 펌프, 환기휀 작동상태
	‧악취제거시스템 작동여부
우수조 설치	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧펌프 및 환기휀 작동상태
	‧시브스크린 상태
저수조 탱크	‧주변 청결상태
	‧물의 탁도 및 악취여부
	‧탱크 외관 및 시건장치 상태
연못 및 계류	‧물 수위 적정여부
	‧물 탁도 및 악취여부
	‧주변 청결상태
오수 집수정	‧오수시설 유출여부
	‧펌프시설 동작상태
	‧악취상태
냉각탑 및 수처리 기기 (하절기만 가동)	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧주변 청결상태
	‧수조 수위 및 수질 상태

소방설비 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
소 화 기	‧소화기 가스 충압 상태 점검
옥내소화전	‧주,예비,보조 각 펌프 별 정지,기동 압력 확인
	‧MCC 판넬상 스위치 AUTO여부 확인
	‧소화펌프 기동상태 점검
	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검
옥외소화전	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검
자동화재탐지	‧각종 감지기 상태 점검
	‧화재수신반 고장회로 확인
비상방송설비	‧화재시 연동작동 여부
유 도 등	‧비상전원 테스트
	‧유도등 점등 상태(수동)
소화수조	‧수조내 소화용수 적정량 확인
HFC-125	‧소화약제 용기 누설 점검
	‧솔레노이드 밸브 상태 점검
	‧방출등 점등 상태 점검
	‧환기팬 작동 상태 점검
	‧PULL DOWN S/W 보호커버 및 작동상태 점검
스프링클러	‧스프링클러 누설여부 점검
	‧드라이밸브 2차 공기압 상태 점검
	‧에어콤프레샤 작동상태 점검
	‧배관 및 밸브류 누수여부 점검
방화샷다	‧감지기 작동시 방화샷다 작동 점검
	‧방화샷다 연동 점검
	‧수동 복구시 작동 상태 점검
	‧연동제어기 시건장치
제연설비	‧화재 시 연동테스트 (화재수신반 회로시험 이용)

생활체육시설 정기점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
공용공간	‧감염병 예방 관련 시설물(QR리더기, 체온측정기) 점검
(안내데스크 및	‧체육센터 서버 및 홈페이지 등 시스템 점검
검역소)	‧온도측정기 및 손소독제 작동 여부 점검
	‧손소독제 충전 여부 점검
	‧자동심장충격기(AED) 작동상태 점검
	‧공용공간 내 청결 상태 및 미끄럼 상태 점검
	‧이용시민 거리두기 상태 점검
수질검사	‧현장 간이 수질 점검(유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도)
	‧종합수질검사 통한 수질 점검
수영장	‧수영조 내부 이물질 등 점검
	‧수영조 수온 점검
	‧수영장 내부 시설물 및 소모품 부식 상태 점검
	‧수영장 바닥 미끄러움 및 이물질(오염, 유리 등) 점검
	‧수영장 여과기기 및 제어판넬 정상 작동 유무 점검
	‧미퇴장 인원 및 분실물 여부 점검
	‧전기 기기(선풍기, 헤어드라이어 등) 이상 유무 점검
체력단련장	‧헬스기구 파손 여부 및 작동 이상 유무 점검
(헬스장)	‧헬스장 바닥의 미끄러움 및 이물질 여부 점검
	‧미퇴장 인원 및 분실물 여부 점검
	‧전기 기기(선풍기, 헤어드라이어 등) 이상 유무 점검
축구·풋살구장	‧인조잔디 상태 점검
	‧이물질(오염, 유리 등) 및 파손 여부 점검
	‧우천, 강설, 미세먼지 등 날씨 사전 점검
	‧구장 주변 청결 상태 점검
화장실	‧대변기, 소변기, 세면기의 작동 점검
	‧각종 화장실 악세사리 상태 점검
	‧소변기, 세면기 센서의 작동 상태 점검
샤워실	‧샤워실 바닥 미끄러움 점검
	‧바닥의 오물 여부 및 배수로 점검
	‧샤워기 온도조절 상태 및 작동 여부 점검
	‧샤워 부속품 이상 유무 점검

첨부 #2

안전점검일지

2024년

건축시설 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
건축시설물	‧바닥 마감부위 침하 및 균열현상
	‧건물전체의 부동침하현상
	‧외부 벽체의 균열 현상
	‧외벽의 전도위험 상태
	‧옥외 간판의 고정상태
	‧외벽 마감재의 탈락부위
	‧외벽몰탈 또는 콘크리트의 탈락부위
	‧외벽 창문 유리의 파손
	‧지붕 및 ROOF DRAIN의 상태
	‧슬라브에 하중물의 과적여부
	‧지붕과 지붕 구조물의 상태
	‧외벽의 백화현상
	‧외벽 석재 및 블록의 경사방향 균열
	‧하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태
	‧내부 창, 문의 작동상태(자동문 외)
	‧건물내부의 진동 여부
	‧천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태
	‧벽 마감재 및 천정재가 찢어진 곳 유뮤
	‧실내의 하중(중량물)의 과적여부
	‧건물내외부 이상 소음 발생상태
	‧누수되는곳의 유무
	‧녹물이 흘러 나오는 곳의 유무
	‧코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무
	‧외부 석재에 균열 또는 변형 유무
	‧슬래브, 보, 기둥, 벽체의 들뜬 현상
	‧통제구역 시건장치
	‧안전시설 점검
	‧차량통행제한 시설 점검

조경·토목시설 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
돔경기장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 내야그물망 체결 상태 및 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 및 휀스 이상유무 점검
축구장·풋살장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 외야휀스 이상유무, 나사 체결상태 점검 ‧ 체육시설(골대), 출입문 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 이상유무 점검
녹지대	‧ 지주목 결속 확인
	‧ 고사목 여부 확인
	‧ 위험목 여부 확인
연 못	‧ 수질 및 청소 상태, 분전반 점검
실개천	‧ 수질 및 청소 상태 확인
벤치 등 조경시설물	‧ 파손 여부 및 청결, 관리상태 확인
기타 조경구조물	‧ 파손 여부 및 관리 상태 확인
수목(교목,관목)	‧ 위험요인 확인(수목전도)및 관리 상태
유지관리 장비	‧ 고장 및 관리 상태 확인
포장	‧ 균열, 파손 여부 확인
경계석	‧ 이탈, 파손 여부 확인
배수로	‧ 준설, 변형, 파손 여부 확인
맨홀	‧ 이탈, 소음, 파손 여부 확인
각종 블럭	‧ 이탈, 파손 여부 확인
법면(산벽)	‧ 토사유출, 붕괴위험 여부 확인

전기설비 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

※ ○ :양호 △: 정비요 ×: 불량
ALTS(SS-1)			LBS(SS2-1)		PF(SS2-2)			MOF(SS2-2)	PF(SS2-3)	수익전기실		이상유무
수전상태 확인		상태	상태		상태			상태	상태
오류 / 광명												O
구 분	계 통		디지털계전기상태		차단기상태			육안점검	계 통	디지털계전기상태		차단기상태		육안점검
특고압반	SS2-4(VCB)				Close				SS9-1(VCB)			Close
	SS3-1(VCB)				Close				SS10-1(VCB)			Open
	SS4-1(VCB)				Close				SS11-1(VCB)			Close
	SS5-1(VCB)				Close				SS12-1(VCB)			Close
	SS6-1(VCB)				Close				MV9-1(VCB)			Close
	SS7-1(VCB)				Close				MV9-2(VCB)			Close
	SS8-1(VCB)				Close				특이사항	이상무
변압기반	계 통		온도(℃)				육안점검		계 통	온도(℃)			육안점검
	TR-1(1,250)		31						TR-6(1,000)	31
	TR-2(1,000)		30						TR-7(2,500)	30
	TR-3(300)		25						TR-8(2,500)	13
	TR-4(200)		22						TR-9(1,250)	32
	TR-5(1,250)		31						TR-10(250)	23
	특이사항		이상무
구 분	계 통		디지털계전기상태		차단기상태			육안점검	계 통	디지털계전기상태		차단기상태		육안점검
저압반	LV-1-1				Close				LV-5-1			Close
	LV-1-2				Close				LV-5-2			Close
	LV-1-3				Close				LV-5-3			Close
	LV-1-4				Close				LV-6-1			Close
	LV-2-1				Close				LV-6-2			Close
	LV-2-2				Close				LV-6-3			Close
	LV-2-3				Close				LV-7-1			Close
	LV-2-4				Close				LV-7-2			Close
	LV-3-1				Close				LV-7-3			Close
	LV-3-2				Close				LV-8-1			Open
	LV-4-1				Close				LV-9-1			Close
	LV-4-2				Close				LV-9-2			Close
	LV-R				Close
무정전설비	UPS 500KVA		정류기	인버터		축전지		부하량	출력전압	온도	에어컨	축전지전압		충전전류
								1.0/0.0/1.0	382/382/382	27,5	21	395		0
태양광설비	225.225kwp		인버터 가동상태						통신상태	태양광 발전량
			인버터-1(냉)		인버터-2(냉)			인버터-3(캐)		금일발전량		전일발전량		누계발전량
										722		128		1343
발전설비	1,750kw		가동상태		GP-1(계전기)			연료상태	축전지상태	옥외등		항공장애등		스노우멜팅설비
			수동/자동
방재실설비	통합감시설비		전력제어설비		조명제어설비			보행조명제어	입장객관리시스템	경관조명설비		태양광시스템		지진계측시스템
설비상태
알람이력
알람내용
원격검침 싸이트	http://pccs.kepco.co.kr/		전일전력사용량		금일전력사용량			누계전력사용량	메인차단기 (SS2-4)	전일전력사용량		금일전력사용량		누계전력사용량
			6995		8833			33.21		6700		8700		1275.9
기 타 사 항
점검결과 및 특이사항									자재투입 현황
									자재	규격		수량		용도
- 외부 판매시설 전원 인입 현장 검토 - UPS 점검 - 광고 촬영 관련 투광등 점검 및 제어

통신설비 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
전광판 및 영상송출설비	ㆍ전광판 외관(구조물, LED) 및 시건장치 상태
	ㆍ전광판 내부 제어기 등 개별 FAN 동작상태
	ㆍ경기운영실 전광판용 UPS 동작 및 설정상태
	ㆍ영상카메라 외관 및 고정 상태
	ㆍ경기운영실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부
음향설비	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 1)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 2)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 3)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 4)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 5)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 6)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 7)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 8)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 9)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 10)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 11)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (클러스터 12)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 1)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 2)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 3)
	ㆍ전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태 (필드 클러스터 4)
	ㆍ외야 앰프실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부
CCTV설비	ㆍ카메라 감시 기준점 설정상태
	ㆍDVR 녹화 설정 상태(녹화 기준점, 녹화 화질, 녹화용량 외)
	ㆍCCTV POLE 외관 및 기초, 카메라 고정 상태
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
교환설비	ㆍ정류기 및 축전지 연결 및 동작상태
	ㆍMDF실 냄새, 누수, 붕괴, 균열 여부

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
CATV설비	ㆍA/S, B/S 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍ무궁화 위성안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍ공청안테나 설치상태(기초 Crack 발생여부 외)
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
전관방송 설비	ㆍ옥외 컬럼스피커 외관, 고정 및 동작상태
	ㆍ소방 비상 연동상태
	ㆍ시스템 랙 및 장비 청소상태
주차관제설비	ㆍ지하주차장 1루 입․출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍ지하주차장 3루 입구 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍ지하주차장 외야 출구 부스 및 장비 설치/시건/고정/누수 상태
	ㆍ차량 유도등 설치, 고정, 동작 상태
전기시계설비	ㆍ지붕층 GPS 안테나 설치 및 고정상태
비상벨설비	ㆍ비상통화 수신기 설치 및 동작상태
	ㆍ메인시스템 동작 및 신호 표출 상태
	ㆍ통합형 비상호출 스위치 동작상태
이동중계국설비	ㆍ메인시스템(중계 채널별) 동작 및 송수신(중계) 상태
	ㆍ안테나 설치 및 고정상태

기계설비 안전 점검일지(  월)

점검기간 : 2024. . . ~ 2024. . .	점검자 :

범례(○:양호, △:요주의, X:요수리)

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
열원설비	보온, 보냉재 탈락, 파손, 부식 상태
냉각탑	보온 및 흡음재 상태
	동결 방지장치 상태
	벨트 교체 시 안전교육
보일러	연도 및 연돌 부식 상태
	변형 및 파손 상태
열교환기	보온재 탈락 및 파손 상태
펌프	보온재 탈락 및 파손 등 상태
	스트레이너 오염 상태
	연결 Coupling 보호커버 설치 여부
	방진가대, 앙카볼트 설치 상태 점검
패키지 냉난방기	보온재 탈락 및 파손 상태
	절연 및 결선상태
	실외기 청소 및 적재물 상태
항혼항습기	가습기 히터 등 외관 상태
	보냉재 탈락, 파손 상태
	외부 케이싱 부식 및 손상·변형 상태
공기조화기	보온재 탈락 및 파손 상태
	벨트장력 및 커버 상태
	각종 부속기기(살균장치 등) 관련 제조사 관리방법에 따른 점검 상태
	벨트 교체 시 안전교육
	현장제어판넬 조작상태 점검
	공조기 내부 점검구 잠금장치 점검
	공조기 방진가대, 앙카볼트 설치점검
	전기회로 및 전원상태, 자동제어 상태
환기설비	그릴 오염 상태
	벨트 장력 및 커버 상태
	각종 부속기기(살균장치 등) 관련 제조사 관리방법에 따른 점검 상태
	베어링 급유(모터, 송풍기) 상태
	벨트 교체 시 안전교육
전열교환기	필터 오염세척 및 교체 상태
◎ 특이사항

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
오배수통기 및 우수배수 설비	배관 내부 및 탱크의 퇴적물 청소 상태
	외부 우수맨홀 고정 상태
오수정화설비	수중펌프 절연저항 상태
물 재이용설비	수조 내부의 퇴적물 적체 상태
	안전사다리 및 안전난간 상태
배관설비	동관, 이종배관 절연 상태
	배관 내부 스케일, 오물 적체 상태
덕트설비	덕트의 오염, 손상, 파손, 부식 상태
	소음챔버 및 덕트 내·외부 등 소음재 부착 상태
기류순환팬 (천장 고정 시설물) 하중 : LF-03(170kg) LF-04(300kg	기류순환팬 작동상태 점검
	팬 상하 움직임 상태 점검
	팬 가동 시 소음 상태 점검
	기류순환팬 자동제어 작동상태 점검
	기류순환팬 고정상태 점검
	팬 가동시 진동여부 점검
	Rib Truss 변형 여부 점검
	볼트 부식 및 체결상태 점검
	연결 브라켓 고정 상태 점검
보온설비	탱크류, 장비류, 밸브류 보온 마감 상태
방음·방진·내진 설비	장비 정렬 상태
	부식, 내구연한 검토
급수급탕설비	탱크 내부 퇴적물 청소 상태
	급수·급탕 수질 상태
	급탕탱크 청결 상태
	가압송수펌프 기동상태 점검
	베어링 상태의 이상유무 점검
	현장제어판넬 조작상태 점검
	배관 및 밸브류 누수 상태 점검
저수조	물탱크 내부 연결장치 부식상태
	수조 청결 상태
	안전사다리, 안전난간 등의 고정 상태
	맨홀 잠금장치 상태
◎ 특이사항

환경시설 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
중수처리설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧브로워 및 펌프 작동상태
	‧시브스크린 상태
	‧여과기 여재 상태
정화조 설비	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧브로워 및 펌프, 환기휀 작동상태
	‧악취제거시스템 작동여부
우수조 설치	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧배관파손 및 누수여부
	‧펌프 및 환기휀 작동상태
	‧시브스크린 상태
저수조 탱크	‧주변 청결상태
	‧물의 탁도 및 악취여부
	‧탱크 외관 및 시건장치 상태
연못 및 계류	‧물 수위 적정여부
	‧물 탁도 및 악취여부
	‧주변 청결상태
오수 집수정	‧오수시설 유출여부
	‧펌프시설 동작상태
	‧악취상태
냉각탑 및 수처리 기기 (하절기만 가동)	‧정상작동여부 및 제어판넬 점검
	‧주변 청결상태
	‧수조 수위 및 수질 상태

소방설비 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
소 화 기	‧소화기 가스 충압 상태 점검
옥내소화전	‧주,예비,보조 각 펌프 별 정지,기동 압력 확인
	‧MCC 판넬상 스위치 AUTO여부 확인
	‧소화펌프 기동상태 점검
	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검
옥외소화전	‧소화전함 비치 상태(호스, 노즐 등) 점검
자동화재탐지	‧각종 감지기 상태 점검
	‧화재수신반 고장회로 확인
비상방송설비	‧화재시 연동작동 여부
유 도 등	‧비상전원 테스트
	‧유도등 점등 상태(수동)
소화수조	‧수조내 소화용수 적정량 확인
HFC-125	‧소화약제 용기 누설 점검
	‧솔레노이드 밸브 상태 점검
	‧방출등 점등 상태 점검
	‧환기팬 작동 상태 점검
	‧PULL DOWN S/W 보호커버 및 작동상태 점검
스프링클러	‧스프링클러 누설여부 점검
	‧드라이밸브 2차 공기압 상태 점검
	‧에어콤프레샤 작동상태 점검
	‧배관 및 밸브류 누수여부 점검
방화샷다	‧감지기 작동시 방화샷다 작동 점검
	‧방화샷다 연동 점검
	‧수동 복구시 작동 상태 점검
	‧연동제어기 시건장치
제연설비	‧화재 시 연동테스트 (화재수신반 회로시험 이용)

생활체육시설 안전점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
공용공간	‧감염병 예방 관련 시설물(QR리더기, 체온측정기) 점검
(안내데스크 및	‧체육센터 서버 및 홈페이지 등 시스템 점검
검역소)	‧온도측정기 및 손소독제 작동 여부 점검
	‧손소독제 충전 여부 점검
	‧자동심장충격기(AED) 작동상태 점검
	‧공용공간 내 청결 상태 및 미끄럼 상태 점검
	‧이용시민 거리두기 상태 점검
수질검사	‧현장 간이 수질 점검(유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도)
	‧종합수질검사 통한 수질 점검
수영장	‧수영조 내부 이물질 등 점검
	‧수영조 수온 점검
	‧수영장 내부 시설물 및 소모품 부식 상태 점검
	‧수영장 바닥 미끄러움 및 이물질(오염, 유리 등) 점검
	‧수영장 여과기기 및 제어판넬 정상 작동 유무 점검
	‧미퇴장 인원 및 분실물 여부 점검
	‧전기 기기(선풍기, 헤어드라이어 등) 이상 유무 점검
체력단련장	‧헬스기구 파손 여부 및 작동 이상 유무 점검
(헬스장)	‧헬스장 바닥의 미끄러움 및 이물질 여부 점검
	‧미퇴장 인원 및 분실물 여부 점검
	‧전기 기기(선풍기, 헤어드라이어 등) 이상 유무 점검
축구·풋살구장	‧인조잔디 상태 점검
	‧이물질(오염, 유리 등) 및 파손 여부 점검
	‧우천, 강설, 미세먼지 등 날씨 사전 점검
	‧구장 주변 청결 상태 점검
화장실	‧대변기, 소변기, 세면기의 작동 점검
	‧각종 화장실 악세사리 상태 점검
	‧소변기, 세면기 센서의 작동 상태 점검
샤워실	‧샤워실 바닥 미끄러움 점검
	‧바닥의 오물 여부 및 배수로 점검
	‧샤워기 온도조절 상태 및 작동 여부 점검
	‧샤워 부속품 이상 유무 점검

첨부 #3

월간(수시) 점검일지

2024년

건축 월간(수시) 점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검방법	점검결과	조 치 사 항	비 고
건축시설물	지붕 INNER RING 트러스 변형 및 부식상태	육 안
	지붕 RIB 트러스 변형 및 부식상태	육 안
	트러스 볼트/너트 체결 및 고정 상태 (마킹후 이완여부 등)	육 안
	캣워크 볼트/너트 체결 및 고정 상태 (마킹후 이완여부 등)	육 안
	바닥 마감부위 침하 및 균열현상	육 안
	건물전체의 부동침하현상	육 안
	외벽의 전도위험 상태	육 안
	옥외 간판의 고정상태	육 안
	외벽타일의 탈락부위	육 안
	외벽 창문 유리의 파손	육 안
	지붕 및 ROOF DRAIN의 상태	육 안
	슬래브, 보, 기둥, 벽체의 이상 현상	육 안
	외벽의 백화현상	육 안
	외벽 석재 및 블록의 경사방향 균열	육 안
	벽 마감재 및 천정재가 찢어진 곳 유무	육 안
	누수되는 곳의 유무	육 안
	녹물이 흘러 나오는 곳의 유무	육 안
	코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무	육 안
	안전시설 점검	육 안

조경·토목 월간(수시) 점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
돔경기장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 내야그물망 체결 상태 및 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 및 휀스 이상유무 점검
축구장·풋살장	‧ 그라운드(인조잔디포함) 관리상태 점검 ‧ 외야휀스 이상유무, 나사 체결상태 점검 ‧ 체육시설(골대), 출입문 이상유무 점검 ‧ 선수보호패드 이상유무 점검
녹지대	‧ 지주목 결속 확인 및 고사목 여부 확인
	‧ 지주목 결속 확인 및 고사목 여부 확인
	‧ 지주목 결속 확인 및 위험목 여부 확인
	‧ 지주목 결속 확인 및 위험목 여부 확인
연 못	‧ 수질 및 청소 상태, 분전반 점검
실개천	‧ 수질 및 청소 상태 확인
벤치 등 조경시설물	‧ 파손 여부 및 청결, 관리상태 확인
기타 조경구조물	‧ 파손 여부 및 관리 상태 확인
수목(교목,관목)	‧ 위험요인 확인(수목전도)및 관리 상태
유지관리 장비	‧ 고장 및 관리 상태 확인
포장	‧ 균열, 파손 여부 확인
경계석	‧ 이탈, 파손 여부 확인
배수로	‧ 준설, 변형, 파손 여부 확인
맨홀	‧ 이탈, 소음, 파손 여부 확인
각종 블럭	‧ 이탈, 파손 여부 확인
법면(산벽)	‧ 토사유출, 붕괴위험 여부 확인

기계설비 월간(수시) 점검일지(  월)

점검기간 : 2024. . . ~ 2024. . .	점검자 :

범례(○:양호, △:요주의, X:요수리)

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
열원설비	보온, 보냉재 탈락, 파손, 부식 상태
냉각탑	보온 및 흡음재 상태
	동결 방지장치 상태
	벨트 교체 시 안전교육
보일러	연도 및 연돌 부식 상태
	변형 및 파손 상태
열교환기	보온재 탈락 및 파손 상태
펌프	보온재 탈락 및 파손 등 상태
	스트레이너 오염 상태
	연결 Coupling 보호커버 설치 여부
	방진가대, 앙카볼트 설치 상태 점검
패키지 냉난방기	보온재 탈락 및 파손 상태
	절연 및 결선상태
	실외기 청소 및 적재물 상태
항혼항습기	가습기 히터 등 외관 상태
	보냉재 탈락, 파손 상태
	외부 케이싱 부식 및 손상·변형 상태
공기조화기	보온재 탈락 및 파손 상태
	벨트장력 및 커버 상태
	각종 부속기기(살균장치 등) 관련 제조사 관리방법에 따른 점검 상태
	벨트 교체 시 안전교육
	현장제어판넬 조작상태 점검
	공조기 내부 점검구 잠금장치 점검
	공조기 방진가대, 앙카볼트 설치점검
	전기회로 및 전원상태, 자동제어 상태
환기설비	그릴 오염 상태
	벨트 장력 및 커버 상태
	각종 부속기기(살균장치 등) 관련 제조사 관리방법에 따른 점검 상태
	베어링 급유(모터, 송풍기) 상태
	벨트 교체 시 안전교육
전열교환기	필터 오염세척 및 교체 상태
◎ 특이사항

대상설비	점 검 사 항	점검 결과
오배수통기 및 우수배수 설비	배관 내부 및 탱크의 퇴적물 청소 상태
	외부 우수맨홀 고정 상태
오수정화설비	수중펌프 절연저항 상태
물 재이용설비	수조 내부의 퇴적물 적체 상태
	안전사다리 및 안전난간 상태
배관설비	동관, 이종배관 절연 상태
	배관 내부 스케일, 오물 적체 상태
덕트설비	덕트의 오염, 손상, 파손, 부식 상태
	소음챔버 및 덕트 내·외부 등 소음재 부착 상태
기류순환팬 (천장 고정 시설물) 하중 : LF-03(170kg) LF-04(300kg	기류순환팬 작동상태 점검
	팬 상하 움직임 상태 점검
	팬 가동 시 소음 상태 점검
	기류순환팬 자동제어 작동상태 점검
	기류순환팬 고정상태 점검
	팬 가동시 진동여부 점검
	Rib Truss 변형 여부 점검
	볼트 부식 및 체결상태 점검
	연결 브라켓 고정 상태 점검
보온설비	탱크류, 장비류, 밸브류 보온 마감 상태
방음·방진·내진 설비	장비 정렬 상태
	부식, 내구연한 검토
급수급탕설비	탱크 내부 퇴적물 청소 상태
	급수·급탕 수질 상태
	급탕탱크 청결 상태
	가압송수펌프 기동상태 점검
	베어링 상태의 이상유무 점검
	현장제어판넬 조작상태 점검
	배관 및 밸브류 누수 상태 점검
저수조	물탱크 내부 연결장치 부식상태
	수조 청결 상태
	안전사다리, 안전난간 등의 고정 상태
	맨홀 잠금장치 상태
◎ 특이사항

지붕층 전기설비 월간(수시) 점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검방법	점검결과	조 치 사 항	비 고
투광등설비	투광등 점등 상태	육안
	관람석 점등 상태	육안
	유지관리용 LED투광등 점등상태	육안
기타 전기설비	경관조명 점등 상태	육안
	항공장애등 점등 상태	육안
	피뢰설비 고정상태	육안
투광등 가대 구조물	가대의 부식 상태	육안
	가대의 변형 및 파손	육안
	볼트고정상태	육안
분전반	외함 및 차단기 상태	육안
	배선의 접속상태	육안
	전압 및 전류 상태	지시계 및 측정기

지붕층 통신설비 월간(수시) 점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검방법	점검결과	조 치 사 항	비 고
(음향설비) 클러스터1 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터2 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터3 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터4 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터5 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터6 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터7 (내야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터8 (외야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터9 (외야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안

구 분	점 검 사 항	점검방법	점검결과	조 치 사 항	비 고
(음향설비) 클러스터10 (외야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터11 (외야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터12 (외야)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터13 (필드)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터14 (필드)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터15 (필드)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
클러스터16 (필드)	구조물 고정, 변형, 부식, 체결 상태	육 안
	전동HOIST 설치, 지지선 결선, 고정상태	육 안
	스피커 어레이 고정 및 조립상태	육 안
	접속단자함 고정상태	육 안
제어함체 및 단자함	제어함체 고정 및 체결상태	육 안
	담자함 고정 및 체결상태	육 안
이동통신 SKT	브라켓 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	안테나 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	단자함 및 분배기 고정 상태	육 안
이동통신 KT	브라켓 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	안테나 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	단자함 및 분배기 고정 상태	육 안
이동통신 LGU+	브라켓 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	안테나 설치 및 고정(볼트체결) 상태	육 안
	단자함 및 분배기 고정 상태	육 안
◎ 특 이 사 항				범례(○ : 양호, △ : 주의, X : 수리)

생활체육시설 월간(수시) 점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검방법	점검결과	조 치 사 항	비 고
수영장설비	세이프 도어 변형 및 부식상태	육 안
	소화기 및 발신기 부식상태	육 안
	팬코일 및 환풍구 부식상태	육 안
	안전감시대 등 기타 시설물 부식상태	육 안
	수영조 내부 파손 및 이물질 점검	육 안
	수영장 내부 바닥상태(미끄러움) 밀 청결상태 점검	육 안
	여과탱크 및 약품탱크 파손	육 안
	수영장 여과기기 및 제어시스템 점검	육 안
체력단련장설비	헬스 기구 파손 및 정상 작동 점검	육 안
	체력단련장 내부 바닥상태(미끄러움) 및 청결상태 점검	육 안
축구장·풋살구장	조명 작동 및 밝기 확인	육 안

첨부 #4

행사점검일지

2024년

문화행사(공연 등) 시 Check-List

행 사 명 :

구 분	점 검 사 항	(D-5)	(D-4)	(D-3)	(D-2)	(D-1)	(D- Day)	(D+1)	점검 결과 (Y/N/X)	비 고 (담당자 서명)
그 라 운 드 분 야	· 인조잔디 눌림 최소화를 위해 보호판을 설치 했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 잔디보호판은 PE재질(통풍, 압력 분산 가능필요)인가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 잔디보호판 상부에는 보호막(방수천막) 설치했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 지게차 및 중장비 출입 시 차량용 보호판(결속재 포함) 설치했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 비상 대피 시 방해가 되지 않도록 보양작업 실시했는가?	○	○	○	○	○	○
	· 투수마운드 및 홈플레이트 시설물 설치하지 않았는가?	○	○	○	○	○	○
	· 투수마운드 및 홈플레이트 주변에 출입 방지용 휀스를 설치했는가?	○	○	○	○	○	○
	· 그라운드 내 연료를 사용하여 가동하는 장치는 없는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 시설물 철거 시 잔디 상부에 못, 볼트 등 철물이 잔재하는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 전기 케이블 및 전선등이 잔디 표면에 직접 접촉하는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 잔디가 훼손된 부분이 존재하는가?	○						○
안 전 분 야	· 가설무대, 조명타워, 전기시설물 등 위험물 주변 소화기가 비치 되었는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 소화기 배치도와 현장 소화기 배치는 일치하는가 (10m 간격)?	○	○	○	○	○	○
	· 무대, 조명 등의 구조물 설치·철거 시 작업자 안전모 등 안전보호구를 착용했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 리깅트러스(머더, 사이드) 조립상태(볼트/너트 체결상태 등)		○	○	○	○	○
	· 리깅용 벨트슬링(슬링바) 및 연결 와이어(로프) 상태 점검		○	○	○	○	○
	· 리깅 호이스트 규격 및 부하중량 적용 상태		○	○	○	○	○
	· 무대 조명 조립 및 설치상태(이중와이어 적용여부 외)		○	○	○	○	○
	· 스피커 어레이 및 FLY KIT 조립 및 고정상태		○	○	○	○	○
	· 행사 무대 설치 시 작업자 안전 및 통제를 위해 안전관리자를 배치했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 작업차량 사용 시 작업자 안전을 위한 신호수가 배치되었는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 피난 대피 훈련은 실시했는가?				○	○	○
	· 작업장 내 음주행위 및 흡연 금지가 잘 이루어지는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 작업 후 작업 정리정돈은 실시되었는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 적절한 비상계단(대피로) 설치되었는가?			○	○	○	○
	· 비상계단 구조물은 아연(철) 재질로 사용하여 견고하게 설치했는가?			○	○	○	○
고 소 작 업 안 전 사 항	· 고소작업 시 작업대(발판)를 설치했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 작업대 설치 불가시나 작업대 작업 중 안전벨트를 착용했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 작업공구 및 자재 등 작업대에서 낙하물이 발생했는가?	○	○	○	○			○
시설 분야	· 관람 좌석 및 답석(계단석), 보행데크는 정상적인가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 그라운드 내 설치물은 파악하고있는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 행사시설 및 외부시설물 안전점검은 했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 행사 구역 내부 전반적인 점검은 했는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 행사장 내 누수가 있는가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 무대 등 가시설물 설치상태 및 사전 설계검토가 있었는가?	○	○	○
소방 분야	· 실내장식물 및 방염대상물 등의 방염기준 적법한가?	○	○	○	○	○	○
	· 위험물질 및 화기관리의 적정한가?	○	○	○	○	○	○
	· 피난, 소화통로 확보여부, 유지관리 상태는 정상인가?	○	○	○	○	○	○
	· 경기장 인근 소방차량 등의 근접배치가 가능한가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 화약류는 정상 작동 하는가?					○	○
	· 피난동선은 확인했는가?				○	○	○
	· 무대 설치 등 모든 작업 시 인근에 소화기가 배치되어있는가?				○	○	○
기계 전기 통신 설비 분야	· 무대설비의 작동상태는 정상인가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 가스차단기, 경보기 등의 작동상태는 정상인가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 행사 시 냉·난방 설비의 정상적인 운용이 되는가?						○
	· 조명설비의 작동상태는 정상인가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 기타 전기설비의 안전성 및 관리 실태는 적정한가?	○	○	○	○	○	○	○
	· 영상, 음향 리허설 시 이상은 없었는가?					○
	· 행사 중 영상, 음향 설비의 정상적인 운용이 되었는가?						○

건축시설 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
건축시설물	‧옥외 간판의 고정상태
	‧외벽 창문 유리의 파손
	‧슬라브에 하중물의 과적여부
	‧내부 창, 문의 작동상태(자동문 외)
	‧실내의 하중(중량물)의 과적여부
	‧통제구역 시건장치
	‧안전시설 점검
	‧무대설치 구조물 점검
	‧차량통행제한 시설 점검

조경시설 행사점검일지(사무실)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	양호 (○)	정비요 (△)	불량 (×)
1. 체육행사
그라운드 인필드	‧ 그라운드 흙 상태 점검
인조잔디	‧ 눌림 및 가라앉음, 잔재물(이물질) 점검
휀스(보호벽)	‧ 찢김, 훼손 점검
홈·원정플펜	‧ 그라운드(평탄성) 시설물 및 보수상태 점검
안전망	‧ 결속, 수평, 훼손 점검
축구장	‧ 특이사항 여부 및 관리상태 점검(순찰)
풋살구장	‧ 특이사항 여부 및 관리상태 점검(순찰)
그라운드 복구	‧ 체육행사 후 원상복구 점검
2. 문화행사
그라운드	‧ 인조잔디 눌림 최소화를 위해 보호판 설치 점검
	‧ 잔디보호판 PE재질(통풍, 압력분산) 및 규격품사용 확인
	‧ 잔디보호판 상부에 보호막(방수천막) 설치 점검
	‧ 지게차 및 중장비 출입시 차량용 보호판(결속포함) 설치여부
	‧ 비상대피시 방해가 되지 않도록 보양(불법적치물)작업 확인
	‧ 흙포장(인필드) 구간에 무대 및 관람석을 설치 여부
	‧ 투수마운드 및 홈플레이트 시설물 및 안전거리 이격 여부
	‧ 투수마운드 및 홈플레이트 주변 출입 방지용 휀스 설치 여부
	‧ 그라운드 내 연료를 사용하여 가동하는 장치는 없는지 확인
	‧ 시설물 철거시 잔디 상부에 못, 볼트 등이 철물제거 확인
	‧ 잔디훼손 및 부등침하 여부 확인
3. 공통사항
실개천	‧ 수질, 탁도 및 청소 상태
벤치 등 조경시설물	‧ 파손 여부 및 청결, 관리 상태
기타 조경구조물	‧ 파손 여부 및 관리 상태
가로수	‧ 위험요인 확인(수목전도) 및 관리 상태
외부 녹지대	‧ 지주목 결속 확인 및 위험목 여부 확인
야외테크	‧ 의자 및 데크 파손 여부 확인
메쉬 휀스(난간)	‧ 외야 메쉬 휀스 파손 여부 확인
출입문	‧ 외부 출입문 파손 여부 확인(그라운드, 축구장 등)
불펜(덕아웃)	‧ 홈, 원정 불펜 시설물 점검
안전망 및 와이어로프	‧ 안전망 고정 및 와이어로프 결속상태 점검
점검결과 및 특이사항		비 고

※ ○: 양호  △: 정비요  ×: 불량

조경시설 행사점검일지(조경반)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	양호 (○)	정비요 (△)	불량 (×)
1. 체육행사
축구장	‧ 인조잔디 훼손 여부 및 휀스 고정 상태 점검(순찰)
풋살구장	‧ 인조잔디 훼손 여부 및 휀스 고정 상태 점검(순찰)
유지관리장비	‧ 장비 고장 및 사용 후 차량키 반납(사용시간 서명)
조경창고	‧ 그라운드 자재사용 확인 (쵸크, 컨디셔너, 마운드클레이, 인필드믹스, 급수시설)
그라운드	‧ 인필드/마운드/홈플레이트 그라운드(흙) 상태 점검/조치
	‧ 인조잔디 눌림 및 가라앉음, 이물질제거 상태 점검/조치
	‧ 그라운드 내 수분 및 선수보호대 훼손상태 점검/조치
	‧ 안전망 고정, 수평, 훼손 상태 점검/조치
	‧ 안전망 윈치 전원 및 와이어로프 수평상태 점검/조치
2. 문화행사
그라운드	‧ 인조잔디 바닥보양(잔디보호판, 블랙매트, 방수포) 상태 확인
	‧ 선수보호 패드 파손 및 오염물질(음료수, 기름 등) 반입 여부 확인
	‧ 마운드/홈플레이트 보호 휀스 고정여부 확인
	‧ 그라운드 안전망 고정 상태 및 윈치 상태 점검
조경창고	‧ 그라운드 자재창고 외부인 출입여부 점검
	‧ 그라운드 관리실 행사업체 무단사용 점검
3. 공통업무
내부 스텐드 (답석)	‧ 의자 및 데크 파손 여부 확인 및 조치
메쉬 휀스	‧ 외야 메쉬 휀스 파손 여부 확인 및 조치
출입문	‧ 외부 출입문 파손 여부 확인
불펜(덕아웃)	‧ 홈, 원정 불펜 시설물 점검
난간	‧ 안전 난간 파손 및 고정 확인
실개천	‧ 수질, 탁도 및 청소 상태 및 무단 물놀이 점검
녹지대	‧ 녹지대 불법점용 및 시설물설치 여부 점검/조치
가로수	‧ 위험요인 확인(수목전도) 및 관리 상태 확인
그라운드 실(창고)	‧ 그라운드 장비 및 자재창고 화재 점검
시설물 보수(정비)	‧ 문화(체육)행사 중 관리시설물 파손시 긴급보수/조치
점검결과 및 특이사항		비 고

※ ○: 양호  △: 정비요  ×: 불량

전기설비 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분				점 검 사 항				점검결과		조치내용
D-1~ D-DAY	실외	경관조명		건축물 경관조명 점등 상태 확인
				조경 경관조명 점등 상태 확인
		옥외가로등		구역별 ON/ OFF 여부
				등기구 수직상태 확인
		관리동		관리동 및 축구장 전등 및 전열 확인
	실내	경기장조명 (투광등)		투광등 점등상태 확인 및 조치
				지붕층 투광등 분전함 차단기 상태 확인
				단계별 점소등 제어상태 확인
				투광등 고정 및 지지물 상태 확인
		경기운영실 및 기타내부 조명		구역별 ON/ OFF 여부
				복도/계단/대기실/선수락커실/기자실/방송실/불펜/덕아웃/회원실/기타
				화장실 조명 및 전열 상태
				2층 VIP 룸 조명 및 전열 상태
		기자실 전열		기자석 전열상태 확인
		행사전원		행사예비전원상태 및 행사 발전기 설치 위치 및 접지상태 확인
	비상전원	디젤발전기		발전기 시운전 및 자동전환상태 확인
				연료게이지 및 축전지 충전 상태 확인
		무정전설비		무정전설비 정류기반 및 인버터 가동상태 확인
				축전지 상태 육안 확인
	수배전반	GIPAM		통신상태 및 이상유무
		특고압반		정상운전 및 위험 요소 확인 등
		변압기반		변압기 온도 및 이상유무 확인 등
		저압반		정상운전 및 위험요소 확인 등
		정류기반		정류기반 상태 및 축전지 이상유무 확인
	분전함	지하1층,2층		분전함내 회로 및 차단기 이상 유무
		1층,2층,3층		분전함내 회로 및 차단기 이상 유무
		4층,5층		분전함내 회로 및 차단기 이상 유무
	자동제어	방재실(1층)		통합제어시스템 동작상태 및 경보 확인
				전력제어시스템 동작상태 및 경보 확인
				조명제어시스템 동작상태 및 경보확인
		종합조정실 (3층)		투광등제어시스템 동작상태 및 경보확인
				통신 상태는 이상 없는가?
	태양광	외야3층,전기실		태양광 접속반 및 인버터 이상유무 확인
		방재실		태양광 모니터링 시스템 이상유무 확인
특이사항
근무배치	3층 경기운영실: , 전기실:
투광등 점등 단계			점등시간			부점등 현황			비고(조치등)
전력량 사용 현황			SS3-1 (일반동력-1)		SS4-1 (일반동력-2)	SS5-1 (야구장음향)	SS6-1 (전광판)		SS7-1 (전등,전열)		SS8-1 (야구장조명)
SS2-4(메인)			SS9-1 (냉난방설비)		SS10-1 (예비변압기)	SS11-1 (터보냉동기)	SS12-1 (전등,전열,동력)

통신영상설비 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
전광판 및 영상송출설비	ㆍ전광판 외관(구조물, LED) 및 시건장치 상태
	ㆍ전광판 내부 제어기 등 개별 FAN 동작상태
	ㆍ경기운영실 전광판용 UPS 동작 및 설정상태
	ㆍ1루 전광판 동작상태(정지 및 동화상, 경기정보 표출상태) - 영상부 메인 및 백업 시스템 표출 상태	(메인) (백업)
	ㆍ3루 전광판 동작상태(정지 및 동화상, 경기정보 표출상태) - 영상부 메인 및 백업 시스템 표출 상태	(메인) (백업)
	ㆍ중앙 전광판 동작상태(정지 및 동화상, 경기정보 표출상태) - 영상부 메인 및 백업 시스템 표출 상태	(메인) (백업)
	ㆍ투수 전광판 동작상태(경기정보 표출상태)
	ㆍ스피드건 동작상태(메인 및 백업)	(메인) (백업)
	ㆍ전광판 시계설비 동작상태(스피드업시계, 현재시계) - 전광판 3개소, 홈/원정 덕아웃, 투수 후면
	ㆍ영상카메라 및 원격 컨트롤러 동작 및 제어상태	(1번) (2번) (3번)
	ㆍENG카메라 동작 상태(배터리 충전상태)	(1번) (2번)
	ㆍ문자발생기 장비 및 프로그램 동작상태
	ㆍ비디오 라우터 동작 및 설정 상태
	ㆍ전광판 운영 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업, 감시)	(메인) (백업) (감시)
	ㆍ중앙 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)	(메인) (백업)
	ㆍ1,3루 전광판 제어 컴퓨터 동작상태(메인 및 백업)	(메인) (백업)
	ㆍ모니터 동작 및 표출 상태
	ㆍ오디오 믹서 동작상태 및 설정상태(음향 연동상태)
	ㆍ스포츠코더 시스템 장비 및 프로그램 동작상태(메인/백업)	(메인) (백업)
	ㆍ스위처 동작상태 및 기능별 설정상태
	ㆍP2레코더 동작상태 및 설정상태
	ㆍNLE 동작상태 및 설정상태
	ㆍCATV 및 CCTV 신호 연동상태
	ㆍ운영시스템 신규 입력 데이터 출처 및 정확성 점검
	ㆍ기타 영상 장비 동작 및 설정 상태
음향설비	ㆍ관람석용 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ필드용 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ발코니 스피커 외관 및 동작상태
	ㆍ스피커 어레이 조립 및 고정상태
	ㆍ스피커 어레이 호이스트 및 지지철선(4개) 고정상태
	ㆍ경기운영실 음향용 UPS 동작 및 설정상태
	ㆍ외야 및 지붕충 Amp실 통신 및 제어장비 동작상태
	ㆍ경기운영실 통신 및 제어장비 동작상태
	ㆍ경기운영실 및 외야 앰프실 앰프 동작상태

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
음향설비	ㆍ오디오 믹서 동작 및 그룹별 설정상태(메인 및 백업)
	ㆍ음향 운용PC 설치 및 동작상태
	ㆍCD, USB, 이벤트 플레이어 설정 및 동작상태
	ㆍBV-NET BOX INTERFACE 동작상태
	ㆍDANTE BRIDGE INTERFACE 동작상태
	ㆍINTERFACE PSU 동작상태
	ㆍ파워서플라이 동작상태
	ㆍ유선 및 무선 마이크(신호 송수신) 동작상태
	ㆍ네트웍(광/USB허브) 동작상태(경기 운영실)
	ㆍD.S.P 설치 및 동작상태(운영실, 외야 앰프실)
	ㆍ영상조정실 장비와 연동상태(오디오 및 비디오)
	ㆍ아나운서실 마이크, 믹서 설치 및 동작상태
	ㆍ영상장비와 연동상태
CCTV설비	ㆍ방재센터 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태
	ㆍ덕아웃 모니터 화면 표시상태	(홈) (원정)
	ㆍ주요동선(VIP, 선수, 감독 등) 카메라 제어상태
	ㆍKVM SWITCH 동작상테
	ㆍCCTV 시스템 운용 PC 동작 상태
	ㆍCCTV 시스템 장비 동작상태(각 장비 FAN 동작포함)
교환설비	ㆍ교환기 동작 상태(에러 표시 상태)
CATV설비	ㆍ장비 동작상태(위성방송 및 공중파 수신/송출)
	ㆍ공시청 방송 수신 상태(Video/Audio신호)
전관방송 설비	ㆍ장비동작(전원공급상태) 및 송출상태
	ㆍTTS설정 및 동작상태
주차관제설비	ㆍCCTV 모니터 화면 표시상태 및 DVR 녹화 상태
	ㆍ운영시스템 및 프로그램 정상 가동상태
인터폰설비	ㆍ인터폰 외관 및 설치상태
	ㆍ인터폰 동작상태(홈/원정 덕아웃, 심판실, 기록실)
전기시계설비	ㆍGPS 신호 수신상태
	ㆍ모시계(Main 및 Sub) 및 자시계 동작상태
중계방송설비	ㆍ중계 단자함 설치, 고정, 단자 취부 및 동작 상태
	ㆍHD/SD 광송수신기 동작상태
	ㆍ중계영상 연동 상태(화질 상태)
이동중계국설비	ㆍ메인시스템(중계 채널별) 동작 및 송수신(중계) 상태
3층 기자실	ㆍ행사용 통신회선 구성상태
사진기자실	ㆍ행사용 통신회선 구성상태
금연벨설비	ㆍ금연벨 설치 및 고정상태
	ㆍ금연벨 동작상태
기타 특기사항

기계설비 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.    .    .   ～    .    .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항		점검결과		조 치 사 항					비 고
공조설비	급기, 환기팬 V-BELT 안전망 상태 점검
	현장 제어판넬 조작상태 점검
	급배기 및 환기, 유인팬 작동상태
기류순환팬 (천장 고정시설물)	기류순환팬 작동상태 점검
	시설물 고정(볼트체결)상태 점검
	팬 가동시 진동여부 점검
펌프설비	모터의 기동 및 압력, 온도상태 점검
열원기기설비	배관 및 밸브류 누수여부 점검
급수설비	가압송수펌프 가동상태 점검
	배관 및 밸브류 누수상태 점검
위생설비	대변기, 소변기, 세면기 등 작동 점검
	각종 화장실 액세서리 취부상태 점검
	각종 위생도기 및 액세서리 파손여부 점검
가스설비	배관/밸브류의 가스 누설여부 점검
	정압기실 밸브류 작동상태 점검
승강기설비	E/L, E/S 운전상태 (방송,조명,판넬) 점검
	E/L 현장 제어판넬 조작상태 점검
	E/L 카 내부 상태 점검
	E/S 운행속도 및 주변상태 점검
공 동 구	배관 및 밸브류 누설여부 점검
중수조설비	정상작동여부 및 제어판넬 점검
정화조설비	정상작동여부 및 제어판넬 점검
	브로워 및 펌프, 환기팬 작동상태 점검
우수조설비	정상작동여부 및 제어판넬 점검
저수조 탱크	주변 청결상태 점검
	탱크외관 및 시건장치 상태
오수 집수정	펌프시설 작동상태 점검
냉각탑 및 수처리기기 (하절기만 가동)	정상작동여부 및 제어판넬 점검
	수조 수위 및 수질상태 점검
◎ 특 이 사 항		범례(○ : 양호, △ : 요주의, X : 요수리)	그라운드 컨디션				그라운드 공기질
			하부온도			℃	PM10	內
			하부습도			%		外
			상부온도			℃	PM2.5	內
			외부온도			℃		外
			외부습도			%	관람객수					명

환경시설 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
중수처리설비	‧정상작동여부(저수위 상태)
정화조설비	‧정상작동여부
저수조 탱크	‧탱크 외관 및 시건장치 상태(저수위 상태)
연못 및 계류	‧물 수위 적정여부
	‧물 탁도 및 악취여부
오수 집수정	‧펌프시설 동작상태
분 수	‧주변 청결상태
	‧물의 악취여부
냉각탑 및 수처리 기기	‧정상작동여부(하절기만 가동)

소방설비 행사점검일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

행 사 명 :

점검기간 : 2024.   .    .   ~     .     .

점 검 자 :

구 분	점 검 사 항	점검결과	조치결과 (미조치시 계획)
소 화 기	‧소화가스 충압 상태 점검 ‧설치장소 적응성 여부 (분말, 청정 등) ‧변형,손상 등 외관상태
옥내,외 소화전	‧소화전함 내 호스, 노즐 비치 여부 ‧각 펌프 별 정지,기동 압력 확인
자동화재탐지	‧각 종 감지기 상태 점검, 연동상태 점검 ‧고장회로 확인(화재수신반)
비상방송설비	‧화재시 연동작동 여부
유 도 등	‧비상전원 절체 여부 ‧유도등 점등 상태 점검
HFC-125	‧소화약제 외관 점검
스프링클러	‧스프링클러 헤드 육안 점검 ‧1,2차 압력확인 ‧에어콤프레샤 작동 상태 점검
행사시설	‧ 방염필증 및 서류 확인 ‧ 화약류 허가 사용증 확인 ‧ 관람객 피난동선 확인