붙임#4)

교면방수재 품질(기준)성적서 제출 안내

□ 품질기준 : 아스팔트 콘크리트 포장 시공 지침(‘21.7,국토교통부)

□ 심사대상 및 세부품질기준

1) 도로교 바닥판에 적용되는 시트식과 도막식 방수재의 품질기준은 표2.26 및 표2.27에 따라 적용한다. 다만 중심 기재 없이 사용이 불가한 용제형 및 가열형 도막식 방수재의 품질기준은 표2.25와 표2.26에 따라 적용한다

2) 복합식 방수재(시트식+도막식)를 사용한 경우에는 시트식 및 도막식 방수재 각각에 대한 성적서를 첨부하여야 한다. 이 경우 도막식 방수재의 품질기준은 표2.26에 따라 적용하며 두께는 3mm이상이어야 한다.

- 지침 10.4 방수재의 품질기준 표 2.25, 표2.26, 표2.27

- 지침 10.5 도로교 바닥판용 교면포장 시스템의 역학적 품질기준 표 2.28

※ 시험성적서는 국가 공인기관에서 KS F 시험을 득한 성적서 제출

<유의사항>

○ 시험성적서 미달 및 미제출 시 안전성점수(25점)를 “0”점 처리

※ 시험성적서 유효기간 1년 이내

교면방수 공법 실적 제출자료

□ 공 법 명 :

□ 기술 권리자 :

□ 기술 유효기간 : (출원일 ~ 만료예정일)

□ 공법 형식 : [도막식(용제형,가열형,수지형,수지슬러리형)/시트식/복합식) 중 택일

※ 중심기재(부직포, 직포 등)의 방수시험성적이 없는 방수재는 복합식이 아님.

□ 시공실적

구 분	합 계	서울시(공단 등)	서울시 이외
건 수
실적(a)

※ 공인기관에서 발급된 실적 증빙자료 별도 제출하여야 하며, 시공(준공)실적은 최근 5년간 교면방수로 시공된 실적을 말함

※ 공고 당일을 기준으로 준공(부분준공, 기성)된 서류만 평가

※ 제안한 공법명으로 시공된 실적만 인정하되, 발주자가 증빙 확인한 사항도 인정

※ 시공(준공)실적은 물량 또는 금액 기준(배점표 참고)

〔공법 관련 담당자 현황〕

소 속(회사명)	성 명	직 책	연락처
			․휴대전화 :
			․사 무 실 :
			․이 메 일 :

※ 개인정보는 공법 선정 후 파기할 예정임.