9호선 2단계 개통대비 궤도분야 Check List

□ 궤도분야

○ 사전점검(궤도시설물)

구분	시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
궤 도 시설물 (본선)	콘크리트 도상 (LVT, 60Kg)	시공상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부
		도상 배수처리 상태 적정 여부
		궤도재료(침목, 체결구 등)상태 적정 여부
	분기부 (탄성, 60Kg)	시공상태(궤간, 수평, 면·줄맞춤 등) 적정 여부
		분기기 재료상태 적정 여부
	기타	각종 제표설치 적정 여부
		차막이 설치상태 적정 여부
		기타 시설물 상태 적정 여부

○ 시설물검증시험(철도종합시험운행 시행지침 점검항목)

가. 선로구조물(궤도/노반/교량/터널/역시설 등)
시험항목	시험내용	시험(점검) 결과	비고
궤도검증 시험	○ 궤도선형검측 - 궤간, 수평, 고저, 방향 등 검측
	○ 레일탐상 - 레일결함 검측
	○ 궤도육안점검 - 차량에 의한 증속시험 전 점검
	○ 취약구간 궤도검증시험 - 윤중․횡압 - 레일응력 - 레일변위(연직변위/횡변위) - 침목변위(연직변위)

2014. 10.

점검자 :                                              (인)

(인)