아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	화재안전조사 대상 관계인(소방안전관리자 등) 귀하
(경유)
제목	2024년 가스계소화설비(이산화탄소) 설치 대상 화재안전조사 실시 안내문

1. 평소 화재 예방에 깊은 관심을 가져 주셔서 감사드립니다.

2. 소화약제 방출 유사사고 재발방지 및 선제적 화재안전성 강화를 위한 화재안전조사를 실시하고자 하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

가. 조사기간: 2024. 4. 1.(월) ~ 6. 26.(수) ※ 기간 중 1회 실시로 일정 사전 유선통보

나. 조사대상: 이산화탄소소화설비 설치대상 26개소

순천향대학교 서울병원(순천향병원)	용산파크타워 1단지(101~103동)	KT용산IDC(KT용산데이터센터)	에스와이에스홀딩스,서울전자유통,전자랜드	대우아이빌8차 오피스텔
현대리버티하우스	동빙고 변전소	효창공원앞역(경의중앙선)	코레일유통 서울본부	서울성남교회
신원프라자(하나은행)	용산파크타워 2단지(104~106동 )	중부수도사업소,보광배수지가압장	대한지방행정공제회	수빌딩(수인더스트리)
효창공원앞역(지하철6호선)	그랜드하얏트호텔	한강진역(지하철6호선)	삼각지역(지하철6호선)	서울역(공항철도)
용산리첸시아A	청진빌딩((주)청진실업)	블루스퀘어	용산파크자이	원효빌딩
용산리첸시아B

다. 조사항목: 「화재예방법 시행령」제7조 제1호 내지 제4호, 제7호, 제9호, 제15호

라. 조사인원: 용산소방서 화재안전조사관

마. 발송방법: e그린우편 및 직접발송

바. 조사내용

(화재안전조사)

- 소방안전관리업무 이행 실태 및 화재의 예방조치 등에 관한 사항

- 가스계소화설비 등 소방시설 적정 유지·관리 여부 중점 확인

- 비상구 및 피난계단 등 피난대피통로 피난·방화시설 유지관리 여부

- 방호구역 출입문 피난방향 개방·폐쇄력 및 피난 동선 확보 여부

- CO2 설치대상(전시관, 박물관 등) 질식·중독 저위험 소화약제 교체 권고

(안전컨설팅)

- 가스계소화설비 등 소방시설 유지관리 및 소방안전관리 이행 철저

- 관계인 대상 방출사고 사례 전파 및 설비 위험성, 동작시 초기대응방법

- 수동기동장치 임의조작 금지(화재시 사용) 경고문 표지 부착 권고

- 시설점검·보수 등 작업전 안전관리자(소방설비 전문가) 사전 점검 등 안전조치

※ 점검시 방호구역 확인 및 기동장치 분리, 안전핀 체결 등 안전조치 및 작업자 교육

사. 연기사유 발생시 조사 3일 전까지 연기신청서 및 증빙서류 첨부하여 제출

아. 문의사항은 용산소방서 예방과(02-6943-1481)로 연락주시기 바랍니다.

붙임  화재안전조사 연기신청서 1부.  끝.

	용 산 소 방 서 장
화재안전조사관	이학성		검사지도팀장	장인덕		예방과장	03/28
代신동은
협조자
시행	예방과-3205	(	2024. 3. 28.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1481	/전송	02-2187-8172	/	2022011710008@seoul.go.kr	/	부분공개(6)