문서번호	기전과-7602
결재일자	2014.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
협조
	주무관

가로등 원격제어시스템 보완 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

성동도로사업소

(기전과)

가로등 원격제어시스템 보완 계획

제1종 도로시설물에 설치되어 있는 가로등 원격제어시스템을 제2종 및

법정외 시설물까지 확대 설치하여 가로등을 효율적으로 관리코자 하며

기존 시스템의 통신 방법을 개선하여 통신요금 절감코자 함.

1		관련근거

도로시설과-17162호(2014.10.1.) 가로등 원격제어시스템 사업 보완계획 및

예산 재배정 통보

2		추진경위

2002.10.16.        가로등 무선원격 감시제어시스템 도입검토

2004.12.～2007. 9.  구청, 건설안전본부 시범설치

2007 ～ 2009      제1종도로시설물에 가로등 원격제어시스템 설치

3		현황

가로등 원격제어시스템 원리 및 기능 :

중앙(서버-동부)에 설치되는 관제시스템이 현장에 설치된 양방향점멸기와        무선통신을 이용하여 가로등 고장이나 누전 등 이상유무를 전용S/W에서        실시간을 감시하는 시스템

시스템 기능 :

○ 감시기능 : 한전측 정전 및 차단기 동작상태 확인, 누설전류 검출 및

경보, 분기회로별 부하량 감시

○ 제어기능 : 원격제어를 통한 상시․격등 프로그램 점소등

○ 상황전파 : 이벤트 정보표출 및 자동문자 메시지 발신

○ 시스템 관리 : 지정보고서 작성, 저장, 출력기능, 시설위치 관리, 시설

현황 및 감시제어 상황정보 유화 등

설치현황

○ 양방수신기 설치 현황 : 광진교북단 가로등 분전반외 17대

(광진교 남단 및 북단, 동호대교 남단 및 북단, 성수대교 남단4, 북단4

영동대교 남단 및 북단, 압구정 고가, 용비교, 워커힐 고가, 응봉교)

4		사업목적

가로등․경관조명의 24시간 상시감시체를 구축하여 안전하고 쾌적한

도로조명환경 구축

가로등양방향점멸기가 일부 구간에만 설치되어 통합적인 관리불가

현장순찰, 시민신고에 의존한 관리 한계 발생

현장관리인력(관리운영직) 자연감소에 대한 인력충원 계획이 없으므로       관리방법 전환 필요

※ 관리운영직 13명 연령 분포 :

60~55세 4명, 54~50세 3명, 49~45세 5명, 44~40세 1명

가로등․경관조명 이상발생시 신속한 복구 및 대응체계 마련

가로등 양방향점멸기 개선으로 통신요금 기존대비 56%절감

4		세부추진 계획

사업집행계획

○ 양방향 점멸기 설치 : 21대 36,330천원

○ 통신회선 신설(교체) : 37(교체16)대 879천원

양방향점멸기 개선

○ 기존 양방향 점멸기 내 통신모뎀 교체 : 현재 사용중인 모뎀은 생산이

중단된 제품으로 특정 통신사에(013에어미디어) 최적화되어 통신요금이           높고 타 통신사에 비해 기지국이 적어 음영지역 및 통신장애 발생으로           감시․제어 품질의 신뢰성 저하되어 통신회선 변경

○ 통신모뎀 교체로 통신요금 대폭 절감

구 분	변경 전 (013에어미디어)	변경 후 (KT, SK, LG)	절감액	절감율
월 통신요금 (점멸기 1대당)	8,800	3,850	△4,950	56%

양방향점멸기 확대설치

○ 대상 : 장안교등 20개소 21대

○ 소요예산 : 1,730,000천원 * 21대 = 36,330천원

5		향후계획 및 행정사항

조달구매 실시

기존통신회선을 해지하고 신규 통신회선 설치.

붙임 : 가로등 양방향 점멸기 설치 현황 1부. 끝.