문서번호	교량보수과-4260
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
배상현		11/10 김환겸
협조
	주무관		조장호

올림픽대교 보도부 보수계획 검토보고

2014. 11

동부도로사업소

(교량보수과)

올림픽대교 보도부 보수계획 검토보고

『시민과함께하는 안전점검』 행사시 지적된 올림픽대교상 보도부 콘크리트 열화로 인한 시민불편 사항과 관련하여 조속한 시일내 보수하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

시민과 함께하는 올림픽대교 안전점검 결과보고-2014.10.20

Ⅱ		시설물 현황

올림픽대교 : 폭 30m, 연장 2,525m(사장교 300m)

연 장(m)			폭(m)			차 로 수			비고
본 교 사장교	접속교 램 프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
1,170 300	240 815	2,525	5.0	25.0	30.0	3차로	3차로	6차로

Ⅲ		지적사항 및 보수계획

연번	시설물	위 치	지 적 사 항	보수계획
1	올림픽대교	남단 상,하류 일부 보도구간	콘크리트 열화 및 박락	단면보수

Ⅳ		보수물량 및 개략공사비 산출

공 종	위 치	규 격	수량	단위	개략공사비(순공사비)
소 계					3,850,000원
단면보수	보도부 콘크리트(위치도참조)	T=30mm	35	㎡	□ 35㎡ × 110,000원 = 3,850,000원

Ⅴ		사 진 현 황

사진현황	올림픽대교 보도부 콘크리트 열화 및 박락

Ⅵ		조 치 계 획

본 건에 대하여 우리사업소에서 시행중인 『2014 한강교량 일상유지

보수공사(연간단가)』에 작업지시하여 조속한 시일내 보수코자 함.