문서번호	시설과-4330
결재일자	2013.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
박수현	배병렬	양현모	09/10 안영노
협 조	운영과장			이영우
	주무관			이상국
	주무관			문한성

정보나라(AVION) 정밀점검 및 2종시설물 등록 보고

서 울 대 공 원

시 설 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	건설교통부 한국시설안전공단	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

정보나라(AVION) 정밀점검 및 2종 시설물 등록 보고

장기간 미사용 중인 정보나라는 전시시설로 임대사용함에 따라 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 2종시설물로 등록한 후 관리하고자 함.

Ⅰ. 추진배경 및 근거

□ 시설물현황

◦ 대 상 지 : 정보나라(AVION)

◦ 건물규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 6,597㎡

◦ 준공년도 : 2000년

◦ 주 용 도 : 전시시설

□ 추진배경

◦ 장기간 미사용 상태인 정보나라가 전시시설로 임대 사용되고 있어 시설물 및 이용객의 안전을 강화하기 위해 시설물의 안전관리 대상시설물로 관리하고자 함.

□ 추진근거

◦ 시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 시특법이라 명기)

◦ 2013년도 특정관리대상 건축시설물 지정․점검 및 보수보강 실시계획(시설과-2623, 2013.6.6)

Ⅱ. 특정관리대상시설에서 시특법대상시설로 변경지정

□ 특정관리대상시설

◦ 특정관리대상시설 변경 (20개소→19개소)

시설종류	지방공공청사		관람․전시시설		기타건축물
	기존	변경	기존	변경	기존	변경
개소	4	4	13	12	3	3
관리등급	B (1개소) C (3개소)	B (1개소) C (3개소)	B (4개소) C (9개소)	B (3개소) C (9개소)	B (1개소) C (2개소)	B (1개소) C (2개소)

□ 시특법대상시설

◦ 시특법대상시설 추가 (1개소 )

- 건축물분야(1개소)

시설종류	2종 시설물(전시시설)	비고
개소	1
관리등급	B (1개소)

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 별표 1에 의거 “1종 시설물에 해당하지 않는 다중이용건축물 및 연면적 5천제곱미터 이상의 전시장”

<안전등급 관리기준>

등급	A	B	C	D	E
기준	안전시설	간단한 보수 정비 필요	조속한 보수 보강 필요	긴급한 보수 보강 및 사용제한 여부 판단 필요	사용금지 및 개축 필요

□ 관리대상시설 주요 변경 내용(B․C등급 기준)

구 분	시특법대상시설(건축물,2종시설물)	특정관리대상시설
관련법규	시설물 안전관리에 관한 특별법	재난 및 안전관리 기본법
정기검검	반기에 1회 이상	반기에 1회 이상
정밀점검	3년에 1회 이상	필요시
정밀안전진단	5년에 1회 이상	필요시
관리시스템	시설물정보관리 종합시스템 FMS	시도재난관리시스템(NDMS)
처벌규정	10년 이하 징역 (안전점검 또는 정밀안전진단 미실시)	1년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금 (긴급안전점검 거부 또는 기피)

Ⅲ. 정보나라(AVION) 정밀점검 용역 완료 보고

□ 시설물  및 용역 현황

◦ 용 역 명 : 정보나라(AVION) 정밀점검 용역

◦ 용역기간 : 2013. 7. 11 ~ 2013. 8. 24

◦ 용역업체 : ㈜창민우구조컨설탄트   대표이사 김종호

◦ 용역금액 : 10,200,000원

□ 주요 조사 내용

◦ 자료 수집 및 분석 : 준공도면 및 관리대장 등 서류 검토 등

◦ 현장조사 및 시험 : 콘크리트 및 강재 구조물 조사 및 시험 등

◦ 상태평가 : 현장조사 및 시험 결과 분석 후 안전등급 지정 등

□ 종합결론

◦ 건물 내부 벽체 및 바닥의 콘크리트 마감에 균열이 있고 일부 강재의 도장에 박락 및 부식이 발생되어 있으나 전반적으로 양호한 상태로 상태평가는 B등급으로 판단.

□ 향후 계획

◦ 옥상청소 등은 수시로 확인하여 실시예정이며 내부 균열 및 탈락부분에 대하여 보수공사를 시행하고, 완료 후 지속적 관찰 예정.

◦ 시특법에 의거 3년에 1회 이상 정밀점검을 실시하고 5년에 1회 이상 정밀안전진단을 실시할 예정.

붙임  1. 정보나라 보고서  1부.   끝.