투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)	기술본부장 귀하
제목	비상콘센트(터널콘센트 포함) 설치 의견 알림

1. 귀 공사의 발전을 기원합니다.

2. 우리본부에서 시행중인 지하철 건설과 관련하여 정거장 및 터널구간에 설치되는 비상콘센트(터널콘센트 포함)를 개정된 규정에 따라 설치할 예정임을 알려드리오니 의견이 있으시면 2014.11.27한 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거

1) 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2013-839호)

2) 비상콘센트 국가화재안전기준

나. 설치 기준

1) 용량 : 단상(1.5[kva]), 삼상(3[kva]이상) ⇒ 단상(1.5[kva]이상)

2) 거리 : 콘센트간 40[m] ⇒ 125[m]

※ 터널구간에 한하며, 정거장내 설치 거리는 종전 규정에 따름.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울메트로사장,서울특별시도시철도공사사장
주무관	남궁영주		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	11/21 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-10668	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85, 서울시청 남산별관)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7280	/전송	02)772-7308	/	nam3402@seoul.go.kr	/	대시민공개