2013. 6. 18.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2013년 제5차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요				1
□		상정안건
	1	갈현근린공원 조성계획결정(변경)	-----	서부공원녹지사업소	---	5
	2	현충묘지공원 조성계획결정(변경)	-----	동 작 구	-----	21
	3	용허리근린공원 내 도시계획시설(공원·방수설비) 중복결정(안)	-----	하천관리과	-----	45
	4	도산근린공원 세분변경(안) <근린→역사>	-----	강 남 구	---	50

2013년 제5차 도시공원위원회 상정 안건

□ 위원회 개최개요

○ 개최일시 : 2013년 6월 21일(화) 15:00

○ 개최장소 : 신청사 6층 기획상황실

○ 참석위원 : 25인 (내부 2, 외부 23)

○ 안    건 : 4건 (심의 2, 자문 2)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	서부 공원녹지 사업소	갈현근린공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 은평구 불광동 458-1번지 일대 ◦ 면적 : 250,437.7㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건설부고시 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2012. 9. 27 (서울시고시 제2012-260호) < 주요 심의내용 > ◦ 기반시설 : 14,142.9㎡ → 12,268.9㎡(감 1,874.0㎡) ◦ 조경시설 : 763.0㎡ → 2,050.0㎡(증 1,287.0㎡) - 생태습지 748.0㎡(폐지), 연못 986.0㎡(신설) 습지원 749.0㎡(신설), 계류 300.0㎡(신설) ◦ 휴양시설 : 2,476.0㎡ → 2,816.0㎡(증 340.0㎡) - 휴게소 288㎡(증), 쉘터 52.0㎡(증) ◦ 교양시설 : 9,907.0㎡ → 6,380.0㎡(감 3,527㎡) - 자연학습장 8,950.0㎡(폐지) - 체험장 5,423.0㎡(신설) ◦ 유희시설 : 0㎡ → 131.0㎡(증 131.0㎡) - 전통놀이장 131.0㎡(신설) ◦ 편익시설 : 2,247.3㎡ → 2,232.3㎡(감 15.0㎡) - 주차장 15.0㎡(감) ◦ 운동시설 : 18,006.3㎡ → 17,492.3㎡(감 514.0㎡) - 다목적운동장 514.0㎡(감) ◦ 관리시설 : 716.2㎡ → 715.0㎡(감 1.2㎡) - 관리실 16.2㎡(감), 화장실 15.0㎡(증) ◦ 녹지 및 기타 : 202,179.0㎡ → 206,352.2㎡(증 4,173.2㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 17.60%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.23%(법정 10% 이내)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
2	동작구	현충묘지공원 조성계획 결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 동작동 산34-1 일원 ◦ 면적 : 1,404,032.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1962. 12. 20 (건고 제187호) ◦ 조성계획(최종) : 2012. 11. 15 (서고 제304호) < 주요 변경내역 > ◦기반시설 : 131,009.75㎡ → 130,505.75㎡ (감504㎡) ◦편익시설 : 8,844㎡ → 9,713.4㎡ (증869㎡) ◦관리시설 : 19,296㎡ → 19,828㎡ (증532㎡) ◦녹 지 : 840,237.85㎡ → 839,340.85㎡ (감 897㎡) <법적검토> ◦시 설 율 : 36.40% → 36.46%(법정 20% 이상)
3	하천 관리과	용허리공원 내 도시계획시설 (공원․방수설비) 중복결정 - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초4동 1324-1번지 일대 ◦ 면적 : 4,641.9㎡ ◦ 도시계획시설(근린공원) 지정 - 최조 : 1989. 11. 17 (건설부 고시 제685호) < 방수설비 설치 필요성 > 집중 호우시 상습침수지역인 강남역 일대와 진흥아파트 사거리 일대의 침수피해를 저감코자 인근 지역인 용허리공원 지하에 노면수를 집수 할 수 있는 방수설비를 설치코자 함. ◦ 시설규모 - 펌프용량 : 43㎥/분 - 저류조 규모 : 15,000㎥ - 공사기간 : 2012.12 ~ 2013.12 < 법적검토 > ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조 (도시 군 관리계획의 결정) ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조 (도시관리계획의 결정) ◦ 도시계획시설의 결정 · 구조 및 설치 기준에 관한 규칙 제3조 (도시계획시설의 중복 결정)

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
4	강남구	도산근린공원 세분변경(안) - 자 문 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 신사동 649-9번지 ◦ 면적 : 29,816.50㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 7(건설부고시 제1971-465호) ◦ 조성계획(최종) : 1997. 12. 30(서울시고시 제1997-431호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 3,498.64㎡ → 4,235.66㎡ (증 737.02㎡) ◦ 편익시설 : 441.68㎡ → 164.36㎡ (감 277.32㎡) ◦ 교양시설 : 1,183.91㎡ → 1,501.92㎡ (증 318.01㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 23,457.19㎡ → 22,679.48㎡ (감 777.71㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 21.33% → 23.94%(법적제한사항 없음) ◦ 건폐율 : 1.28% → 3.01%(법적20% 이내)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 6. 18. (제 5 차)

갈현근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 6. 18.

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 은평구 불광동458-1번지 일대 휴경 등으로 토지의 활용도가 낮은 전, 답 등 경작지로 이용되고 있는 특성을 활용, 갈현도시농업체험원을 조성하여 시민에게 농업체험 및 학습의 기회를 제공하고 도시민의 여가선용 및 정서함양에 기여하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 개발제한구역 내 녹지를 복원하고 갈현도시농업체험원을 현지 지형을 활용한 친환경적 공간으로 조성하여 교육, 여가 및 정서함양에 기여하는 근린공원을 조성하는데 그 목적이 있다.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 2012년 9월 7차 도시공원위원회 심의후 실시설계 중 신규매입부지(2단계)가 지하수위가 높고, 습한 지형인 연약지반으로 이를 고려한 전반적인 공간재배치가 필요하여 공원조성계획을 변경하고자 함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 서울특별시 은평구 불광동 458-1번지 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 250,437.7㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 14 (건설부고시 제138호)

- 최 종  2010. 7.   1 (은평구고시 제2010-41호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1977.  2. 13 (서울특별시고시 제22호)

- 최 종  2012.  9. 27 (서울특별시고시 제2012-260호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 기존 전, 답 등 경작지 및 수계(지하수)의 특성을 활용하여 생태적으로 건전한 친환경적인 도시농업체험원을 조성, 시민들에게 농업체험 및 교육의 기회를 제공하고 도시민의 여가선용 및 정서함양의 공간으로 활용토록 하고자 함.

◦ 주요변경내용(심의내용)

<신설>

- 조경시설 : (증) 2,035㎡

· 연못(증) 986.0㎡ (0㎡ → 986.0㎡)

· 습지원(증) 749.0㎡ (0㎡ → 749.0㎡)

· 계류(증) 300.0㎡ (0㎡ → 300.0㎡)

- 유희시설 : (증) 131.0㎡

· 전통놀이장(증) 131.0㎡ (0㎡ → 131.0㎡)

- 교양시설 : (증) 5,423.0㎡

· 체험장(증) 5,423.0㎡ (0㎡ → 5,423.0㎡)

<폐지>

- 조경시설 : (감) 748.0㎡

· 생태습지(감) 748.0㎡ (748.0㎡ → 0㎡)

- 교양시설 : (감) 8,950.0㎡

· 자연학습장(감) 8,950.0㎡ (8,950.0㎡ → 0㎡)

<변경>

- 기반시설 : (감) 1,874.0㎡

· 도로 (감) 339㎡ (11,316.0㎡ → 10,977.0㎡)

· 광장 (감) 1,535.0㎡ (2,826.9㎡ → 1,291.9㎡)

- 휴양시설 : (증) 340.0㎡

· 쉘터(증) 52.0㎡ (37.0㎡ → 89.0㎡)

· 휴게소(증) 288.0㎡ (624.0㎡ → 912.0㎡)

- 관리시설 : (감) 1.2㎡

· 관리실(감) 16.2㎡ (600.8㎡ → 584.6㎡)

· 화장실(증) 15.0㎡ (115.4㎡ → 130.4㎡)

- 운동시설 : (감) 514.0㎡

· 다목적운동장(감) 514.0㎡ (1,118.0㎡ → 604.0㎡)

- 편익시설 : (감) 15.0㎡

· 주차장(감) 15.0㎡ (2,247.3㎡ → 2,232.3㎡)

- 녹지 및 기타 : (증) 4,173.2㎡ (202,179.0㎡ → 206,352.2㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원은 도심 한가운데에 위치하고 있어 접근성이 좋으며 주변으로 도로, 주택가, 학교, 상가들이 밀집하여 있음.

◦ 자연환경

- 갈현근린공원은 산지에 조성되어 있으며 울창한 수림을 이루고 있음

- 평균기온은 13.5℃이고, 온실효과로 매년 기온상승현상이 두드러짐

- 강수량은 년 1,055.8㎜이고, 7 ~ 10월 사이에 집중되고 있음.

- 년평균 풍속은 2.4m/s로 주풍향은 북서풍이며 여름철엔 남동풍이 붐

◦ 관광환경

- 북한산국립공원, 서오릉 도시자연공원, 진관근린공원, 불광근린공원, 은평구립도서관 등이 산재하고, 자연환경과 연계하여 조성시 시너지효과가 기대됨.

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 기존 지형에 순응하여 각종 도시농업시설(치유정원, 토종허브원, 텃밭, 퇴비장) 및 관리사무소를 재배치하고, 현지 수계(지하수 등)을 활용하여 습지원, 저류연못, 논 등을 조성

◦ 동   선

- 동선의 목적과 성격에 따라 진입로, 시설간 연결로, 산책로 등으로 구분하고,    기존 지형을 최대한 이용, 기능적이고 효율적이며 활동적인 체계를 구축

◦ 시설의 배치

- 기존에 경작을 하고 있는 전, 답을 활용, 지역주민들에게 도시농업을 체험할 수 있는 공간을 제공하고 습지원도입 및 시설물 재배치 등 기존 지형에 순응하여 친환경적인 공원으로 조성하였음.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도시농업체험공간과 다목적운동장 조성을 통하여 시민편익에 기여하고, 다양한 여가활동 및 교육, 체험활동을 수용하는 공간으로 조성함으로써 공원이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과

<시보 2013-3175호 (2013. 5. 30)>

<인터넷 홈페이지> : 2013. 5. 30  ~  6. 12

<주민설명회> : 설명회 일시 2013. 5. 24(금), 14:30 ~ 15:30

- ‘갈현도시농업체험원’에서 ‘불광도시농업체험원’으로 명칭변경 요망

- 공원 내 자율방범초소 설치 요망

◦ 조치사항 : 공원조성계획 변경단계에서 반영이 불가하다는 사항을 이해 설득

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의부서 : 푸른도시국 공원조성과, 은평구청 공원조성팀

◦ 협의의견 : 아래사항 모두 반영

- 조성계획상 “전통놀이장”은 「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」에 따른 공원시설

중 도시민의 여가선용을 위한 놀이시설로서 유희시설로 분류하는 것이 타당함.

- 주 출입구의 보행동선과 차량동선이 중복되므로 진입광장 좌측에 별도의

보행출입구를 추가 필요.

- 갈현도시농업체험원내 체험장, 자연학습장, 실습장, 식물원 등 운영시 각종

부산물(줄기, 가지, 덩굴, 잎 등)과 보조지주, 끈, 비닐등의 쓰레기가 발생        할 것으로 판단되니 이를 처리할 수 있는 방안검토 바람.

◦ 조치사항 : 상기사항 모두 반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	연도별 투자계획				비고
			기 투 자		2012	2013
			2010	2011
내용별	계	12,544	2,704	3,096	5,304	1,440
	공 사	1,503	-	68	-	1,435
	보 상	10,779	2,649	2,928	5,202	-
	용 역	257	55	100	102	-
	기 타	5	-	-	-	5
재원별	계	12,544	2,704	3,096	5,304	1,440
	시 비	12,544	2,704	3,096	5,304	1,440
	구 비	-	-	-	-	-

◦ 재원조달방안

1,440백만원 (2013년 예산확보, 시비 1,440백만원)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 19.27% → 17.60% (법정시설율 40％ 이내)

- 공원건폐율 : 1.26%  → 1.23％ (법정건폐율 10％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 기본계획시 2단계 부지가 기존에 논(지목상 답)으로 사용 되어 물이 많은 점과 현황지형을 고려하지 않고 설계되어

- 물이 많은 장점을 이용하여 연못과 습지로 활용하고 지형을 반영하여 공간재배치 함으로서 공사비를 절감할 수 있는 적정한 공간계획임.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

[붙임1]

갈현근린공원      조성계획 (변경)       결정 조서

1. 총괄표 (위치 : 은평구 불광동 458-1번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		250,437.7	48,258.7	8.0	3,147.7	12,498	108.0	250,437.7	44,085.5	8.0	3,088.1	12,440.8	82	감) 4,173.2㎡
기반 시설	소 계	14,154.9	14,142.9	-	-	-	-	12,268.9	12,268.9	-	-	-	-	감) 1,874.0㎡
	도 로	11,316.0	11,316.0	-	-	-	-	10,977.0	10,977.0	-	-	-	-	감) 339.0㎡
	광 장	2,838.9	2,826.9	-	-	-	-	1,291.9	1,291.9	-	-	-	-	감) 1,535.0㎡
조 경 시 설		763.0	763.0	-	-	-	25.0	2,050.0	2,050.0	-	-	-	18	증) 1,287.0㎡
휴 양 시 설		2,476.0	2,476.0	-	-	-	35.0	2,816.0	2,816.0	-	-	-	27	증) 340.0㎡
유 희 시 설		-	-	-	-	-	-	131.0	131.0	-	-	-	-	증) 131.0㎡
교 양 시 설		9,907.0	9,907.0	-			-	6,380.0	6,380.0	-	-	-	-	감) 3,527.0㎡
편 익 시 설		2,247.3	2,247.3	2.0	-	3,796.7	3.0	2,232.3	2,232.3	2.0	-	3796.7	4	감) 15.0㎡
운 동 시 설		18,006.3	18,006.3	1.0	2,488.5	8,044.5	33.0	17,492.3	17,492.3	1.0	2,488.5	8044.5	19	감) 514.0㎡
관 리 시 설		716.2	716.2	5.0	659.2	659.2	12.0	890.2	715.0	4	599.6	599.6	13	감) 1.2㎡
녹지․기타		202,179.0	-	-	-	-	-	206,352.2	-	-	-	-	-	증) 4,173.2㎡
공원시설율(법정40%)		48,258.7 / 250,437.7 x 100 = 19.27%						44,085.5 / 250,437.7 x 100 = 17.60%
공원건폐율(법정10%)		3,147.7 / 250,437.7 x 100 = 1.26%						3,088.1 / 250,437.7 x 100 = 1.23%

2. 시설조서 (변경결정)

구분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
합 계				250,437.7	48,258.7		8.0	3,147.7	12,500.4	108			250,437.7	44,085.5		8.0	3,088.1	12,440.8	82
기반 시설	소계			14,154.9	14,142.9		-	-	-				12,268.9	12,268.9		-	-	-		감)1,874.0㎡
	도로		전지역	11,316.0	11,316.0							전지역	10,977.0	10,977.0	ㅡ					감)339.0㎡
	광장	가	6개소	2,838.9	2,826.9		-	-	-		가	6개소	1,291.9	1,291.9		-	-	-		감)1,535.0㎡
		가-1	진관외동산19	424.0	424.0						가-1	진관외동산19	424.0	424.0
		가-2	진관외동 산 109-25일원	514.9	514.9						가-2	진관외동 산109-25일원	514.9	514.9
		가-3	〃	21.0	21.0						가-3	〃	21.0	21.0
		가-4	〃	16.0	16.0						가-4	〃	16.0	16.0
		가-5	불광동457	1,117.0	1,105.0															감)(1,105.0㎡)
		가-6	458-2전	746.0	746.0															감)(746.0㎡)
											가-5	불광동458-2	243.0	243.0						증)(243.0㎡)
											가-6	불광동467-1	34.0	34.0						증)(34.0㎡)
											가-7	불광동457	39.0	39.0						증)(39.0㎡)
조경 시설	소계			763.0	763.0					25			2,050.0	2,050.0					18	증)1,287.0㎡
	파고라	①	진관외동 240-20	(343)	(343)					(25)	①	진관외동 240-20	(285)	(285)					15	감)(58㎡)
		①-1	진관외동 240-20외1	(32)	(32)	목재				(2)	①-1	진관외동 240-20외1	(32)	(32)	목재				(2)
		①-3	진관외동 189-3	(16)	(16)					(1)	①-3	진관외동 189-3	(16)	(16)					(1)
		①-4	불광동 산156-1	(16)	(16)					(1)	①-4	불광동 산156-1	(16)	(16)					(1)
		①-6	진관외동 산19-5	(41)	(41)					(1)	①-6	진관외동 산19-5	(41)	(41)					(1)
		①-7	진관동산 109-25일원	(41)	(41)					(2)	①-7	진관동산 109-25일원	(41)	(41)					(2)
		①-8	〃	(32)	(32)					(2)	①-8	〃	(32)	(32)					(2)
		①-9	〃	(16)	(16)					(1)	①-9	〃	(16)	(16)					(1)
		①-10	458-2전	(60)	(60)					(6)										감)(6)
		①-11	458-2전	(90)	(90)					(6)										감)(6)

구분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
조경시설	파고라										①-10	불광동463-2	(35)	(35)					(2)	증(35㎡)
											①-11	불광동산152	(23)	(23)					(1)	증(23㎡)
											①-12	불광동458-2	(19)	(19)					(1)	증(19㎡)
											①-13	불광동458-2	(14)	(14)					(1)	증(14㎡)
	돌담	④	진관동산 109-25일원			조적				2	④	진관동산 109-25일원			조적				2
		④-1	〃							(1)	④-1	〃							(1)
		④-2	〃							(1)	④-2	〃							(1)
	폭포	⑤	〃	15.0	15.0	석재				1	⑤	〃	15.0	15.0	석재				1
	생태 습지	⑮	산152	748.0	748.0															감)748.0㎡
		⑮-1	산152	431.0	431.0															감)(431.0㎡)
		⑮-2	산152	254.0	254.0															감)(254.0㎡)
		⑮-3	불광동 457	63.0	63.0															감)(63.0㎡)
	연못										거		986.0	986.0						증)986.0㎡
											거-1	불광동459-5	(188.0)	(188.0)						증)(188.0㎡)
											거-2	불광동464	(28.0)	(28.0)						증)(28.0㎡)
											거-3	불광동458-1	(253.0)	(253.0)						증)(253.0㎡)
											거-4	불광동457	(517.0)	I517.0)						증)(517.0㎡)
	습지원										너	불광동457	749.0	749.0						증)749.0㎡
	계류										더	불광동458-1 일원	300.0	300.0						증)300.0㎡
윺희 시설	소계												131.0	131.0
	전 통 놀 이 장										카	불광동463-2전	131.0	131.0						증)131.0㎡
휴양시설	소계			2,476.0	2,476.0					35			2,816.0	2,816.0					28	증)340.0㎡
	장의자		전지역			목재				1		전지역			목재				1
	쉘터	②	불광동산156-1	37.0	37.0					2	②	불광동산156-1	89.0	89.0					3	증)52.0㎡
		②-1	불광동 산156-1임	16.0	16.0					(1)	②-1	불광동 산156-1	16.0	16.0					(1)
		②-2	불광동 산17	21.0	21.0					(1)	②-2	불광동 산17	21.0	21.0					(1)
											②-3	불광동458-2	52.0	52.0					(1)	증)(52.0㎡)

구분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
휴양시설	휴게소	나	진관외동 192-1	624.0	624.0						나	진관외동 192-1	912.0	912.0						증) 288.0㎡
		나-1	진관외동 192-1	167.0	167.0						나-1	진관외동 192-1	167.0	167.0
		나-2	불광동 산18	157.0	157.0						나-2	불광동 산18	157.0	157.0
		나-3	불광동 5-1	108.0	108.0						나-3	불광동 산5-1	108.0	108.0
		나-4	불광동 457	112.0	112.0															감)(112.0㎡)
		나-5	산152임	80.0	80.0															감)(80.0㎡)
											나-4	불광동산152	73.0	73.0						증)(73.0㎡)
											나-5	불광동산152	93.0	93.0						증)(93.0㎡)
											나-6	불광동산458-2	142.0	142.0						증)(142.0㎡)
											나-7	불광동산463-2	100.0	100.0						증)(100.0㎡)
											나-8	불광동산458-2	72.0	72.0						증)(72.0㎡)
	평의자	⑥	진관동 산 109-25일원			목재				25	⑥	진관동 산 109-25일원			목재				13	감)12
		⑥-1	〃							4	⑥-1	〃							(4)
		⑥-2	〃							3	⑥-2	〃							(3)
		⑥-3	〃							6										감(6)
		⑥-4	〃							15										감(15)
											⑥-3	불광동458-1 일원							(6)	증(6)
	앉음벽	⑦	〃							7	⑦	진관동 산 109-25일원							11	증)10
		⑦-1	〃			조적				1	⑦-1	〃			조적				(1)
											⑦-2	불광동458-1 일원							(9)	증(9)
	스텐드										⑦-3	불광동 458-2							(1)	증(1)
	피크닉장	다	진관외동 4375-18	1,815.0	1,815.0						다	진관외동 4375-18	1,815.0	1,815.0

구분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
운동 시설	소계			18,006.3	18,006.3		1.0	2,488.5	8,044.5	33			17492.3	17,492.3		1.0	2,488.5	8,044.5	19	감)5,14.0㎡
	테니스장	라	진관외동 산 245-4외 3	1,600.0	1,600.0						라	진관외동 산 245-4외 3	1,600.0	1,600.0
	축구장	마	진관외동 242-6 외	7,600.0	7,600.0						마	진관외동 242-6 외	7,600.0	7,600.0
	배드 민턴장	아		1,320.5	1,320.5						아		1,320.5	1,320.5
		아-1	불광동21-1외	893.0	893.0						아-1	불광동21-1외	893.0	893.0
		아-3	진관동 산 109-25일원	427.5	427.5						아-3	진관동 산 109-25일원	427.5	427.5
	배드민턴지주	⑧	진관동산 109-25일원							8	⑧	진관동산 109-25일원							8
	체력단련장	자	불광동 산17	1,757.8	1,757.8						자		1,757.8	1,757.8
		자-1	불광동 산17	284.0	284.0						자-1	불광동 산17	284.0	284.0
		자-3	불광동산 156-1	639.0	639.0						자-3	불광동산 156-1	639.0	639.0
		자-7	불광동 산19-3	343.0	343.0						자-7	불광동 산19-3	343.0	343.0
		자-8	진관동산 109-25일원	277.3	277.3						자-8	진관동산 109-25일원	277.3	277.3
		자-9	〃	130.5	130.5						자-9	〃	130.5	130.5
		자-11	진관외동 242-6외	84.0	84.0						자-11	진관외동 242-6외	84.0	84.0
	체력단련시설	⑨	진관외동 산 109-25일원			철재				14	⑨	진관외동 산 109-25일원			철재				11
		⑨-1	〃							6	⑨-1	〃							(6)
		⑨-2	〃							5	⑨-2	〃							(5)
	구민체육 센 터	1	진관외동 산242-23	4,610.0	4,610.0	철근콘 크리트	1.0	2,488.5	8,044.5		1	진관외동 산242-23	4,610.0	4,610.0	철근콘 크리트	1.0	2,488.5	8,044.5
	다 목 적 운 동 장	3	불광동 458	1,118.0	1,118.0						차	불광동458-2전	604.0	604.0						감)514.0㎡

구분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
교양 시설	소계			9,907.0	9,907.0								6,380.0	6,380.0						감)3,527.0㎡
	야 생 초화류원	차	진관외동 산19-5	957.0	957.0						타	진관외동 산19-5	957.0	957.0
	자 연 학습장	4	불광동457일대	8,950.0																감)8,950.0㎡
		4-1	불광동 457	489.0																감)489.0㎡
		4-2	불광동 457	597.0																감)597.0㎡
		4-3	불광동 457	208.0																감)208.0㎡
		4-4	불광동 457	143.0																감)143.0㎡
		4-5	불광동 457	716.0																감)716.0㎡
		4-6	불광동 458-1	2,148.0																감)2,148.0㎡
		4-7	불광동 산159-1	1,233.0																감)1,233.0㎡
		4-8	불광동466-5	915,0.0																감)915,0.0㎡
		4-9	불광동466-3	1,001.0																감)1,001.0㎡
		4-10	불광동466-6	587.0																감)587.0㎡
		4-11	불광동466-6	149.0																감)149.0㎡
		4-12	불광동산152	492.0																감)492.0㎡
		4-13	불광동459-6	272.0																감)272.0㎡
	체험장										파		5,423.0	5,423.0						증)5,423.0㎡
											파-1	불광동466-3	3,593.0	3,593.0						증)3,593.0㎡
											파-2	불광동464	187.0	187.0						증)187.0㎡
											파-3	불광동467-1	143.0	143.0						증)143.0㎡
											파-4	불광동460-1	127.0	127.0						증)127.0㎡
											파-5	불광동458-1	406.0	406.0						증)406.0㎡
											파-6	불광동458-1	602.0	602.0						증)602.0㎡
											파-7	불광동463-2	158.0	158.0						증)158.0㎡
											파-8	불광동466	84.0	84.0						증)84.0㎡
											파-9	불광동463-3	123.0	123.0						증)123.0㎡

구분		변 경 전									변 경									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물
								바닥면적	연면적	(기)							바닥면적	연면적	(기)
편익 시설	소계			2,247.3	2,247.3		2.0		3,796.7	3			2,232.3	2,232.3		2.0		3,796.7	4	감) 15.0㎡
	주차장	카	진관외동 242-9일원	2,247.3	2,247.3		2.0		3,796.7	3	하	진관외동 242-9일원	2,232.3	2,232.3		2.0		3,796.7	(2)
		카-1	진관외동 242-9	1,450.0	1,450.0						하-1	진관외동 242-9	1,450.0	1,450.0
		카-2	테니스장 지하		(803)		1.0		802.7	1	하-2	테니스장 지하		(803)		1.0		802.7	(1)
		카-3	축구장 지하		(2994)		1.0		2,994.0	1	하-3	축구장 지하		(2994)		1.0		2,994.0	(1)
		카-4	진관외동 산 109-25일원	349.3	349.3						하-4	진관외동 산 109-25일원	349.3	349.3
		카-6	불광동 457	448.0	448.0						하-6	불광동 457	433.0	433.0						감)15.0㎡
관리 시설	소계			716.2	716.2		5.0	659.2	659.2	12			890.2	715.0		4	599.6	599.6	13	감) 1.2㎡
	관리실	2	진관외동 산184-3	600.8	600.8		3.0	543.8	543.8		2	진관외동 산184-3	759.8	584.6		3.0	502.2	502.2	1
		2-1	진관외동 산184-3	158.0	158.0	철근콘크리트	1.0	99.0	99.0	1	2-1	진관외동 산184-3	158.0	158.0	철근콘크리트	1.0	99.0	99.0	(1)
		2-2	진관외동 산 109-25일원	262.8	262.8		1.0	262.8	262.8		2-2	진관외동 산 109-25일원	262.8	262.8		1.0	262.8	262.8
		2-3	불광동 457	180.0	180.0		1.0	182.0	182.0		2-3	불광동 462-2전	339.0	163.8	철근콘크리트	1.0	140.4	140.4		감)16.2㎡
	휴지통	⑩	진관외동 산 109-25일원			철재				2	⑩	진관외동 산 109-25일원			철재				2
	공 원 안내판	⑪	진관외동 산 109-25일원			철재				2	⑪	진관외동 산 109-25일원			철재				2
	시 설 안내판	⑫	진관외동 산 109-25일원			철재				3	⑫	진관외동 산 109-25일원			철재				3
	공원등	⑬	진관외동 산 109-25일원			철재				4	⑬	진관외동 산 109-25일원			철재				4
	화장실	⑭	진관외동 산 109-25일원	115.4	115.4		2.0	115.4	115.4		⑭	진관외동 산 109-25일원	130.4	130.4		1.0	97.4	97.4	1
		⑭-1	진관외동 산 109-25일원	97.4	97.4		1.0	97.4	97.4		⑭-1	진관외동 산 109-25일원	97.4	97.4		1.0	97.4	97.4
		⑭-2	불광동 457	18.0	18.0		1.0	18.0	18.0		⑭-2	불광동466-1	33.0	33.0					(1)	증)15.0㎡
녹지	녹지 및 기타			202,179.0									206,352.2							증)4,173.2㎡

3. 도로조서 (변경결정)

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원	연 장	면 적	기 능	기 점	종 점	비고
				(m)	(m)	(㎡)
당초	합 계				5,503.7	11,316.0
변경					5,559.0	10,977.0
당초	소로	계			154.0	542.0
변경					78.0	390.0
당초		3류	1	5	78.0	390.0	연결로	불광동 43-1	불광동 산5-9임
폐지		“	2	2	76.0	152.0	진입로	불광동 457답	불광동 457-2구
당초	산책로	계			5,349.7	10,774.0
변경					5,481.0	10,587.0
당초		3류	1	2	274.0	548.0	연결로	피크닉장(다)	구민체육센터(1)
당초		“	2	2	120.0	240.0	연결로	산책로(4-9)	체육시설(자-3)
당초		“	3	2	571.0	1,142.0	산책로	휴게소(나-1)	산책로(4-5)
당초		“	4	2	75.0	150.0	산책로	불광동 산194	불광동 산138-1
당초		“	5	2	413.0	826.0	산책로	불광동 산134	산책로(4-11)
당초		“	8	2	97.0	194.0	연결로	불광동 산155임	체력단련장(자-3)
당초		“	9	2	139.0	278.0	산책로	진관외동189-1	산책로(4-5)
당초		“	10	2	86.0	172.0	산책로	산책로(4-9)	산책로(4-2)
당초		“	11	3	71.0	213.0	부진입로	불광동산21-1임	배드민턴장(아-1)
당초		“	13	2	71.0	142.0	연결로	진관외동 산186-2임	배구장(사)
당초		“	15	2	634.0	1,268.0	산책로	야생초화류원(차)	소로(3-2)
당초		“	16	2	145.0	290.0	산책로	소로(3-2)	불광동산5-1임
당초		“	17	2	91.0	182.0	산책로	불광동산4-6임	불광동4-4임
당초		“	18	2	49.0	98.0	산책로	불광동산16임	체력단련장(자-1)
당초		“	19	2	40.0	80.0	연결로	진관외동475-33	산책로(4-4)
당초		“	20	2	83.0	166.0	산책로	축구장(마)	배드민턴장(아-1)
당초		“	21	2	45.0	90.0	산책로	산책로(4-21)	산책로(4-5)
당초		“	23	2	3.0	6.0	산책로	피크닉장(다)	체력단련장(자-8)
당초		“	24	2	6.0	12.0	산책로	체력단련장(자-8)	진관동239-19

구분	등급	류별	번호	폭원	연 장	면 적	기 능	기 점	종 점	비고
				(m)	(m)	(㎡)
당초	산책로	3류	25	2	12.0	25.0	산책로	광장(가-2)	산책로(4-25)
당초		“	26	2	129.0	155.0	산책로	산책로(4-24)	진관동 산110
당초		“	27	2	190.0	380.0	산책로	광장(가-3)	배드민턴장 (아-3)
당초		“	28	2	15.0	31.0	산책로	산책로(4-26)	진관동 산109-26
당초		“	29	2	28.0	56.0	산책로	산책로(4-27)	진관동 산109-23
당초		“	30	2	77.0	150.0	산책로	배드민턴장 (아-3)	진관동 산109-25
당초		“	31	2	41.0	83.0	산책로	진관동 산109-25	진관동 산109-25
당초		“	32	2	180.0	361.0	산책로	진관동 산109-25	진관동 산109-25
당초		“	33	1.5	40.0	60.0	산책로	진관동 152-29	산책로(4-31)
당초		“	34	1.5	79.0	119.0	산책로	광장(가-4)	불광동 산5-5
당초		“	35	1.5	156.0	234.0	산책로	산책로(4-33)	진관동 152-15
폐지		“	36	3	89.0	267.0	산책로	불광동 457답	산책로(54)
폐지		“	37	3	38.0	76.0	산책로	불광동 457답	광장(가-5)
폐지		“	38	3	38.0	76.0	산책로	광장(가-5)	산책로(36)
폐지		“	39	2	61.0	183.0	산책로	주차장(카-6)	산책로(45)
폐지		“	40	2	6.0	12.0	산책로	산책로(45)	산책로(42)
폐지		“	41	2	56.0	112.0	산책로	산책로(42)	산책로(36)
폐지		“	42	2	28.0	84.0	산책로	광장(가-5)	광장(가-6)
폐지		“	43	2	49.0	98.0	산책로	광장(가-6)	산책로(44)
폐지		“	44	2	40.0	120.0	산책로	산책로(45)	광장(가-6)
폐지		“	45	2	63.0	126.0	산책로	광장(가-5)	체력단련장(자-3)
폐지		“	46	2	150.0	300.0	산책로	산책로(45)	산책로(49)
폐지		“	47	2	14.0	28.0	산책로	산책로(44)	산책로(48)	증) 16㎡
폐지		“	48	2	30.0	60.0	산책로	광장(가-6)	국궁장(파)	증) 52㎡
폐지		“	49	2	107.0	214.0	산책로	산책로(46)	산책로(58)	감) 90㎡
폐지		“	50	2	78.0	156.0	산책로	산책로(48)	산책로(49)	증) 156㎡
폐지		“	51	2	22.0	44.0	산책로	산책로(52)	광장(가-6)	증) 44㎡
폐지		“	52	2	38.0	76.0	산책로	산책로(57)	광장(가-6)	증) 76㎡
폐지		“	53	2	14.0	28.0	산책로	산책로(36)	광장(가-6)	증) 28㎡

구분	등급	류별	번호	폭원	연 장	면 적	기 능	기 점	종 점	비고
				(m)	(m)	(㎡)
폐지	산책로	3류	54	2	50.0	100.0	산책로	산책로(58)	산책로(36)	증)100㎡
폐지		“	55	2	28.0	56.0	산책로	산책로(58)	산책로(36)	증) 56㎡
폐지		“	56	2	158.0	316.0	산책로	불광동 459-6전	산책로(55)	증)316㎡
폐지		“	57	2	18.0	36.0	산책로	산책로(58)	산책로(50)	증) 36㎡
폐지		“	58	3	65.0	195.0	산책로	불광동 459-6전	산책로(55)	증)195㎡
신규		“	36	3	142.0	426.0	산책로	진입광장	가-5
신규		“	37	3	84.0	252.0	산책로	가-5	산책로 38
신규		“	38	3	175.0	525.0	산책로	불광동 산143-13	불광동 산155-1
신규		“	39	2	177.5	355.0	산책로	진입광장	산책로 38
신규		“	40	2	55.0	110.0	산책로	산책로 39	산책로 37
신규		“	41	2	44.5	89.0	산책로	산책로 39	가-5
신규		“	42	1.5	96.0	144.0	산책로	산책로 39	산책로 36
신규		“	43	1.5	52.0	78.0	산책로	산책로 36	산책로 36
신규		“	44	1.5	20.0	30.0	산책로	산책로 37	산책로 48
신규		“	45	1.5	38.0	57.0	산책로	산책로 40	산책로 37
신규		“	46	1.2	27.5	33.0	산책로	산책로 43	산책로 42
신규		“	47	1.2	80.0	96.0	산책로	산책로 36	불광동 산21-1
신규		“	48	1.2	177.5	213.0	산책로	산책로 47	산책로 38
신규		“	49	1.2	167.5	201.0	산책로	산책로 47	산책로 54
신규		“	50	1.2	35.0	42.0	산책로	산책로 48	산책로 49
신규		“	51	1.2	27.5	33.0	산책로	산책로 48	산책로 49
신규		“	52	1.2	45.0	54.0	산책로	산책로 49	산책로 48
신규		“	53	1.2	35.0	42.0	산책로	산책로 49	산책로 38
신규		“	54	1.2	35.0	42.0	산책로	산책로 38	불광동 산156-5
신규		“	55	2	7.0	14.0	산책로	진입도로	산책로 39

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 6. 18. (제 5 차)

현충묘지공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 6. 18 .

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 동작구 동작동 산34-1번지 일원에 위치한 현충묘지공원은 유가족 및 이용객의 편의와 국빈 및 내빈 방문시 품격이 저하되는 시설을 확장 보수하여 국격에 맞는 현충원으로 거듭나기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조 규정에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 국가를 위해 순국하신 국가유공자 및 전몰군경의 호국영령을 추모하고 국격에 맞는 행사진행의 효율적인 지원업무를 수행하기 위하여 노후하고 협소한 시설을 국가적 위상을 갖춘 국립현충원(현충묘지공원)으로 조성하고자 함.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 노후 된 관리시설(군악대대)의 현대화로 개선 및 조직개편에 따른 부족한 시설의 확충과 분산되어있는 관련시설과의 효율적인 업무수행을 도모하고자 조성계획 변경을 시행하고자 함.

◦ 따라서, 국립현충원 외부에서의 시각적 요인과 자연훼손을 최소화 할 수 있는 관련시설(의장대, 국가유해발굴단)간의 적정한 위치로 재 배치 조성하여 행사진행의 효율적인 지원업무를 수행하기 위함에 목적을 둔다.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 동작구 동작동 산34-1번지 일원

◦ 공원면적 : 총 면적 1,404,032.00㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1962. 12. 20 (건설부고시 제187호)

◦ 공원의 현황

- 공원지정년월일 : 최초 1962. 12. 20 (건설부고시 제187호)

최종 2010.   5. 20 (동작구고시 제2010-29호)

- 국립묘지결정 : 최초 1955. 7. 15 국군묘지 창설

최종 1965. 3. 30 국립묘지로 승격

- 조성계획결정일 : 최종 2012. 11. 15 (서울특별시고시 제304호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 낙후된 시설물의 개선 및 분산된 관리시설의 통합으로 추모행사 지원의

기능 향상을 목적으로 함

- 국립묘지의 설치 이념에 부합되게 국가나 사회를 위해 희생·공헌한 순국 선열들의 그 충의와 위훈의 정신을 기리며 선양하는 것을 지원하는 시설을 확보

◦ 주요변경내용

<신설>

- 편익시설 : 자-6 주차장 (증) 869㎡

<변경>

- 기반시설 : 소로 1-3 (감) 504㎡ (1,440㎡ → 936㎡)

- 관리시설 : 행사지원시설 13 (증) 532㎡ (3,367㎡ → 3,899㎡)

- 녹    지 : (감) 897㎡ (840,237.85㎡ → 839,340.85㎡)

5. 주변, 교통, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 주변환경

- 중앙대, 숭실대, 총신대 등의 학교시설이 본 대상지와 경계를 이루고, 공원경계를 따라 아파트, 연립주택 등 주거지역이 형성되어 있음. 동측으로는 반포동과 방배동이 접하고 있음.

◦ 교통환경

- 동작동, 흑석동 ,상도동, 사당동(4개동)에 걸쳐 위치하고 있으며, 북측으로는 한강 및 동작대교와 접하고 있음. 동작역(4호선)으로 국립현충원 이용이 가능함.

◦ 자연환경

- 국립현충원 경계를 따라 외곽으로 길게 능선을 이루고 있으며, 현충원 외곽에는 소나무, 잣나무, 참나무, 아까시나무 등이 주종을 이루고 있고, 양호한 식생국조를 형성하고 있음.

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 자연훼손을 최소화하는 친환경적인 시설로 재정비함으로써 국립현충원내 이용객 및 방문객의 요구를 충족시킬 수 있는 관리, 지원업무의 체계화 및 효율화를 극대화 하는 토지이용계획

◦ 시설의 배치

- 관련시설들을 인접하게 배치하여 동선을 최소화하고 합리적으로 배치

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

-  유가족쉼터 등 휴게공간 조성을 통하여 방문객의 편익증진 기여하고, 영현봉안관의 증축으로 양질을 행사를 지원하여 현충원 이용객의 편의와 국격을 향상시키는 효과가 높을 것으로 판단됨

8. 주민의견 청취결과 : 의견없음

◦ 홈페이지 게재 및 시보게재〔서울특별시 동작구 공고 제2013-340호(2013.5.9.)〕

9. 관련부서 협의결과 : 의견없음

◦ 동작구 관련부서 협의〔공원녹지과-5067호(2013.5.9)〕

◦ 서울특별시 관련부서 협의〔공원녹지과-5423호(2013.5.20.)〕

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획(추정금액)

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획	비고
		2013년
계	9,434,277	9,434,277
국 비	9,434,277	9,434,277

◦ 재원조달방안

- 2013년 국비확보 :   9,434,277 천원

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 36.40%  → 36.46% (법정시설율 20％ 이상)

- 공원건폐율 :   1.11%  →  1.14% (법정건폐율 20％ 이하)

◦ 입안부서 의견

- 국가를 위해 순국하신 국가유공자 및 전몰군경의 호국영령을 추모하고  방문객 수요 증가에 따른 국격에 맞는 행사를 진행하기 위하여 노후하고 협소한 시설 정비가 절실히 필요하며 이로서 나라의 위상을 드높이고   참배객들을 위한 편의를 도모할 수 있는 현충묘지공원으로서의 재탄생이 필요하다고 봄.

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

현충묘지공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서울특별시 동작구 동작동 산 34-1 일원)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		1,404,032.00	511,099.35	55	15,680.79	31,168.78	26	1,404,032.00	511,852.35	55	16,043.29	29,910.88	26	증)시설면적 753.00㎡ 증)바닥면적 362.50㎡ 감)연면적 1,257.90㎡
기반 시설	소 계	131,009.75	131,009.75					130,505.75	130,505.75					감)부지면적 504.00㎡ 감)시설면적 504.00㎡
	도 로	106,876.75	106,876.75					106,372.75	106,372.75					감)부지면적 504.00㎡ 감)시설면적 504.00㎡
	광 장	24,133.00	24,133.00					24,133.00	24,133.00
조 경 시 설		42,827.00	30,051.00				16	42,827.00	30,051.00				16
휴 양 시 설		10,268.00	6,737.00				1	10,268.00	6,737.00				1
교 양 시 설		30,697.00	7,432.00	9	3,306.00	5,436.80	9	30,697.00	7,432.00	9	3,306.00	5,436.80	9
편 익 시 설		8,844.4 0	7,966.40	16	2,024.79	2,747.42		9,713.40	8,835.40	17	2,024.79	2,747.42		증)부지면적 869.00㎡ 증)시설면적 869.00㎡
관 리 시 설		19,296	9,658.30	23	6,081.00	14,230.90		19,828.00	10,046.30	22	6,443.50	12,973.00		증)부지면적 532.00㎡ 증)시설면적 388.00㎡ 증)바닥면적 362.50㎡ 감)연면적 1,257.90㎡
기 타 시 설		320,852	318,244.90	7	4,269.00	8,753.66		320,852.00	318,244.90	7	4,269.00	8,753.66
녹 지		840,237.85						839,340.85						감) 897.00㎡
시 설 율(%)		[시설면적(511,099.35)/부지면적(1,404,032)]×100=36.40						[시설면적(511,852.35)/부지면적(1,404,032)]×100=36.46						증) 0.06%
건 폐 율(%)		[바닥면적(15,682.79)/부지면적(1,404,032)]×100=1.11						[바닥면적(16,043.29)/부지면적(1,404,032)]×100=1.14						증) 0.03%

구 분		변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				1,404,032	511,099.35			15,544.79	31,168.78	26			1,404,032	511,852.35
기반 시설	소 계			131,009.75	131,009.75								130,505.75	130,505.75						감)부지면적 504㎡ 감)시설면적 504㎡
	도 로			106,876.75	106,876.75								106,372.75	106,372.75						감)부지면적 504㎡ 감)시설면적 504㎡
	광 장	가	8개소	24,133	24,133						가	8개소	24,133	24,133
		가-1	219-8잡	(4,000)	(4,000)						가-1	219-8잡	(4,000)	(4,000)
		가-2	209-7도	(10,482)	(10,482)						가-2	209-7도	(10,482)	(10,482)
		가-3	283-12도	(993)	(993)						가-3	283-12도	(993)	(993)
		가-4	283-12도	(525)	(525)						가-4	283-12도	(525)	(525)
		가-5	224-3묘	(359)	(359)						가-5	224-3묘	(359)	(359)
		가-6	202임	(1,743)	(1,743)						가-6	202임	(1,743)	(1,743)
		가-7	133-4임	(4,775)	(4,775)						가-7	133-4임	(4,775)	(4,775)
		가-8	210대	(1,256)	(1,256)						가-8	210대	(1,256)	(1,256)
조경 시설	계			42,827	30,051					16			42,827	30,051					16
	잔디광장	나	212-6잡	24,612	24,612						나	212-6잡	24,612	24,612
	연 못	다	2개소	17,400	4,624						다	2개소	17,400	4,624
		다-1	193전	(12,688)	(3,712)						다-1	193전	(12,688)	(3,712)
		다-2	290-2묘	(4,712)	(912)						다-2	290-2묘	(4,712)	(912)
	분 수	라	219-8잡	707	707						라	219-8잡	707	707
	조 각	①	2개소	-	-					2	①	2개소	-	-					2
	(충혼승천상)	①-1	186-6임	-	-					(1)	①-1	186-6임	-	-					(1)
조경 시설	(충성거북상)	①-2	192-5묘	-	-					(1)	①-2	192-5묘	-	-					(1)
	팔각정자	②	10개소	(322)	(322)					10	②	10개소	(322)	(322)					10
		②-1	194-1임	(29)	(29)					(1)	②-1	194-1임	(29)	(29)					(1)
		②-2	177묘	(29)	(29)					(1)	②-2	177묘	(29)	(29)					(1)
	(광복정)	②-3	215-14묘	(45)	(45)					(1)	②-3	215-14묘	(45)	(45)					(1)
		②-4	222-4묘	(29)	(29)					(1)	②-4	222-4묘	(29)	(29)					(1)
		②-5	299-3답	(29)	(29)					(1)	②-5	299-3답	(29)	(29)					(1)
		②-6	산34-8임	(29)	(29)					(1)	②-6	산34-8임	(29)	(29)					(1)
		②-7	292-5묘	(29)	(29)					(1)	②-7	292-5묘	(29)	(29)					(1)
		②-8	278-2묘	(29)	(29)					(1)	②-8	278-2묘	(29)	(29)					(1)
	(충무정)	②-9	225-4임	(45)	(45)					(1)	②-9	225-4임	(45)	(45)					(1)
		②-10	210-3대	(29)	(29)					(1)	②-10	210-3대	(29)	(29)					(1)
	파 고 라	③	3개소	(177)	(177)					4	③	3개소	(177)	(177)					4
		③-1	222-4묘	(32)	(32)					(2)	③-1	222-4묘	(32)	(32)					(2)
		③-2	222-4묘	(37)	(37)					(1)	③-2	222-4묘	(37)	(37)					(1)
	(김묘앞정자)	③-3	299-13묘	(108)	(108)					(1)	③-3	299-13묘	(108)	(108)					(1)
휴양 시설	계			10,268	6,737					1			10,268	6,737					1
	휴 게 소	마	20개소	10,268	6,737						마	20개소	10,268	6,737
		마-1	190-8천	(316)	(316)						마-1	190-8천	(316)	(316)
		마-2	198-1임	(350)	(350)						마-2	198-1임	(350)	(350)
		마-3	177묘	(157)	(157)						마-3	177묘	(157)	(157)
		마-4	215-14묘	(1,252)	(372)						마-4	215-14묘	(1,252)	(372)
		마-5	222-4묘	(280)	(110)						마-5	222-4묘	(280)	(110)
		마-6	299-3답	(469)	(117)						마-6	299-3답	(469)	(117)
휴양 시설	휴 게 소	마-7	산34-8임	(454)	(454)						마-7	산34-8임	(454)	(454)
		마-8	292-5묘	(894)	(212)						마-8	292-5묘	(894)	(212)
		마-9	278-2묘	(940)	(236)						마-9	278-2묘	(940)	(236)
		마-10	255-4임	(185)	(185)						마-10	255-4임	(185)	(185)
		마-11	133묘	(601)	(219)						마-11	133묘	(601)	(219)
		마-12	133—9묘	(660)	(660)						마-12	133—9묘	(660)	(660)
		마-13	133—9묘	(660)	(660)						마-13	133—9묘	(660)	(660)
		마-14	133—9묘	(440)	(440)						마-14	133—9묘	(440)	(440)
		마-15	186-6임	(510)	(510)						마-15	186-6임	(510)	(510)
		마-16	195임	(240)	(96)						마-16	195임	(240)	(96)
		마-17	210-3대	(482)	(482)						마-17	210-3대	(482)	(482)
		마-18	209-3대	(546)	(329)						마-18	209-3대	(546)	(329)
		마-19	222-4묘	(757)	(757)						마-19	222-4묘	(757)	(757)
		마-20	222-4묘	(75)	(75)						마-20	222-4묘	(75)	(75)
	장의자	⑥	전지역	-	-					1	⑥	전지역	-	-					1
교양 시설	계			30,697	7,432.0			3,306.8	5,436.8	9			30,697	7,432.0			3,306.8	5,436.8	9
	위령탑/비	아	8개소	11,486	3,096						아	8개소	11,486	3,096
		아-1	228-7묘	(8,812)	(970)						아-1	228-7묘	(8,812)	(970)
		아-2	222-4묘	(626)	(626)						아-2	222-4묘	(626)	(626)
		아-3	220-1묘	(822)	(822)						아-3	220-1묘	(822)	(822)
		아-4	225-4임	(224)	(182)						아-4	225-4임	(224)	(182)
		아-5	225-4임	(198)	(37)						아-5	225-4임	(198)	(37)
		아-6	271-18임	(107)	(80)						아-6	271-18임	(107)	(80)
		아-7	산22-11임	(216)	(140)						아-7	산22-11임	(216)	(140)
		아-8	산22-11임	(481)	(239)						아-8	산22-11임	(481)	(239)
교양 시설	전 시 관	1	5개소	20,547	3,912			3,102	5,232		1	5개소	20,547	3,912			3,102	5,232
	(현충관)	1-1	136임	(5,957)	(1,552)	철근	2층	(1,552)	(2,128)		1-1	136임	(5,957)	(1,552)	철근	2층	(1,552)	(2,128)
	(유품전시관)	1-2	133-9묘	(6,698)	(1,038)	철근	2층	(658)	(1,446)		1-2	133-9묘	(6,698)	(1,038)	철근	2층	(658)	(1,446)
	(사진전시관)	1-3	130-11임	(2,009)	(900)	철근	2층	(626)	(1,392)		1-3	130-11임	(2,009)	(900)	철근	2층	(626)	(1,392)
	(대여보존관)	1-4	290-1묘	(2,654)	(233)	철근	1층	(233)	(233)		1-4	290-1묘	(2,654)	(233)	철근	1층	(233)	(233)
	(호국종)	1-5	214-2묘	(1,469)	(189)	목조	1층	(33)	(33)		1-5	214-2묘	(1,469)	(189)	목조	1층	(33)	(33)
	온 실	8	179묘	424	424	유리	1층	204.8	204.8		8	179묘	424	424	유리	1층	204.8	204.8
	위 령 탑	④	5개소	-	-					5	④	5개소	-	-					5
	(현충탑)	④-1	228-7묘	-	-					(1)	④-1	228-7묘	-	-					(1)
	(무명용사탑)	④-2	222-4묘	-	-					(1)	④-2	222-4묘	-	-					(1)
	(경찰충혼탑)	④-3	220-1묘	-	-					(1)	④-3	220-1묘	-	-					(1)
	(학도의용군무명용사탑)	④-4	225-4임	-	-					(1)	④-4	225-4임	-	-					(1)
	(육사7기 충혼탑)	④-5	225-4임	-	-					(1)	④-5	225-4임	-	-					(1)
	추 모 비	⑤	4개소	-	-					4	⑤	4개소	-	-					4
	(재일학도 위령비)	⑤-1	224-3묘	-	-					(1)	⑤-1	224-3묘	-	-					(1)
	(50년현지 임관추념비)	⑤-2	271-18임	-	-					(1)	⑤-2	271-18임	-	-					(1)
	(육탄10용사현충비)	⑤-3	산22-11임	-	-					(1)	⑤-3	산22-11임	-	-					(1)
	(유격부대전적위령비)	⑤-4	산22-11임	-	-					(1)	⑤-4	산22-11임	-	-					(1)
편익 시설	계			8,844.4	7,966.4			1,886.79	2,747.42				9,713.4	8,835.4			1,886.79	2,747.42		증)부지면적 869㎡ 증)시설면적 869㎡
	주 차 장	자	7개소	4,697	4,697						자	6개소	5,566	5,566						증)부지면적 869㎡ 증)시설면적 869㎡
		자-1	205-4대	(1,276)	(1,276)						자-1	205-4대	(1,276)	(1,276)
		자-2	209-7도	(376)	(376)						자-2	209-7도	(376)	(376)
		자-3	199전	(261)	(261)						자-3	199전	(261)	(261)
편익 시설	주 차 장	자-4	187-9임	(2,306)	(2,306)						자-4	187-9임	(2,306)	(2,306)
		자-5	224-4묘	(478)	(478)						자-5	224-4묘	(478)	(478)
											자-6	141임	(869)	(869)						증)부지면적 869㎡ 증)시설면적 869㎡
	화 장 실	2	15개소	3,125	2,247			1,232.69	1,232.69		2	15개소	3,125	2,247			1,232.69	1,232.69
	(서쪽화장실)	2-1	214임	(132)	(132)	철근	1층	(93.31)	(93.31)		2-1	214임	(132)	(132)	철근	1층	(93.31)	(93.31)
	(경찰탑 화장실)	2-2	산42-5임	(257)	(257)	철근	1층	(82.97)	(82.97)		2-2	산42-5임	(257)	(257)	철근	1층	(82.97)	(82.97)
	(임정묘역 화장실)	2-3	산40-21임	(90)	(90)	철근	1층	(70.26)	(70.26)		2-3	산40-21임	(90)	(90)	철근	1층	(70.26)	(70.26)
	(애국지사 (하)화장실)	2-4	294-7천	(285)	(228)	철근	1층	(82.97)	(82.97)		2-4	294-7천	(285)	(228)	철근	1층	(82.97)	(82.97)
	(납골당 화장실)	2-5	222-4묘	(148)	(148)	철근	1층	(93.31)	(93.31)		2-5	222-4묘	(148)	(148)	철근	1층	(93.31)	(93.31)
	(장군묘역 화장실)	2-6	290-1묘	(245)	(137)	철근	1층	(70.26)	(70.26)		2-6	290-1묘	(245)	(137)	철근	1층	(70.26)	(70.26)
	(박묘소 화장실)	2-7	산34-1임	(87)	(87)	철근	1층	(70.26)	(70.26)		2-7	산34-1임	(87)	(87)	철근	1층	(70.26)	(70.26)
	(유공자 화장실)	2-8	299-3답	(230)	(230)	철근	1층	(93.31)	(93.31)		2-8	299-3답	(230)	(230)	철근	1층	(93.31)	(93.31)
	(이묘화장실)	2-9	283-23묘	(115)	(115)	철근	1층	(82.97)	(82.97)		2-9	283-23묘	(115)	(115)	철근	1층	(82.97)	(82.97)
	(YTL화장실)	2-10	285-10묘	(312)	(199)	철근	1층	(93.31)	(93.31)		2-10	285-10묘	(312)	(199)	철근	1층	(93.31)	(93.31)
	(유격대 화장실)	2-11	무지번	(97)	(97)	철근	1층	(70.26)	(70.26)		2-11	무지번	(97)	(97)	철근	1층	(70.26)	(70.26)
	(동쪽화장실)	2-12	230-2임	(404)	(135)	철근	1층	(93.31)	(93.31)		2-12	230-2임	(404)	(135)	철근	1층	(93.31)	(93.31)
	(정문화장실)	2-13	206-1임	(162)	(110)	철근	1층	(84.00)	(84.00)		2-13	206-1임	(162)	(110)	철근	1층	(84.00)	(84.00)
	(연못화장실)	2-14	133묘 179-1도 186-3도	(325)	(197)	철근	1층	(117.00)	(117.00)		2-14	133묘 179-1도 186-3도	(325)	(197)	철근	1층	(117.00)	(117.00)
	(공익화장실)	2-15	214-1묘	(236)	(85)	철근	1층	(35.19)	(35.19)		2-15	214-1묘	(236)	(85)	철근	1층	(35.19)	(35.19)
	유가족쉼터	3	199전 외	1,022.4	1,022.4	철근	지상2 지하1	654.10	1,514.73		3	199전 외	1,022.4	1,022.4	철근	지상2 지하1	654.10	1,514.73
관리 시설	계			19,296	9,658.3			6,081.9	14,230.9				19,828.0	10,046.3			6,444.4	12,973.0		증)부지면적 532.0㎡ 증)시설면적 388.0㎡ 증)바닥면적 362.5㎡ 감)연면적 1,257.9㎡
	출 입 문	4	4개소	1,543	1,543			376	376		4	4개소	1,543	1,543			376	376
	(현충문)	4-1	224-11묘	(998)	(998)	철근	2층	(376)	(376)		4-1	224-11묘	(998)	(998)	철근	2층	(376)	(376)
	(정 문)	4-2	207-1도	(300)	(300)						4-2	207-1도	(300)	(300)
	(측 문)	4-3	188-4임	(233)	(233)						4-3	188-4임	(233)	(233)
		4-4	130-6도	(12)	(12)						4-4	130-6도	(12)	(12)
	관리사무소	5	6개소	3,493	1,737			1,189	2,301		5	6개소	3,493	1,737			1,189	2,301
	(청사)	5-1	산42-6임	(2,135)	(780)	철근	2층	(616)	(1,554)		5-1	산42-6임	(2,135)	(780)	철근	2층	(616)	(1,554)
	(청사별관)	5-2	209-3대	(540)	(352)	철근	2층	(173)	(347)		5-2	209-3대	(540)	(352)	철근	2층	(173)	(347)
	(민원 안내실1)	5-3	209-3대	(1,312)	(583.3)	철근	1층	(517.5)	(517.5)		5-3	209-3대	(1,312)	(583.3)	철근	1층	(517.5)	(517.5)
	(민원 안내실2)
	(박묘관리실)	5-4	산34-1임	(190)	(100)	철근	1층	(33)	(33)		5-4	산34-1임	(190)	(100)	철근	1층	(33)	(33)
	(이묘관리실)	5-5	283-12묘	(86)	(43)	철근	1층	(35)	(35)		5-5	283-12묘	(86)	(43)	철근	1층	(35)	(35)
	창 고	6	8개소	4,103	1,688			1,423	1,423		6	8개소	4,103	1,688			1,423	1,423
	(관리반)	6-1	209-3대	(835)	(455)	철근	1층	(376)	(376)		6-1	209-3대	(835)	(455)	철근	1층	(376)	(376)
	(취사장 부속건물)	6-2	209-3대	(63)	(63)	철근	1층	(46)	(46)		6-2	209-3대	(63)	(63)	철근	1층	(46)	(46)
	(정비고)	6-3	214임	(2,049)	(222)	철근	1층	(225)	(225)		6-3	214임	(2,049)	(222)	철근	1층	(225)	(225)
	(관리반창고)	6-4	214임	(241)	(241)	철근	2층	(168)	(168)		6-4	214임	(241)	(241)	철근	2층	(168)	(168)
	(행정계창고)	6-5	214임	(147)	(147)	철근	1층	(126)	(126)		6-5	214임	(147)	(147)	철근	1층	(126)	(126)
	(통합막사 창고)	6-6	113임	(91)	(91)	철근	1층	(66)	(66)		6-6	113임	(91)	(91)	철근	1층	(66)	(66)
	(지원부대 창고)	6-7	125-4임	(253)	(253)	철근	1층	(200)	(200)		6-7	125-4임	(253)	(253)	철근	1층	(200)	(200)
	(통합창고)	6-8	산42-6	(424)	(216)		1층	(216)	(216)		6-8	산42-6	(424)	(216)		1층	(216)	(216)
관리 시설	소각장	차	234-10묘	940	940		1층				차	234-10묘	940	940		1층
	변전실	7	133-29도	601	358	철근	1층	105	105		7	133-29도	601	358	철근	1층	105	105
	초소	9		42	42			42	42		9		42	42			42	42
	(이수초소)	9-1	산30-9임	(3)	(3)	철근	1층	(3)	(3)		9-1	산30-9임	(3)	(3)	철근	1층	(3)	(3)
	(방배초소)	9-2	산22-11임	(10)	(10)	철근	1층	(10)	(10)		9-2	산22-11임	(10)	(10)	철근	1층	(10)	(10)
	(사당초소)	9-3	산31-8임	(9)	(9)	철근	1층	(9)	(9)		9-3	산31-8임	(9)	(9)	철근	1층	(9)	(9)
	(흑석초소)	9-4	산40-21임	(20)	(20)	철근	1층	(20)	(20)		9-4	산40-21임	(20)	(20)	철근	1층	(20)	(20)
	관사	10	산42-6임	828	108	철근	2층	69	143		10	산42-6임	828	108	철근	2층	69	143
	공익대기실	11	214-1묘	489	136	철근	1층	80	80		11	214-1묘	489	136	철근	1층	80	80
	통합막사	12	113임	3,120	985.0		지상3, 지하1	745.2	2,475.6		12	113임	3,120	985.0		지상3 지하1	745.2	2,475.6
	행사지원시설	13	124-1임	3,367	2,000.0	철근	지상3, 지하1	1,867.0	7,100.0		13	138-1임	3,899	2,388	철근	지상3, 지하1	2,229.5	5,842.1		증)부지면적 532.0㎡ 증)시설면적 388.0㎡ 증)바닥면적 362.5㎡ 감)연면적 1,257.9㎡
기타 시설	계			320,852	318,244.9			4,269.3	8,753.66				320,852	318,244.9			4,269.3	8,753.66
	묘 역	카	65개소	307,997	307,997						카	65개소	307,997	307,997
		카-1	214-2묘	(2,797)	(2,797)						카-1	214-2묘	(2,797)	(2,797)
		카-2	215-3묘	(5,256)	(5,256)						카-2	215-3묘	(5,256)	(5,256)
		카-3	215-9묘	(4,709)	(4,709)						카-3	215-9묘	(4,709)	(4,709)
		카-4	215-41묘	(2,189)	(2,189)						카-4	215-41묘	(2,189)	(2,189)
		카-5	215-11묘	(4,798)	(4,798)						카-5	215-11묘	(4,798)	(4,798)
		카-6	215-15묘	(4,346)	(4,346)						카-6	215-15묘	(4,346)	(4,346)
기타 시설		카-7	215-23묘	(4,388)	(4,388)						카-7	215-23묘	(4,388)	(4,388)
		카-8	215-25묘	(2,939)	(2,939)						카-8	215-25묘	(2,939)	(2,939)
		카-9	220-8묘	(4,805)	(4,805)						카-9	220-8묘	(4,805)	(4,805)
		카-10	215-22묘	(4,272)	(4,272)						카-10	215-22묘	(4,272)	(4,272)
		카-11	223-3묘	(4,348)	(4,348)						카-11	223-3묘	(4,348)	(4,348)
		카-12	215-17묘	(3,474)	(3,474)						카-12	215-17묘	(3,474)	(3,474)
		카-13	215-14묘	(5,447)	(5,447)						카-13	215-14묘	(5,447)	(5,447)
		카-14	224-1묘	(3,399)	(3,399)						카-14	224-1묘	(3,399)	(3,399)
		카-15	223-3묘	(4,526)	(4,526)						카-15	223-3묘	(4,526)	(4,526)
		카-16	224-3묘	(4,162)	(4,162)						카-16	224-3묘	(4,162)	(4,162)
		카-17	223-8묘	(4,306)	(4,306)						카-17	223-8묘	(4,306)	(4,306)
		카-18	294-4묘	(4,970)	(4,970)						카-18	294-4묘	(4,970)	(4,970)
	묘 역	카-19	294-3묘	(4,379)	(4,379)						카-19	294-3묘	(4,379)	(4,379)
		카-20	278-2묘	(7,169)	(7,169)						카-20	278-2묘	(7,169)	(7,169)
		카-21	280-17묘	(6,585)	(6,585)						카-21	280-17묘	(6,585)	(6,585)
		카-22	279-3묘	(2,007)	(2,007)						카-22	279-3묘	(2,007)	(2,007)
		카-23	292-11묘	(4,389)	(4,389)						카-23	292-11묘	(4,389)	(4,389)
		카-24	280-19묘	(8,264)	(8,264)						카-24	280-19묘	(8,264)	(8,264)
		카-25	296-6묘	(6,006)	(6,006)						카-25	296-6묘	(6,006)	(6,006)
		카-26	297-2묘	(7,454)	(7,454)						카-26	297-2묘	(7,454)	(7,454)
		카-27	151묘	(3,066)	(3,066)						카-27	151묘	(3,066)	(3,066)
		카-28	165-2묘	(3,609)	(3,609)						카-28	165-2묘	(3,609)	(3,609)
기타 시설		카-29	162-5묘	(3,483)	(3,483)						카-29	162-5묘	(3,483)	(3,483)
		카-30	231-5묘	(4,914)	(4,914)						카-30	231-5묘	(4,914)	(4,914)
		카-31	233-3묘	(4,779)	(4,779)						카-31	233-3묘	(4,779)	(4,779)
		카-32	233-5묘	(3,705)	(3,705)						카-32	233-5묘	(3,705)	(3,705)
		카-33	173-3묘	(3,571)	(3,571)						카-33	173-3묘	(3,571)	(3,571)
		카-34	246-5묘	(4,980)	(4,980)						카-34	246-5묘	(4,980)	(4,980)
		카-35	244-4묘	(4,714)	(4,714)						카-35	244-4묘	(4,714)	(4,714)
		카-36	241-5묘	(3,655)	(3,655)						카-36	241-5묘	(3,655)	(3,655)
		카-37	239-3묘	(3,523)	(3,523)						카-37	239-3묘	(3,523)	(3,523)
		카-38	270-1묘	(5,257)	(5,257)						카-38	270-1묘	(5,257)	(5,257)
		카-39	249-4묘	(4,845)	(4,845)						카-39	249-4묘	(4,845)	(4,845)
		카-40	250-4묘	(3,757)	(3,757)						카-40	250-4묘	(3,757)	(3,757)
	묘 역	카-41	252-1묘	(3,621)	(3,621)						카-41	252-1묘	(3,621)	(3,621)
		카-42	252-4묘	(3,041)	(3,041)						카-42	252-4묘	(3,041)	(3,041)
		카-43	270-2묘	(5,370)	(5,370)						카-43	270-2묘	(5,370)	(5,370)
		카-44	249-8묘	(4,922)	(4,922)						카-44	249-8묘	(4,922)	(4,922)
		카-45	257-4묘	(3,817)	(3,817)						카-45	257-4묘	(3,817)	(3,817)
		카-46	256-5묘	(3,678)	(3,678)						카-46	256-5묘	(3,678)	(3,678)
		카-47	257-8묘	(3,950)	(3,950)						카-47	257-8묘	(3,950)	(3,950)
		카-48	255-3묘	(5,095)	(5,095)						카-48	255-3묘	(5,095)	(5,095)
		카-49	283-11묘	(2,983)	(2,983)						카-49	283-11묘	(2,983)	(2,983)
		카-50	283-9묘	(4,834)	(4,834)						카-50	283-9묘	(4,834)	(4,834)
기타 시설		카-51	267-6묘	(7,645)	(7,645)						카-51	267-6묘	(7,645)	(7,645)
		카-52	284-2묘	(3,795)	(3,795)						카-52	284-2묘	(3,795)	(3,795)
		카-53	289-3묘	(3,153)	(3,153)						카-53	289-3묘	(3,153)	(3,153)
		카-54	285-5묘	(5,396)	(5,396)						카-54	285-5묘	(5,396)	(5,396)
		카-55	288묘	(6,183)	(6,183)						카-55	288묘	(6,183)	(6,183)
		카-56	287-3묘	(7,953)	(7,953)						카-56	287-3묘	(7,953)	(7,953)
	묘 역	카-57	299-9묘	(22,653)	(22,653)						카-57	299-9묘	(22,653)	(22,653)
		카-58	22-19묘	(1,033)	(1,033)						카-58	22-19묘	(1,033)	(1,033)
		카-59	222-4묘	(4,658)	(4,658)						카-59	222-4묘	(4,658)	(4,658)
		카-60	299-10묘	(4,020)	(4,020)						카-60	299-10묘	(4,020)	(4,020)
		카-61	221-6묘	(1,117)	(1,117)						카-61	221-6묘	(1,117)	(1,117)
		카-62	222-4묘	(5,231)	(5,231)						카-62	222-4묘	(5,231)	(5,231)
		카-63	222-17묘	(10,693)	(10,693)						카-63	222-17묘	(10,693)	(10,693)
		카-64	290-7묘	(1,064)	(1,064)						카-64	290-7묘	(1,064)	(1,064)
		카-65	283-18묘	(623)	(623)						카-65	283-18묘	(623)	(623)
		카-66	299-13묘	(2,119)	(2,119)						카-66	299-13묘	(2,119)	(2,119)
기타 시설	영현봉안관	13		1,338	787.67			726.67	1,241.69		13		1,338	787.67			726.67	1,241.69
	(영현봉안관1)	13-1	123-2임	(280)	(280)	철근	1층	(246)	(246)		13-1	123-2임	(280)	(280)	철근	1층	(246)	(246)
	(영현봉안관2)	13-2	222-4묘	(1,058)	(507.67)	철근	지상2 지하1	(480.67)	(995.69)		13-2	222-4묘	(1,058)	(507.67)	철근	지상2 지하1	(480.67)	(995.69)
	통합막사	14	113임	3,120	985.0		지상3, 지하1	745.2	2,475.6		14	113임	3,120	985.0		지상3, 지하1	745.2	2,475.6
	충혼당	15		8,624	7,894.0			2,512.73	4,800.00		15		8,624	7,894.0			2,512.73	4,800.00
	유해봉안 및 감식시설	16	123-2임 산30-9임	1,720	856.24	철근	지상3, 지하1	851.01	2,712.06		16	123-2임 산30-9임	1,720	856.24	철근	지상3, 지하1	851.01	2,712.06
	체육시설	17	산42-6임	955	4.0						17	산42-6임	955	4.0
	부부위패 봉안시설	18	225-4임	255	255						18	225-4임	255	255
	현충천 구름다리	19	133-29도	71	71						19	133-29도	71	71
녹지			전지역	840,237.85								전지역	839,340.85							감) 897㎡

2. 시설조서

3. 도로조서

-  도로 총괄표

유별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수	연장 (㎡)	면적 (㎡)	노선수	연장 (㎡)	면적 (㎡)	노선수	연장 (㎡)	면적 (㎡)	노선수	연장 (㎡)	면적 (㎡)
합계	138	24,630.5	106,372.75
중로	5	316	3,876				1	28	420	4	288	3,456
소로	116	18,562	90,138	3	174	1,244	10	2,126	18,572	103	16,252	70,322
산책로	17	5,752.5	12,358.75

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				24,630.5	106,876.75
변경					24,630.5	106,372.75
당초	중로	소 계			316	3,876
당초		2	1	15	28	420	연결로	가-2광장	중3-1
당초		3	1	12	276	3,312	연결로	중2-1	소3-3
당초		3	2	12	12	144	연결로	소2-11	소3-8
당초	소로	소 계			18,418	90,642
변경					18,418	90,138
당초		1	1	11	8	88	연결로	소2-6	자-4주차장
당초		1	2	10	22	220	연결로	가-1광장	가-8광장
당초		1	3	10	144	1,440	진입로	소3-3	통합막사	감)504㎡
변경				6.5	144	936	진입로	소3-3	통합막사
당초		2	1	9	662	5,958	연결로	가-2광장	소2-7
당초		2	2	9	22	198	연결로	소2-1	소3-8
당초		2	3	9	42	378	연결로	소3-8	소3-19
당초	소로	2	4	8.5	135	1,147	연결로	가-1광장	가-2광장
당초		2	5	8.5	143	1,215	연결로	가-1광장	가-2광장
당초		2	6	8	285	2,280	진입로	중3-1	4-3출입문
당초		2	7	8	427	3,884	연결로	소3-90	소3-97
당초		2	8	8	145	1,160	연결로	소2-1	소2-7
당초		2	9	8	203	1,856	연결로	소2-7	소3-2
당초		2	10	8	62	496	연결로	가-1광장	가-6광장
당초		3	1	6	27	162	진입로	공원경계선	공원경계선
당초		3	2	6	2,530	15,180	연결로	가-2광장	중3-1
당초		3	3	6	512	3,072	진입로	중3-1	녹지
당초		3	4	6	390	2,340	연결로	소3-2	공원경계선
당초		3	5	6	485	2,910	연결로	소3-4	소3-2
당초		3	6	6	290	1,740	연결로	소3-2	소3-90
당초		3	7	6	108	648	진입로	가-2광장	청사
당초		3	8	6	445	2,670	연결로	중2-1	가-4광장
당초		3	9	7.5	292	1,907	연결로	가-3광장	소3-2
당초		3	10	6	31	186	연결로	소2-1	소3-28
당초		3	11	6	144	864	연결로	가-2광장	가-6광장
폐지		3	11	6	144	864	연결로	가-2광장	가-6광장	폐지
당초		3	12	6	32	192	연결로	가-1광장	가-6광장
당초		3	13	6	32	192	연결로	소2-5	가-6광장
당초		3	14	6	8	48	연결로	소2-6	자-4주차장
당초		3	15	5	130	650	진입로	소3-2	녹지
당초		3	16	5	45	400	연결로	소2-7	15 납골당
당초	소로	3	17	5	470	2,350	연결로	5-5 관리소	소3-9
당초		3	18	5	90	450	진입로	소2-1	카-60묘역
당초		3	19	5	170	850	연결로	소3-8	가-3광장
당초		3	20	5	46	230	연결로	소3-27	소3-28
당초		3	21	5	260	1,300	연결로	중3-1	7 변전실
당초		3	22	5	136	680	연결로	소2-6	소3-68
당초		3	23	5	8	40	연결로	소2-6	자-4주차장
당초		3	24	4	190	760	연결로	소3-7	소3-4
당초		3	25	4	20	80	진입로	소 3-2	카-57묘역
당초		3	26	4	44	176	진입로	소3-2	차 소각장
당초		3	27	4	132	528	연결로	소2-1	소2-1
당초		3	28	4	89	356	연결로	소3-10	가-5광장
당초		3	29	4	162	648	연결로	소3-72	가-5광장
당초		3	30	4	30	120	연결로	소3-21	소3-98
당초		3	31	3.6	435	1,566	연결로	소3-2	소2-1
당초		3	32	3.6	153	551	연결로	소3-6	소2-1
당초		3	33	3.6	71	256	진입로	소2-7	소3-84
당초		3	34	3.6	128	461	연결로	소3-82	카-4묘역
당초		3	35	3.6	267	961	연결로	소3-19	소3-46
당초		3	36	3.6	50	180	연결로	가-3광장	소3-37
당초		3	37	3.6	319	1,148	연결로	소3-35	소3-9
당초		3	38	3.6	310	1,116	연결로	소3-35	카-56묘역
당초		3	39	3.6	171	616	연결로	소3-42	소3-2
당초		3	40	3.6	177	637	연결로	소3-35	소3-42
당초		3	41	3.6	47	169	연결로	소3-38	소3-37
당초	소로	3	42	3.6	80	288	연결로	2-10화장실	소3-38
당초		3	43	3.6	47	169	연결로	소3-37	소3-38
당초		3	44	3.6	76	274	연결로	소3-38	소3-40
당초		3	45	3.6	38	137	연결로	소3-40	카-52묘역
당초		3	46	3.6	238	857	연결로	소3-2	소3-2
당초		3	47	3.6	160	576	연결로	소3-35	소3-48
당초		3	48	3.6	135	486	연결로	소3-50	소3-46
당초		3	49	3.6	38	137	연결로	소3-50	소3-47
당초		3	50	3.6	416	1,498	연결로	중3-1	소3-35
당초		3	51	3.6	183	659	연결로	소3-8	소3-50
당초		3	52	3.6	182	655	연결로	소3-8	소3-50
당초		3	53	3.6	181	652	연결로	소3-8	소3-50
당초		3	54	3.6	104	374	연결로	소3-51	소3-35
당초		3	55	3.6	104	374	연결로	소3-51	소3-35
당초		3	56	3.6	104	374	연결로	소3-51	소3-35
당초		3	57	3.6	102	367	연결로	소3-52	소3-51
당초		3	58	3.6	102	367	연결로	소3-52	소3-51
당초		3	59	3.6	102	367	연결로	소3-52	소3-51
당초		3	60	3.6	100	360	연결로	소3-53	소3-52
당초		3	61	3.6	100	360	연결로	소3-53	소3-52
당초		3	62	3.6	100	360	연결로	소3-53	소3-52
당초		3	63	3.6	100	360	연결로	중3-1	소3-53
당초		3	64	3.6	100	360	연결로	중3-1	소3-53
당초		3	65	3.6	100	360	연결로	중3-1	소3-53
당초		3	66	3.6	98	353	연결로	중3-1	소3-22
당초	소로	3	67	3.6	98	353	연결로	중3-1	소3-22
당초		3	68	3.6	98	353	연결로	중3-1	소3-22
당초		3	69	3.6	38	137	진입로	소3-22	1-2 전시관
당초		3	70	3.6	95	342	진입로	소3-22	1-1 현충관
당초		3	71	3	117	351	진입로	소3-24	5-1 청사
당초		3	72	3	105	315	연결로	가-2광장	소3-31
당초		3	73	3	91	273	연결로	소3-31	소3-6
당초		3	74	3	61	183	연결로	소3-6	소3-34
당초		3	75	3	100	300	연결로	소3-34	소3-2
당초		3	76	3	109	327	연결로	소3-34	소3-2
당초		3	77	3	61	183	연결로	소3-6	소3-34
당초		3	78	3	91	273	연결로	소3-31	소3-6
당초		3	79	3	90	270	연결로	소3-29	소3-31
당초		3	80	3	81	243	연결로	소3-29	소3-31
당초		3	81	3	91	273	연결로	소3-31	소3-6
당초		3	82	3	213	639	연결로	소3-2	소3-103
당초		3	83	3	111	333	진입로	소3-2	카-58묘역
당초		3	84	3	88	264	연결로	소3-103	카-63묘역
당초		3	85	3	15	45	진입로	소3-6	소3-103
당초		3	86	3	91	273	연결로	소3-31	소3-6
당초		3	87	3	68	204	연결로	가-5광장	소3-31
당초		3	88	3	103	309	연결로	소3-28	소3-31
당초		3	89	3	91	273	연결로	소3-31	소3-6
당초		3	90	3	91	273	연결로	소3-31	소3-32
당초		3	91	3	103	309	연결로	소3-28	소3-31
당초	소로	3	92	3	76	228	연결로	소2-1	소3-31
당초		3	93	3	91	273	연결로	소3-31	소3-32
당초		3	94	3	86	258	연결로	소3-31	소3-32
당초		3	95	3	189	567	연결로	소3-32	소2-8
당초		3	96	3	47	141	연결로	소2-1	소2-7
당초		3	97	3	143	429	진입로	소3-18	1-4 전시관
당초		3	98	3	60	180	진입로	소3-30	가-6광장
당초		3	99	2	253	506	연결로	가-2광장	7 변전실
당초		3	100	2	196	392	연결로	가-2광장	소2-1
당초		3	101	2	63	126	연결로	소3-27	소3-102
당초		3	102	2	44	88	연결로	소3-27	소3-27
당초		3	103	2	113	226	연결로	소3-82	소3-84
당초		3	104	4	35	160	연결로	소2-9	산책로13
당초	산책로	소 계			5,753	12,358.75
변경					5,753	12,358.75
당초			1	5	175	875	산책로	소3-3	산책로 4
당초			2	3	114	342	산책로	소3-5	산책로 4
당초			3	3	170	510	산책로	소3-2	산책로 4
당초			4	2	3,823	7,646	산책로	공원경계선	공원경계선
당초			5	2	334	668	산책로	산책로 4	산책로 4
당초			6	2	69	138	산책로	녹지	소3-3
당초			7	2	107	214	산책로	가-3광장	산책로 8
당초			8	2	154	308	산책로	소3-18	소3-9
당초			9	2	84	168	산책로	소3-17	산책로 8
당초			10	1	80	80	산책로	5-1 청사	11 관사
당초	산책로		11	1.5	48	72.0	산책로	마-16 휴게소	15 충혼당
당초			12	1.5	43.5	65.0	산책로	마-16 휴게소	15 충혼당
당초			13	1.5	30.5	50.0	산책로	소3-104	마-16 휴게소
당초			14	1.5	121.5	182.0	산책로	소3-104	15 충혼당
당초			15	3	217	650.0	산책로	소3-15	산책로5
당초			16	2.25	107	240.75	산책로	소2-6	소3-21
당초			17	2	75	150	산책로	소2-6	소3-21

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 6. 18. (제 5 차)

용허리공원 내

도시계획시설(공원․방수설비) 중복결정(안)

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2013. 6. 18 .

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조」에 의거 공원(기존)과 방수설비(신설)를 중복결정 함에 있어 자문을 받고자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 자문의 목적 및 필요성

◦ 집중호우 시 기존 하수관거 및 반포천 복개부의 통수능 부족으로 강남역 및 진흥아파트 사거리 일대가 매년 침수되고 있음.

◦ 침수를 예방하기 위해 기존 용허리공원 하부에 저류조 설치 및 도시계획시설(공원․방수설비) 중복결정 하고자 함.

◦ 이에 따라 도시계획시설 중복결정 및 공원 내 기존 수목의 재활용 여부, 공원복원계획의 방향 등 자문을 받고자 함.

3. 도시계획시설(공원․방수설비) 중복결정(안)

가. 도시계획시설(방수설비) 결정 사유

◦ 서초4배수분구의 저지대 강남역 일대와 진흥아파트의 침수피해를 최소화하기 위해 용허리공원 지하에 집중호우 시 우수를 저류할 수 있는 저류조를 설치하여 기존 시설에 대한 홍수부담능력을 경감시켜 수해예방 및 치수안전성을 증대시킴으로 주민의 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함.

나. 시설물 설치계획

◦ 도시계획시설(방수설비) 중복결정 면적 : 2,330.6㎡

◦ 배수면적 : 106ha

◦ 펌프용량 : 43㎥/분

◦ 저류조 규모 : 15,000㎥

다. 추진경위

◦ 2010. 12. 14 : 2010년 풍수해 대책 종합결과 보고(시장 결재 477호)

◦ 2011. 03. 31 : 기본 및 실시설계 용역 착수

◦ 2012. 06. 27 : 용허리 공원내 저류조 설치 방침(도시안전실장)

◦ 2012. 12. 14 : 주민공람 공고

◦ 2013. 4.      : 관계기관․부서 협의

4. 공원 현황

◦ 위    치 : 서초4동 1324-1번지 용허리공원 일대

◦ 공원면적 : 4641.90 ㎡

◦ 도시계획시설(근린공원)지정

- 최 초 1989. 11. 17(건설부 고시 제 685호)

◦ 공원조성계획 결정

- 최 초 1989. 12. 07(서울시 고시 제 521호)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

서쪽으로 완충녹지, 서북쪽으로 서초구 제2재활용센터가 인접해 있으며 서남쪽은 아파트 단지들이 위치하고 있음

◦ 자연환경

- 대상지는 지형적 구조상 동/서간 남/북간의 지형차가 심한 구릉지형

- 연평균기온은 12.8℃이고, 최고 기온은 36.2℃, 최저기온은 –18.6℃임

- 서울 연평균(10년간) 기온․강수량 : 12.8℃/1,550.2㎜

- 서울 주풍향/평균 풍속 : WNW / 0.9~2.7 m/sec

◦ 관광환경

- 강남역과 신사역 일대의 문화, 관광 시설들은 젊음의 거리, 생동감 있는 거리로 자리 잡아 강남구의 신문화를 선도해가고 있음

6. 공원조성계획(현재)

◦ 토지이용

- 공원의 지형은 평탄지이며 북동, 북서측에서 진입로 및 보행로가 연결되어 있음.

- 중심부에 다목적광장과 배드민턴장이 외곽부에 휴게쉼터가 입지하고 있음.

◦ 동선

- 공원내 진입도로는 총2개소, 폭5m로 조성되어 있음.

◦ 시설의 배치

- 지역주민의 휴식․여가활동을 위한 배드민턴장, 파고라, 벤치, 체력단련시설 등이 조성되어 있음.

7. 주민의견 청취

◦ 주민 설명회

- 일시 : 2013년 04월 11일 14:00 ~ 15:00

- 장소 : 용허리 공원 현장

◦ 신문공고

- 2013년 4월 4일 국민일보, 아시아 경제 게제

8. 관계기관․부서 협의 결과

◦ 도시계획시설(공원,방수설비) 중복 결정(안)에 대한 사전 협의

- 공문대호 : 서초구청 도시계획과 - 3144(2013년 3월 4일)

- 대상 : 공원조성과, 시설계획과, 하천관리과, 도시기반시설본부 토목부,             서초구청 공원녹지과

- 결과 : 특이 의견 없음

◦ 도시관리계획(안) 열람 공고 시행에 따른 관련부서 협의

- 공문대호 : 공원녹지과 - 9837(2013년 5월 15일)

- 대상 : 서초구청 공원 녹지과

- 의견 : 조속한 시일내 복구 계획 수립 요함

9. 투자계획 및 재원조달계획

◦ 사 업 비

(백만원)

구 분	합 계	방수설비	조 경	비 고
사 업 비	9,806	9,613	193	시 비

10. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조(도시․군 관리계획의 결정)

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조(도시관리계획의 결정)

- 도시계획시설의 결정․구조 및 설치 기준에 관한 규칙 제3조(도시계획시설

의 중복 결정)

◦ 입안부서 의견

- 상습침수지역인 강남역 일대와 진흥아파트 사거리 일대의 침수피해를 저감 하는데 가장 효과가 크다고 판단되는 용허리공원에 방수설비를 설치코자 함.

- 신설되는 방수시설은 기존공원시설 하부에 설치되고 공사 완료후 기존 공원을 현상보다 더 좋은 시설로 재조성함으로써 지역주민에게 푸른 자연속의 운동공간 및 휴식공간을 제공하여 생활의 질 향상에 기여할 것으로 사료됨.

첨부 : 1. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

의안번호	제 4 호		의결사항
의 결 년 월 일	2013. 6. 18 (제5차)

도산근린공원 세분변경(안)

<근린→역사>

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2013. 6. 18.

서울특별시 도시공원위원회 자문안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강남구 신사동 649-9번지 도산근린공원을 도산 안창호선생의 애국정신과 교육정신을 귀감으로 삼고 역사ㆍ문화ㆍ체험공간으로 재조성하고자 도시공원의 세분 변경(안)에 대하여 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제16조 및 동법 제50조에 의거 심의(자문) 득하고자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 도시공원종류 (변경)결정의 목적

◦ 도산근린공원은 1999. 12월 공원조성계획을 수립하고 관리하면서 주변여건이 변하여 조성계획 당시의 시설계획이 현실과 맞지 않는 곳이 많아 공원조성계획을 재검토하여 합리적인 공원조성계획을 수립하고 최적의 공원관리 방향을 마련하고자 함

나. 도시공원종류 (변경)결정의 필요성

◦ 도산 안창호 선생의 애국정신과 교육정신을 귀감으로 삼고자 조성된 도산공원을 조성목적에 맞도록 도시계획시설(공원)의 세분을 근린공원에서 역사공원으로 변경하여 체계적인 공원관리에 기여하는 것이 바람직하다고 사료됨.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 강남구 신사동 649-9번지

◦ 공원면적 : 총 면적 29,816.50㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1971. 8. 6(건설부고시 465호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1977. 7. 9(건설부고시 제138호)

- 최 종  1997. 12. 30(서울특별시고시 제1997-431호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 2012년 1월 6일 도산 안창호 선생이 아시아인 최초로 “세계 인권 명예의 전당”에 헌액되었으며 이번 공원조성계획변경이 도산의 업적과 숭고한 뜻을 세계에 알리고 후세에 남기는 계기가 될 것임

- 전시관과 관련행사를 위한 광장을 조성하여 도산공원의 장소성을 강화함으로써 관광명소화 및 다양한 문화활동을 수용할 중심공간으로서의 공원 활용성을 제고하고자 함

◦ 주요변경내용

<폐지>

- 편익시설 : 화장실(감) 154.55㎡ (154.55㎡ → 0㎡)

주차장(감) 122.77㎡ (122.77㎡ → 0㎡)

<변경>

- 기반시설 : 도로및광장(증) 737.02㎡ (3,498.64㎡ → 4,235.66㎡)

- 교양시설 : 전시관(증) 318.01㎡ (1,157.53㎡ → 1,475.54㎡)

- 녹    지 : (감) 777.71㎡ (23,457.19㎡ → 22,679.48㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 공원은 도심 한가운데에 위치하고 있어 접근성이 좋으며 주변으로 도로, 주택가, 학교, 상가들이 밀집하여 있음

- 대상지 북측을 제외하고 5~6m 도로가 접해있으며 인근에 도산대로와 언주로가 있어 지하철 및 버스의 이용이 용이함

◦ 자연환경(강남구통계표, 2010 기준)

- 도산근린공원은 대부분 평지에 조성되어 있으며 공원 내 도산 안창호 선생의 묘역이 있음

- 평균기온은 12.1℃이고, 평균 최고 기온은 16.3℃임

- 강수량은 연 2,043.5㎜이고, 월 최고 강수량은 9월에 671.5㎜임

- 일조시간은 1,855.3시간이고, 평균풍속은 2.5m/s 임

◦ 관광환경

- 서울 선릉과 정릉, 청담근린공원, 학동공원, 한강공원 잠원지구 등이 산재하고, 도산대로에서 공원으로의 진입부를 연계하여 조성 시 시너지효과가 기대됨

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 동선

- 남북방향을 중심으로 묘역공간, 동상이 설치된 광장으로의 주동선을 확장하고 기존의 동선을 최대한 활용하는 동선계획 수립

◦ 시설의 배치

- 기존 공원시설 변경을 최소화하여 기존 공원시설의 효용을 극대화시킬 수 있도록 하였음

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 우리민족 근대화의 선각자이며 정신적, 실천적 민족운동가인 도산 안창호 선생의 위업을 기리고 그 정신을 널리 보급하게 될 것이며 주변환경과 어울리는 휴게공간 조성을 통하여 시민편익에 기여하고, 교육, 운동 등 다양한 활동을 수용하는 공간으로 조성함으로써 이용 활성화 효과가 높을 것으로 판단됨

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견반영

<열람공고 기간> 2012.9.5.~9.19

- 공고매체 : 2개 일간지(세계일보, 헤럴드신문) ⇒ 의견없음

<주민설명회>

- 개최일자 : 2012년 8월 7일

건의 및 요구사항	답변사항(조치계획)	비고
가능한 기존 녹지를 훼손하지 않기를 요구함	기존 녹지를 최대한 보전하도록 기본계획 (안) 구상	반영
신축하는 전시관 층별 용도를 구체화하기 바람	전시관 층별 용도를 구체화(세분화)하여 내용을 계획(안)에 반영	반영
지하주차장 진출입로 위치선정을 신중히 검토하기 바람	기존 도로의 차량흐름에 지장이 없도록 계획(안)에 반영	반영
역사공원으로의 변경 당위성 보완	계획(안)에 자료 보완	반영
역사공원으로의 변경추진 시 지역주민들의 편의를 우선 고려	체육시설 설치위치 등 주민편의시설 배치시 주민입장에서 신중히 검토하여 반영	반영

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의의견

협의부서	협의의견	검토의견
도시디자인과	대상지는 시가지경관계획구간이므로 경관설계체크리스트에 의한 자율평가를 실시하여 건축허가 및 심의도서 제출 시 함께 제출할 것	조성계획 변경시 반영
시설계획과	재원조달계획 중 재원부담 주체와 협의된 구체화된 문서 등 필요	관계기관과 지속적 협의
공원조성과	가능한 기존 녹지를 보존하고 지역주민의 의견을 최대한 반영	반영
	‘도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제15조, 동법 시행규칙 제9조, 국토해양부 훈령 제2009-340(2009.08.19)호 ’도시공원 녹지의 유형별 세부기준 등에 관한 지침‘에 저촉이 없어야 함	반영
	역사공원의 성격에 맞도록 정적인 성격의 공원으로 계획하고 시 도시공원위원회 사전 자문을 받은 후 자문의견을 도시 계획시설 변경결정 시 반영	반영

10. 구 도시계획위원회 자문결과

◦ 자문내용(2013.5.31. 제3차)

부서명	의견내용	조 치	반영여부
구 도시 계획 위원회	지하주차장 및 진입구 주변 교통처리계획 보완	도산기념관 건축규모(주차대수 축소) 및 차량진출입 동선계획을 조정하여 이면도로와 공원간의 진출입이 용이토록 조정하였고, 차량의 회차반경을 공원 내부 에서 확보하여 원활한 교통처리를 도모하고, 적정 대기공간이 확보되도록 공원조성계획(안)에 반영 하였음.	반영
	기존 공원시설 변경 최소화	공원 내 주요시설물은 원칙적으로 변경을 최소화 하였고, 보행축과 이동동선에 따라 산책로를 일부 정비하고, 식재 및 조경수준의 디테일을 높여 기존 공원시설의 효용을 극대화시킬 수 있도록 하였음.	반영
	재원조달계획 재검토	도산기념관 건축규모 및 공원의 시설변경 최소화로 인하여 사업비가 감소하였으며, 민간재원 3,000백만 원은 기 확보 되어 있고, 국비는 국가보훈처(남부 지청 및 나라사랑정책과)와 지속적으로 협의하여 확보토록 할 예정임	반영
	역사적 자료를 부각하고 상징 성을 더할 수 있는 방안	도산공원을 역사공원으로 변경하는 것은 우리 민족의 독립정신과 역사의식, 자긍심을 고취시킬 수 있는 상징적 장소로 거듭나게 하는 것으로서, 앞으로 문화관광부, 국가보훈처, 도산기념사업회, 흥사단 등 관련기관 및 단체와 유기적 협력과 소통을 통하여 도산공원의 역사성과 상징성을 확보토록 노력해 나가겠음.	반영

11. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기시행 (2012)	1년차 예산 (2014)	2015 이후 계획	비고
계	11,064	28	3,000	8,036
국 비	6,977			6,977	국가보훈처 협의중
민 간	3,000		3,000
구 비	1,087	28		1,059

12. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 21.33% → 23.94% (역사공원 시설율 법적 제한없음)

◦ 입안부서 의견

- 도산 안창호 선생의 애국정신과 교육정신을 귀감으로 삼고자 조성된 도산공원을 조성목적에 맞도록 도시계획시설(공원)의 세분류를 근린공원에서 역사공원으로 변경하여 체계적인 공원관리에 기여하는 것이 바람직하다고 사료됨.

첨부 : 설명자료(PPT) 1부.  끝.