문서번호	공공디자인과-16287
결재일자	2014.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
김영무	안연수	박내규	강태웅		12/07 이창학
협 조

2014년 제52차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2014. 12.

문화관광디자인본부

[공공디자인과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	조시디자인조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

제52차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2014. 12. 3.(수) 14 : 30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 5층 회의실

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 한근석, 이창수, 김인겸, 고은정, 김선영

❍ 신청안건(총6건)                                                                   (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
6	6	-	-	-

❍ 심의결과 : 원안동의 2, 조건부동의 1, 유보 1, 재심 2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
52-1	서초보금자리 보도육교	서초구 (토목과)	•보도육교(L=16m)	재심의	조건부동의
52-2	행당과선교 확장공사	성동도로사업소 (시설보수과)	•교량확장 (L=38, B=4.3) •투석방지 방음벽	재심의	재심의
52-3	행당과선교 보도육교	성동구청 (토목과)	•보도육교 (L=10, B=78.5)	심의	재심의
52-4	응봉교 확장 및 보도육교	도시기반시설본부 (토목부)	•보도육교 (L=50, B=2)	심의	유보
52-5	한양도성 순성길 보도육교	한양도성도감과	•보도육교 (L=21, B=1.4)	심의	원안동의
52-6	제13회 서울우수공공디자인 인증제품 선정	공공디자인과	•벤치 등 20점	심의	원안동의

붙임 : 제52차 서울시민디자인위원회 심의자료 각 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	보도육교
안 건 명	서초보금자리 보도육교
심의번호	52-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안과 완공 후 사진을 공공 디자인과로 제출하시기 바랍니다. - 난간의 흔들림 방지를 위하여 가새 등 보강 조치를 하시기 바람. - 여름철 승강기 내부의 원활한 공기순환을 위해 공기흐름 방향으로 통풍구를 설치하시기 바람(방향 선정이 어려울 경우 4면 설치) - 보도교 기둥의 표면 텍스처(요철)와 하부 기단은 삭제하시기 바람 - 보도교 계단 시작점 수직 난간대(핸드레일)는 삭제하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자

2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00

심의대상

교량, 투석방지 방음벽

안 건 명

행당과선교 확장공사

심의번호

52-2

심의결과

재심

【 의결 내용 】

○ 지난 심의의견(제40차)을 참고하여 다시 상정하여 주시기 바랍니다. 끝.

※ 제40차(2014.9.17.) 심의결과

- 보행자만을 위한 경량 보행자 전용도로를 검토하여 주시기 바람.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	보도육교
안 건 명	행당과선교 보도육교
심의번호	52-3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 상정하시기 바랍니다. - 보행육교의 이용자편의 등을 고려해 볼 때 과하다고 판단됨으로 보행육교의 위치, 규모, 구조, 타당성 등을 종합적으로 다시 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	보도육교
안 건 명	응봉교 확장 및 보도육교
심의번호	52-4	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 응봉교 방음터널 관련 사업이 진행중임으로 진행중인 디자인안과 연계하여 다시 검토해 주시기 바랍니다. - 응봉교 방음터널 설치계획을 고려하여 재료와 색채를 통일 시켜 주시기 바람 - 양방향으로 설치되어 있는 경사로와 계단 중 계단을 삭제하고 자전거 이용을 고려한(경사도, 자전거 경사로 등) 경사로 하나만 이용하는 방안을 검토해 주시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	보도육교
안 건 명	한양도성 순성길 보도육교
심의번호	52-5	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 해당안건 원안 동의 함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 12. 3(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	벤치 등 20점
안 건 명	제13회 서울우수공공디자인 인증제품 선정
심의번호	52-6	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 해당안건 원안 동의 함. 끝.