겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	영동6교	슬래브 집수(배수)구 그레이팅 막힘	직영반 조치 예정	1
		Steel Box 하면 도장 탈락 및 손상	2015년 일상유지보수 시행	2
2	영동5교	슬래브 체수	지속관찰	3
		자전거도로 포장 열화	2015년 일상유지보수 시행	4
		연석부와 슬래브 집수구 낙엽등 퇴적	직영반 조치 예정	5
3	영동3교	이상없음
4	영동2교	방호책 기초(연석) 열화	2015년 일상유지보수 시행	6
		슬래브 포장 소성변형 및 파손	2015년 일상유지보수 시행	7
5	성내교	이상없음
6	성내5교	이상없음
7	서부교	이상없음
8	장지1교	이상없음
9	장지2교	이상없음
10	석촌 지하차도	U-Type 옹벽부 철근노출	2015년 일상유지보수 시행	8
		보도부 천장 누수로 인한 면처리 (도장)부 들뜸 및 손상. 백태	2015년 일상유지보수 시행	9
11	매봉터널	이상없음

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2014.   12.

순찰자   직) 시설6급          성명)  이 민 호      (서명)

직) 한국종합기술      성명)  원 종 진      (서명)

직) 서현기술단 부사장 성명)  윤 현 섭      (서명)

□ 순찰 및 정비 사진

	직영반 조치 예정
연번1 : 배수구 막힘	정 비 후
	2015년 일상유지보수공사 시행
연번2 : Steel Box 하면 도장 탈락 및 손상	정 비 후
	지속 관찰
연번3 : 슬래브 체수	정 비 후

□ 순찰 및 정비 사진

	2015년 일상유지보수공사 시행
연번4 : 자전거도로 포장 열화	정 비 후
	직영반 조치 예정
연번5 : 연석부와 슬래브 집수구 낙엽등 퇴적	정 비 후
	2015년 일상유지보수공사 시행
연번6 : 방호책 기초(연석) 열화	정 비 후

□ 순찰 및 정비 사진

	2015년 일상유지보수공사 시행
연번7 : 슬래브 포장 소성변형 및 파손	정 비 후
	2015년 일상유지보수공사 시행
연번8 : U-Type 옹벽부 철근노출	정 비 후
	2015년 일상유지보수공사 시행
연번9 : 보도부 천장 누수로 인한 면처리 (도장)부 들뜸 및 손상, 백태	정 비 후