문서번호	교통운영과-23918
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
박정재		최정규	12/18 강진동
협조

도로표지 문안 승인요청 검토 보고(구로구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.18.(목)

교통운영과

도로표지 문안 승인요청 검토 보고

구로구청으로부터 남부순환로(개봉역 앞) 구조개선에 따른 주변

신설 및 기존 도로표지판의 문안심사 요청에 대한 검토 보고임.

□ 요청기관 : 구로구청(교통행정과)

□ 요청일시 : ‘14. 11. 26

□ 요청내용

○ 남부순환로(개봉역앞) 구조개선에 따른 주변 신설 및 기존 도로표지판의 문안 변경 승인 요청

□ 검토내용

○ 도로표지 안내문안의 연계성, 통일성

- 신설(1, 2번) 표지와 남부순환로상 기존표지의 안내문안이 서로 상이하여 통일되도록 문안수정 반영(직진방향 원거리 시흥IC, 근거리 구로IC)

- 신설(3, 4번) 표지는 요청한 문안대로 반영하고 고속도로 번호(120번) 추가 반영

- 신설(5번) 표지는 교차로를 안내하는 본표지로 요청한 문안대로 반영

- 신설(6, 7번) 표지는 교통류 분리되는 구간의 표지로 차로지정표지판으로 안내되어야 하므로 김포공항, 오류IC와 광명, 부천을 안내하는 광역차로지정표지로 문안변경 적용

- 기존(1-1번) 표지는 남부순환로상에서 진출하는 지점이 변경되어 거리표기

변경 적용(500m→190m)

※ 예고표지에 해당되어 진출지점의 도로표지(본표지) 추가 설치 필요

- 기존(1-2번) 표지는 해당지점이 교차로가 구성되어 회전방향 1지명 원칙에 따라 상행 신월IC, 하행 시흥IC (영문포함) 변경 반영

○ 도로표지 문안내용과 표지 지주형식

- 신설(6, 7번) 표지 문안은 차로지정표지판으로 변경 적용되어야 하므로 편지식 지주로 설치되어 부적합하므로 문형식 지주로 변경되어야 함

※ 예고표지 및 본표지 안내내용이 동일하여야 하므로 동일문안으로 반영

연번	당초 표지판	검토결과
① (예고표지)	-	○ 도로표지 규칙에 의거 직진 근거리, 원거리와 회전 1지명(점) 원칙에 따라 적정하나 남부순환로상의 표지 문안과 동일하게 안내되도록 원거리 시흥IC, 근거리 구로IC로 변경하여 문안 변경 적용
	문안수정(안)
② (본표지)	-	○ 도로표지 규칙에 따라 예고표지와 본표지의 안내 문안이 동일하도록 되어 있으니 예고표지 문안과 동일하게 안내되도록 원거리 시흥IC, 근거리 구로 IC로 변경하여 문안 반영
	문안수정(안)
③ (본표지)	-	○ 요청한 문안대로 반영하고, 고속도로 번호(120번) 추가 반영
	문안수정(안)
④ (예고표지)	-	○ 요청한 문안대로 반영하고, 본표지와 동일하도록 고속도로 번호(120번) 추가 반영
	문안수정(안)
⑤ (예고표지)	-	○ 직진방향의 근거리를 김포공항에서 부천으로, 원거리를 부천에서 김포공항으로 변경 반영
	문안수정(안)

⑥ (본표지)	-	○ 차로지정표지로 설치 적정하여 김포공항, 오류IC와 광명,부천으로 2개의 광역차로지정표지판으로 문안변경 ○ 차로지정표지는 편지식 설치가 곤란하니 문형식으로 변경
	문안수정(안)
⑦ (예고표지)	-	○ 차로지정표지로 설치 적정하여 김포공항, 오류IC와 광명,부천으로 2개의 광역차로지정표지판으로 문안변경 ○ 차로지정표지는 편지식 설치가 곤란하니 문형식으로 변경
	문안수정(안)
⑥ (본표지)	-	○ 남부순환로상의 분기지점 불일치로 거리예고를 변경 반영 (500m→190m) * 진출지점의 본표지 필요
	문안수정(안)
⑦ (예고표지)	-	○ 개봉로고가차도 하부에 교차로가 형성되어 3방향 표지로 변경 ○ 회전방향 1지명(점) 원칙에 의거 회전방향을 신월IC와 시흥IC(영문포함)로 변경 적용
	문안수정(안)

□ 검토의견

○ 각 항별 검토결과와 같이 통보하고자 합니다.  끝.