문서번호	시설과-8063
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
협 조

서울대공원 곤충관 시설개선공사 예비 준공검사 시행 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

서울대공원 곤충관 시설개선공사

예비 준공검사 시행계획(안)

서울대공원 곤충관 시설개선공사에 대하여 예비 준공검사를 시행하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 곤충관 시설개선공사

○ 공사기간 : 2014. 10. 30 ~ 2014. 12. 28

○ 시 공 자 : 엔이티엔지니어링 대표 이 흥 관

○ 도 급 비 : 39,643,000원

□ 공사내용

○ 지상1층

- 전시실 내부 비상개구부 2개소 확장

- 건물 우측벽 일부 철거 후 방화문 설치

○ 지상2층

- 건물 후면측 벽면 일부 철거 후 방화문 및 비상계단 설치

- 건물 전면측 벽면 일부 철거 후 방화문 및 돌음계단 설치

- 전시실 내부 전시벽 1개소 철거

- 건물내부 1~2층사이 계단참부분 벽면 일부철거 후 창문설치

○ 관람객 출입구측 처마홈통 설치 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2014. 12. 22(월), 16:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물기획과 : 조신일, 조장곤, 오창종

- 시  설  과 : 이상국, 이강호, 정원호

Ⅳ		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 보완 후  준공처리

별첨 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.