『사람중심 명품도시 안전특별구 관악 실현을 위한』

소방용수시설 운영위원회 개최 결과

유관기관과의 긴밀한 협조체제 구축으로 소방용수시설의 효율적 관리 및 운영을 도모하고, 화재 등 재난·재해로부터 관악구민의 생명과 재산보호에 만전을 기하여 사람중심 명품도시 안전특별구 관악 실현을 위한 소방용수시설 운영위원회 결과 보고임.

Ⅰ	Ⅱ	개최개요

일    시 : 2014. 12. 30(화). 10:00 ~ 10:30

장    소 : 관악소방서 3층 재난관리과 사무실

참석기관

□ 관악구청(토목과, 교통지도과, 건설관리과)

□ 남부수도사업소(급수운영과)

□ 남부도로사업소(도로보수과)

Ⅱ	Ⅱ	유관기관별 협의사항

소방용수시설 신설 및 보수공사

□ 관련기관 : 남부수도사업소(급수운영과)

□ 협조사항

․ 소방용수시설 설치 및 보수 공사시 인근 주민들에 대한 사전 홍보 철저

※단수시간, 단수지역, 공사로 인한 소음발생 등

․ 소방용수시설 이설 협조 요청시 관련법에 의거 원인자 부담조치 철저

․ 사용이 불가능한 고장 소방용수시설은 우선 보수

․ 상수도 급수 제한시 소방용수 확보 : 단수지역 및 단수시간 사전 통보 철저

․ 긴급누수공사시 또는 불용관 교체 작업시 소화전 변동사항 발생시 공사 전 통보

․ 소화전 설치공사 후 도로포장, 출수상태 등 검사 완료후 소방서 통보

⇒ 도로복구 등이 안된 상태로 소방서로 완료 통보됨

․ 소방용수시설 공사 감독 철저 및 완료 후 신속 통보

⇒ 소화전 위치 및 적정 설치토록 감독 철저

⇒ 신설 및 보수 완료 대상에 대해 재공사 하는 일이 없도록 감독 철저

소방용수시설 주변 주차단속 및 주차구획선 설치․제거협의

□ 관련기관 : 관악구청(교통지도과)

□ 협조사항

․ 소방용수시설 주변 주차구획선 설치 금지

․ 신규로 주차구획선 설치시 소방서와 사전 협의

※협의사항 ┍ 소방용수시설 주변 및 도로가각부분에 주차구획시

┕ 기타 소방차량이 통행 불가능하다고 판단되는 곳 등

(도로폭 6ｍ미만 주차구획선 설치시 소방차 진입 불가)

□ 소방용수시설 주변 부적정 주차구획선 제거 의뢰시 즉시 제거

□ 재래시장 및 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속 철저

도로 물청소시 소방용수시설 사용관련

□ 관련기관 : 관악구청(청소행정과)

□ 협조사항

․ 물청소용 소화전 식별띠 설치 철저(38개소)

․ 지상식소화전 사용시 주변 홍보 및 사용상 부주의로 민원 발생 방지

․ 고장 발생 및 대상 변경시 즉시 통보 등

소방통로확보관련

□ 관련기관 : 관악구청 (건설관리과, 교통지도과)

□ 협조사항

․ 소방용수 주변 주차구획선 제거로 소방활동 장애요인 해소

․ 소방통로확보 훈련시 효과적인 훈련이 되도록 적극지원

․ 불법 주․정차로 인한 피해 사례 홍보 및 시민 안전의식 고취

․ 소방용수시설 주변 주․정차 단속 및 장애물(점두진열, 차광막) 제거

․ 주택가 이면도로에 대한 유사시 대비 소방통로 확보

각종 공사시행에 따른 소방용수시설 매몰 및 훼손 방지

□ 관련기관 : 관악구청(토목과), 남부수도사업소, 남부도로관리사업소 등

□ 협조사항

․ 각종 토목(도로)공사 및 상수도 배급수관 공사시 소방용수시설 관리철저

․ 관내 불량맨홀(돌출 및 침하)정비전 소방서 확인 및 정비 완료후 통보 철저

․ 공사내역(기간, 위치 등) 사전 통보로 소방용수시설의 매몰 및 훼손 방지

※상·하수도 공사, 도로공사 등 각 공사 시행시

Ⅲ	Ⅱ	관 련 사 진