문서번호	시설관리과-1535
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
황필권	손병희	나태산		01/15 설동을
협 조

2015년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

2015. 1

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2015년 자동제어설비 유지관리용역 시행계획

우리사업소 관내 상수도(배수지·가압장·증압장) 자동제어설비에 대해여 유지관리 용역을 시행하여 주기적인 점검 및 긴급복구를 통해 상수도 기전시설물 감시의 최적의 상태유지하고 안정된 아리수 급수환경을 유지하고자 함

Ⅰ		관련 현황

대상시설현황

합 계	배수지	가압장	증압장	통합아리수 정보센터
68개소	24개소	18개소	25개소	1개소

추진근거

○ 상수도사업본부장 방침 제95호(2008.2.25)

- 자동제어설비 안정적 운영방향 모색을 위한 유지관리 업무개선 연간단가계약추진계획

○ 『가압장배수지 운영관리 개선방안』 본부시설관리과-3164(2012.7.27)

- 자동제어설비 운영 프로그램 및 시스템의 사전정비로 고장예방을 위해 용역시행

Ⅱ		전년도 자동제어 유지관리 용역 개요

전년도 자동제어 유지관리 용역 개요

○ 용 역 명 : 2014년 자동제어 유지관리용역

○ 계 약 자 :****************

○ 용역기간 : 2014.3.4. ~ 2015.2.28.

○ 총용역비 : 86,040천원(2014년 : 57,907천원 / 2015년: 28,133천원)

○ 용역내용

- 용역대상 : 통합정보센터, 가압장, 배수지, 증압장 68개소

- 용역내용 : 각 개소에 대하여 각 3회의 순회점검 및 긴급복구

- 연간단가시행 : 긴급한 자동제어 수리를 위해 자동제어부품에 대해서 연간단가를 포함하여 용역 진행

2014년도 자동제어 유지관리용역 특징

○ 자동제어용 부품을 중심로 연간 단가계약 포함 추진

- 신속한 긴급수리를 위해 부품교체를 연간단가계약을 용역계약에 추가 포함

- 자동제어 기술력과 관련된 부분으로 한정하여, 전기설비공사 연간단가와 겹쳐지지 않는 PLC, 계전기, 계측기 중심으로 연간단가 추진

○ 자동제어 점검의 횟수를 줄여 부품교체 등의 연간단가 항목 추가

- 부품교체를 포함하기 위해 점검횟수를 3회로 하고 부품교체 연간단가를 추가

- 2013년 자동제어용역의 경우 연간 4회씩의 정기점검을 하였음

○ 예방점검의 협조체계 강화

- 현장순찰반의 점검 사항에 대한 유지관리 용역 기술적 지원 및 소통체계 구축

- 점검보고에 자동제어설비의 유지보수에 대한 기술적 지원 및 건의사항 포함

- 자동제어설비에 대한 기술교육 강화

2014년도 자동제어 유지관리용역 평가

○ 3회로 줄어든 정기점검 횟수에도 불구하고 수리반의 선제적 예방점검으로 이상없이 수행하였음

○ 긴급한 사항에 대해서 별도의 계약없이 바로 부품을 조달하여 수리하여 기전설비로 인한 급수장애를 최소화함

○ 연간단가 시행으로 별도의 자동제어 유지보수를 위한 예산집행이 줄어 예산절감에도 기여함

Ⅲ		2015년 추진방향

2014년 추진방향 동일한 방향으로 추진

○ 가압장·배수지·증압장 정기점검을 3회로 유지

○ 아리수통합정보센터(제어실)의 경우 중요시설이며 통신설비등이 집중되어 있어 점검횟수를 5회로 증가

○ 연간단가 시행으로 별도의 자동제어 유지보수를 위한 긴급보수 대비

Ⅳ		세부추진내용

용역기간 : 2015. 3. 1. ~ 2016. 2. 28.

용역대상 : 아리수통합정보센터 외 64개소 (별첨 “용역대상시설” 참조)

○ 아리수통합정보센터 : 1개소

○ 가압장 : 총 18개소

○ 증압장 : 총 25 개소

※ 제외시설 : 삼선증압장 폐쇄로 제외

※ 추가시설 : 신당증압장(투자사업으로 통신 및 제어설비 설치예정)

○ 배수지 : 총 24개소 중 21개소

※ 제외시설 : 구기배수지 (사유 : 운영중지시설)

※ 중복시설 : 보광배수지, 월곡대배수지 (가압장 점검에 포함하여 점검)

정기점검

○ 점검횟수

- 가압장·증압장·배수지 각 시설별 연 3회

- 아리수 통합 정보센터 연 5회

○ 점검내용

- PLC CPU, I/O CARD등 하드웨어 시스템 작동 및 설치상태

- PLC S/W 및 감시제어 S/W(AUTOBASE, CIMON)등 프로그램의 정상작동 여부

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 압력계, 수위계 등 각종 센서측정값 전송상태

- 자동제어설비(PLC) 분해, 청소, 조립

○ 점검보고서 : 설치상태, 정상작동여부만 표기하는 이전의 방식에서 벗어나 다음의 내용을 매월 점검보고서에 포함

① 현장순찰반 지적사항에 대한 상세 점검 및 기술적 지원내용

② 향후 설비 유지에 대한 건의사항

수리 및 장애사고 긴급복구

○ 긴급한 부품 교체 수리가 필요한 경우는 단가계약을 참조해 수리 후 정산

○ 긴급하지 부품교체 수리의 경우 수리여부를 담당자에게 보고 후 지시에 따라 연간단가계약을 기반하여 수리

○ 부품교체가 필요없는 프로그램 교정 중 중대한 상황은 복구 후 별도 청구(경미한 사고발생 처리는 용역업체가 부담)

기대효과

○ 신속한 수리 진행으로 자동제어 설비 유지관리 강화

○ 수의계약의 지양 및 중복 점검을 지양하여 예산절감

Ⅴ		발주계획

발주방법 : 제한경쟁

○ 입찰조건

소프트웨어진흥법에의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로서 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의한 “전산업무(소프트웨어)개발” 직접생산증명확인서를 소지하고 서울시 또는 경기도에 주된 사업장이 소재한 상수도시설 자동제어설비 구축 또는 유지관리 실적(단일규모 1천만원이상)이 있는 업체

소요예산 : 106,849천원(추정)

예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비

Ⅵ		행정사항

2015. 1월중 : 계약심사 및 용역 계약의뢰

2015. 3. 1. : 용역착공(유지관리 시행)

붙임 : 1. 가압장배수지 운영관리 개선방안 1부.

2. 자동제어유지관리 용역대상(가압장·배수지·증압장) 1부.  끝.