문서번호	공원운영과-1111
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
김연순		이길용	01/20 김준현
협조
	주무관		윤종국

용산가족공원 어린이놀이시설 안전점검 결과보고(1월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

- 용산가족공원 -

어린이놀이시설 안전점검 결과보고

어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 같은법시행령 제11조(안전점검 실시) 규정에 따라 용산가족공원 내 어린이놀이시설에 대하여 안전점검 결과를 보고드림

■ 일    시 : 2015. 1. 19(월) 14:00 ~ 15:00

■ 위    치 : 용산가족공원내 중앙화장실 앞 1개소

■ 점검대상 : 조합놀이대

시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고
용산가족공원 놀이터	용산구 서빙고로 185 (용산동 6가 68-90)	1,029	어린이조합놀이대 등 4점

■ 점검항목

ㅇ 어린이놀이시설의 연결 상태 및 노후(老朽) 정도

ㅇ 어린이놀이시설의 변형 및 청결 상태

ㅇ 어린이놀이시설의 안전수칙 등의 표시 상태

ㅇ 부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부

■ 점 검 자 : 위생7급 김연순

■ 점검결과

ㅇ 통나무터널은 노후로 인하여 부식되어 사용금지하였으며(보수 검토중), 다른 놀이시설은 특이사항 없음

첨 부 : 1. 안전점검일지 1부.

2. 통나무터널 안내문 1부.  끝.

■ 용산가족공원 놀이터

놀이터명				주기범례	D : 일간 W : 주간 M : 월간				안전점검일지																				관리자
놀이기구명		조합놀이대																											점검자				위생7급 김연순
점검항목				주기	(1)월
					1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31
시설의낙후, 휘어짐				M																				〇
밧줄이나 전선의 늘어짐				M																				〇
전기,고압선,유독물질,유리조각,돌부리 등의 위험물질 존재				M																				〇
배수, 쓰레기 상태				M																				〇
기둥의 고정 및 조임상태				M																				〇
시설의 베어링의 윤활				M																				〇
시설의 도장상태				M																				〇
울타리, 의자, 공원등의 파손 또는 고장				M																				×
놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐				M																				〇
유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기				M																				〇
기둥의 고정 및 조임장치의 조임상태				M																				〇
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				M																				〇
금속 재질의 녹발생 상태				M																				〇
금이 간곳의 존재				M																				〇
페인트 칠이 벗겨짐				M																				〇
돌출부나 거친면의 존재				M																				〇
볼트나 나사가 풀림 상태				M																				〇
미끄럼틀 보호벽의 파손				M																				〇
미끄럼틀 계단의 파손				M																				〇
미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손				M																				〇
착지판의 흙 및 물의 존재				M																				〇
파이프가 휘어짐				M																				〇
그물망 사이의 연결 부위 고정성				M																				〇
손잡이의 파손				M																				〇
지지대가 느슨하지 않은가				M																				〇
목재 부분의 부식				M																				〇
점검 결과범례	양 호 : 〇 요주의 : △ 요수리 : Ⅴ 이용금지 : x		비고	x : 통나무터널 이용금지 (보수 검토중)