문서번호	교통운영과-2513
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
박평근	최정규	02/09 강진동

2015년 제2차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

도시교통본부

(교통운영과)

『2015년  제2차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2015 2. 5(목) 16:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 9명(당연직 2명, 위촉직 : 7명)

∙ 당연직 : 교통운영과장, 서울지방경찰청 교통운영계장

∙ 위촉직 :  신건철 위원, 이동원 위원, 박상섭 위원, 신치현 위원,

이지언 위원, 정현정 위원, 박진경 위원

∙ 간  사 : 교통시설팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 4건

∙ 조건부시행 2건, 조건부 시행(지정위원 검토) 2건

자문안건 (1) : 창동지하차도 장애인  이동편의시설설치공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
노해로, 마들로11가길	2015.2.20. ~6.30	24시간	2개차로	북부도로사업소

❍ 자문회의 검토의견

1. 공사 점유 면적에 대한 장비 배치도를 추가하기 바람

2. 공사안내표지판을 공사 점유 단계에 맞게 수정하여 설치하기 바람

3. 우회전 가각을 정리하여 우회전이 용이하도록 조정하기 바람

자문 안건 (2) : 하계 배수분구 하수관거 종합정비공사(2차년도)

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
노원로	1구역:2015.3~5(50일) 2구역:2015.6~7(36일)	주간(09~18시) 야간(23~06시)	4.2~4.8m	노원구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 통제수는 모범운전수를 배치하기 바람

2. 우회도로 안내표지판을 추가 설치하기 바람

3. 1구역 1단계 공사시 라바콘은 안전지대 안에 설치하여 차로폭을 최소 3.4m 이상 확보하고, 공사시 안전시설물 및 경광등 등을 설치하여 공사를 시행하기 바람

4. 1구역 1단계 주간 공사시 공사로 인해 지체 발생시 야간 공사로 전환하여 공사를 시행하기 바람

5. 2구역 2단계 공사는 학교 주변임으로 주간에 공사시 소음 발생이 우려됨으로 사전에 학교측과 우선 협의하여 공사 시간대를 조정하기 바라며, 보행도우미를 배치하여 학생들의 보행안전을 확보하기 바람

6. 장비 회전시 사고가 발생하지 않도록 회전 반경을 표시하기 바라며, 통제수 배치계획을 포함하기 바람

자문 안건 (3) : 가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사(변경)

❍ 자문결과 : 조건부시행(지정위원 검토 : 이동원 위원, 이지언 위원)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
증미역 교차로, 공항대로 59길	2015.3.2.~9.8(191일)	24시간	2개차로 (8m)	강서구청

❍ 자문회의 검토의견

1. 공사전 반상회, 현수막 등을 통해 공사 안내 미 우회도로 홍보 등을 하기 바람

2. 모든단계에서 2단계처럼 2개차로 전용 단계는 직진차로 2개, 우회전 차로 1개로 차로 운영계획을 변경하기 바람

3. 야간 공사 도면을 추가하기 바람

4. 차량 유도 테이퍼는 완만하게 처리하기 바람

5. 통제수는 모범운전수를 배치하기 바람

6. 야간공사에서 주간공사로 변경시 예상되는 문제를 VISSIM 등을 이용하여 분석하기 바라며, 문제점 발생시 조치계획을 제시하기 바람

7. 전일점용으로 변경되기 때문에 신호현시 전략을 다시 수립하기 바람

자문 안건 (4) : 2호선 잠실역 혼잡도 개선공사

❍ 자문결과 : 조건부시행(지정위원 검토 : 박상섭 위원)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
송파대로, 올림픽로	2015.3~12 (319일)	24시간	2개차로	서울 메트로

❍ 자문회의 검토의견

1. 성남방향 우회전 처리계획은 사전검토전 처리계획으로 변경하기 바람

2. 용량감소 원인이 되는 차로선형 불량은 교통섬 조정 및 송파대로 잠실버스환승센터 공사와 연계하여 모든 단계의 차로선형을 완만하게 처리하기 바람

3. 보행도우미을 배치하여 공사를 시행하기 바람

4. 송파구청 방향으로 버스 유턴 수요가 있음으로 이에 대한 교통처리계획을 제시하기 바람(버스 유턴 금지 등)

5. 공사중 잠실역 교차로 주변 불법 주정차로 인한 지정체가 발생하지 않도록 하기 바람

6. 공사중 모니터링 계획을 수립하여 시행하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단. 1부. 끝.