	2013. 04. 01(월) 석간용
	이 보도자료는 2013년 4월 1일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다
보도자료
담당부서 :		도시안전실 물재생계획과			물재생계획과장	한 유 석	2133-3781
					하수정보팀장	양 병 현	2133-3810
사진없음 □		사진있음 ■		매수 : 3매
					담당자	김 재 승	2133-3786
서울시, 우기 대비 땅속 하수시설물까지 꼼꼼히 살펴 - 4.1(월)~19(금)까지 지하철․도로건설, 주택 재개발 등 267개 대형공사장 하수시설물 대상 - 주요침수취약지역 중심으로 하수시설물 파손, 하수관 내 시멘트 유입 등 점검 - 유수장애시설물에 대한 지속적인 점검 해왔으나 공사시 무단 훼손 사례 많아 - 집중 점검해 불법행위 발견시 강력한 행정조치 할 것 - 하수시설물은 집중호우시 침수예방 및 시민의 안전과 직결된 주요 방재시설물 - 발견된 유수장애 요인은 우기 전 마무리, 재 피해 없도록 지속적인 점검 실시

□ 서울시는 여름철 수해예방을 위해 4월 1일(월)부터 19일(금)까지 지하철․도로건설, 주택 재개발 등 267개 대형공사장의 하수시설물을 집중 점검한다고 밝혔다.

□ 주요 하수시설물은 빗물받이, 하수맨홀, 하수관거 등으로 특히 주요 침수 취약지역을 중심으로 ▴하수시설물 파손 ▴토사퇴적 ▴하수관 내 시멘트 유입 ▴관거 접합 불량 등 하수시설의 기능을 저하시키는 유수장애물을 우기 전까지 사전 조치해 집중호우시 침수피해를 예방한다.

□ 점검은 ▴민간 건축분야 169개 ▴민간 주택분야 62개 ▴공공 토목․건축분야 36개 현장으로 총 267개 대형공사장이 해당되며, 시와 자치구가 나눠 점검한다. 특히 주요 대형공사장 및 34개 침수취약지역 내 64개 공사장은 서울시가 집중 점검할 계획이다.

□ 그간 시는 유수장애시설물에 대한 지속적인 점검과 행정조치를 해왔으나 주요 방재시설인 하수도가 땅 속에 묻혀있어 잘 보이지 않아 그동안 재개발·재건축 및 가스관, 전력관 등 지하매설물 공사시 무단으로 훼손하고 점유하여 하수도의 기능을 저하시키는 사례가 있어왔다.

□ 지난 '13. 3. 7(목) 주요 침수취약 지역 내 방재시설물을 점검하던 중 서초구 서초동 주변 하부에 위치한 공공하수도 내부에서 하수의 흐름을 방해하는 시설물을 발견, 이를 설치한  아파트 재건축 시공업체를 고발조치한 바 있다.

□ 이번 점검에서도 하수의 흐름을 현저히 방해하는 행위가 발견되면 강력히 행정 조치할 예정이며 이를 통해 시민의 안전과 직결된 주요 방재시설인 하수도의 중요성을 알리고 경각심을 불러일으키는 계기로 삼을 예정이다.

□ 한유석 서울시 물재생계획과장은 “땅속에 묻혀 있어 우리 눈에 잘 보이진 않지만 하수시설물은 집중호우시 침수피해를 예방하는 중요한 방재 시설물이다”며, “지속적인 점검을 통해 유수장애시설물 발견시 강력한 행정조치를 할 것이다”고 말했다.

□ 사진자료

공공하수관거 내 유수장애물 설치

하수관거 내 시멘트 유입	관거접합 부적절(유수장애)