문서번호	정수시설과-599
결재일자	2014.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	04/23 유성종
협 조
	행정관리과장			김영배
	정수과장			김영배

안전의식 제고을 위한

상수도분야 특별안전점검 계획

2014. 04

암사아리수정수센터

안전의식 제고을 위한

상수도 분야 특별안전점검 계획

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리 및 사고에 대한 초기대응의 중요성이 강조되고 있는 바, 우리 정수센터 취․정수장에 대한 특별안전점검 계획을 수립․시행하여 안전의식 고취 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

❍ 최근 경주 마우나리조트 체육관 붕괴(’14.2.17), 진도해상 여객선 침몰(’14.4.16) 등 대형 재난사고가 빈번하게 발생

❍ 재난, 각종 시설물 안전관리에 대한 시민들의 불안감 고조

❍ 상수도 분야 대형 공사장 및 주요 시설물에 대한 특별안전점검 실시로 안전의식 고취 및 사고 예방 필요

Ⅱ		추진방향

❍ 사고발생 개연성이 있는 유형을 분석하여 철저한 점검․예방

❍ 분야별 직원에 의한 안전점검 실시

❍ 담당직원의 안전 및 책임의식 제고를 위한 교육 강화

Ⅲ		취·정수장 시설물 안전점검

□ 점검개요

❍ 점검일 : ’14.4.24(목)

❍ 점검방법

- 취․정수장 발생 개연성이 있는 사고유형에 대비한 점검

□ 세부 점검 계획

❍ 발생 개연성 있는 사고 유형

- 천둥번개를 동반한 집중호우로 인한 단전‧단수 등 재난발생 증가

- 상수원에 유해물질(기름 등) 유입으로 수질이상, 생산에 지장 초래

- 염소투입설비에서 염소가스 누출사고 발생

- 취․정수장 구조물내 신축죠인트 및 배관 누수에 따른 시설물 침수

❍ 중점 점검 사항

- 전기 선로의 절연(피복)상태․접지상태 등을 육안 및 저항값 측정(저항측정기 사용)

- 오일펜스 및 조류차단막 관리․작동실태

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 면밀하게 점검

- 취․송수펌프장내 배수펌프시설의 정상작동 유무 및 신축죠인트 등 누수여부 조사하여 보수 여부 진단

❍ 점검반 구성

- 점검반 구성 : 5개조 13명

점 검 분 야	점 검 반	비고
토목, 건축	서영호, 이석배, 강희권
기계	최윤수, 이우봉
전기	김효준, 김희수
화공, 환경	고덕현, 이경주, 민병철
행정, 방호	오철선, 심우회, 김행신

Ⅳ		점검결과 조치

❍ 시설·장비 등의 가동에 문제점 발견시 즉시 상황에 맞는 조치

❍ 안전문제 발생 예상시 즉시 안전시설 보강 등 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치하고, 중대한 법규위반 사항은 관련법에 따라 공사 중지 명령 등 조치

- 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급조치하고 보수 완료시까지 주기적 점검

❍ 응급조치 선 시행 및 중장기 조치계획 수립 시행

- 응급진단이 필요한 시설은 전문가 초빙하여 긴급점검 시행

❍ 각종 복구장비 및 비상용 보유물품 확인 후 확보방안 강구

- 양수기, 수중펌프 등 필요사항 파악 및 확보

Ⅴ		직원교육 실시

❍ 교육개요

- 공사장 및 시설물 관리자 교육

- 전직원에 대한 공직기강 확립 및 책임의식 고취를 위한 교육 등

❍ 교육일시 : ’14. 4. 25(금) 09:00

❍ 교육대상 : 정수센터 전 직원

❍ 교육장소 : 1층 홍보관

Ⅵ		행정사항

❍ 안전점검 및 직원교육 실적 본부 제출 : ’14. 4. 25(금)

❍ 분야별로 취·정수장 시설물 점검표의해 점검 실시

- 각 점검반은 '14. 4. 24(목)까지 점검 결과 제출(점검 사진 필히 첨부)

❍ 향후 본청 및 유관부서 점검대비 내실 있는 점검 및 실적 관리 철저

붙 임 : 시설물 안전점검 양식 각 1부.  끝.