문서번호	기전과-2344
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김진종		03/05 장경옥
협조

2015년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

서부도로사업소

(기  전  과)

2015년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리용역 시행계획

터널 환경개선을 위해 터널 내부 공기질 실태파악의 목적으로 설치된 미세먼지 측정기의 정밀도 유지와 기기의 효율적인 관리를 위해 관련 전문업체에 유지관리 용역을 시행하고자 함

시 설 현 황

1

터널 미세먼지 측정기 설치 현황

(단위 : 대)

터널명	측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	제조번호 (S/N)	수량	비고
남산 1호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	G8430 G8431	2	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1	관리사무실
남산 2호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	G7491 G7492	2	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1	관리사무실
남산 3호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	F4636 G8429	2	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1	관리사무실
금화터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	H9406 H9136	2	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1	관리사무실

측정기 관리방안 검토

2

용역관리 필요성

○ 터널 미세먼지 측정기는 미국산 수입제품으로 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장치로 자체관리에 어려움이 있으며,

○ 측정기기의 고장 시 신속한 대처로 공기질 실태 파악의 연속성 유지와 기기의 정밀도 및 효과적인 유지관리를 위하여 납품업체에 위탁관리 용역이 필요함.

위탁관리 시 예상효과

○ 미세먼지측정기 고장 발생 시 신속한 복구로 최상의 상태에서 가동

○ 정기점검, 통상점검을 통하여 측정기기의 정밀도 향상으로 기기운영

세부 추진계획

3

사 업 명 : 2015년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리용역

용역기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12. 31.

용역대상 : 남산1호터널 외 3개소

점검항목 및 점검방법

점검항목	점 검 방 법	비 고
정기점검(년 1회)	- 년 1 회 * 4개소 = 4회	고급기술자, 중급기술자
통상점검(년10회)	- 년 10회 * 4개소 = 40회	중급기술자
소모품 교환	- BAM FILTER : 1년 30롤 - TAPE 교환 등

※ 정기점검은 기기의 분해 청소를 하여 정도점검 수준으로 유지

※ 소모품은 단가계약에 포함하지 않고 서부도로사업소에서 구매 후 제공

소요예산

○ 소요예산 : 16,000천원

○ 예산과목 :

도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계),

도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(205-401-01)

계약방법 : 수의계약

○ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항 제4호 바목『당해 물품을 제조․공급한 자가 직접 또는 그 물품을 설치 조립 또는 정비하는 경우』

○ 수의계약사유

- 터널 미세먼지 측정기는 미국에서 제작되어 수입한 제품으로 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장비로 본 제품을 수입 납품 설치하고,

- 그 동안 지속적으로 본 설비를 유지관리한 아래 업체와 수의계약하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

○ 계약대상 업체

- 업체명 : 하림엔지니어링(주)(TEL 02-477-9080) 대표 이재호

- 주  소 : 경기도 부천시 원미구 송내대로 388

201-105(약대동 부천테크노파크)

붙임  점검일지(통상점검표, 정기점검표) 1부.  끝.