오토바이 구급대 MDT 시범설치 운영 결과

각 소방서에서 운영 중인 오토바이 구급대의 원활한 출동을 위하여 기존 오토바이 전용 네비게이션을 차량용 MDT 단말기로 대체 시범 운영함

Ⅰ		관련근거

재난대응과-20958(2013.8.19.)호 『오토바이 구급대 운영 활성화 방안 알림』

Ⅱ		설 치 개 요

설치대상 : 중부소방서 오토바이 구급대(중부 72호)

설치일자 : 2013년 8월 29일

시범운영 기간 : 2013년 9월 1일 ~ 9월 30일(한달간)

시범운영 기간중 재해건수 : 4건

단말기 비교

구분	오토바이 전용 네비게이션	MDT
지령수신	지령지로 지령내용 확인	MDT 화면내 지령 수신
부팅시간	없음(내장배터리 장착)	최대 1분 30초
우천시 운영	가능	불가능
안전운전 문제발생	적음	큼
경로안내	오토바이 전용맵으로 골목길 및 좁은길 안내 가능	자동차 전용 대도로 위주로 안내

Ⅲ		단말기 설치 사진

단말기 설치전		단말기 설치후
기존 오토바이 전용 네비게이션 장착		시거잭을 이용한 전원 연결

Ⅳ		운영결과

기대효과

경로 탐색시에 목적지까지 경로 안내 기능(기존 소방출동차량과 동일)

단말기 지령 수신으로 지령내역 간편 확인 가능

운영시 문제점

우천시 방수 문제로 인한 운영 불가

주행시 MDT 크기로로 인한 부분적 시야방해로 안전운전 문제발생 우려 상존

(오토바이 운영자 의견)

오토바이내 배터리 상시전원 연결 불가로 시동후 MDT 부팅시간 및 지령

수신시간이 평균 1분 30초 정도 소요됨으로 빠른 안내가 불가능함

GPS수신 시간이 평균 3분 정도 소요됨으로 빠른 경로 안내가 불가능함

자동차 전용 네비게이션으로 대도로의 차량위주의 경로로 안내함

운영 기간내 재해출동 현황

재해일시 : 2013년 9월 2일 14시 30분 54초 최초 통신 시간 : 14시 34분 43초 최초 GPS 수신 시간: 14시 38분 14초 결과 : 단말기 부팅후 GPS 수신까지 3분 29초 소요되며, 재해지점 도착 후부터 추적이 시작됨	재해일시 : 2013년 9월 8일 18시 39분 24초 최초 통신 시간 : 18시 42분 42초 최초 궤적 시간 : 18시 45분 03초 결과 : 단말기 부팅후 GPS 수신까지 2분 21초 소요됨
재해일시 : 2013년 9월 12일 19시 34분 47초 최초 통신 시간 : 19시 37분 54초 최초 궤적 시간 : 19시 48분 52초 결과 : 단말기 부팅후 GPS 수신까지 10분 58초 소요되었으며, 귀소시에는 단말기 전원을 끈것으로 추정됨.	재해일시 : 2013년 9월 13일 08시 28분 27초 최초 통신 시간 : 08시 32분 11초 최초 궤적 시간 : 08시 33분 18초 결과 : 단말기 부팅후 GPS 수신까지 1분 7초 소요되었으며, 귀소시에는 단말기 전원을 끈것으로 추정됨.

Ⅴ		MDT 시범 설치운영 결과

MDT 설치에 따른 실익이 없어 향후 단말기 및 IT 기술 발달시 까지 설치 곤란

최초 부팅시간 오래 걸림

출동경로 안내 지연

크기에 따른 전면에 시야 방해(사각이 생김)

세밀한 골목길 안내 곤란