소방용수시설 고장발생 보고서

길음119안전센터

2015.3.20.(금) 11:00경 소방용수시설 일제조사로 소화전 개방 확인한바 고장 사실이 있어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

지상식 소화전 3498호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2015. 3.20.	길음119 안전센터	소방장 조재원	소방장 조재원	지하식	3498호	보국문로 145길	아래내용 참조

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○지하식 소화전 3498호

- 소화전 스핀들 고장

- 제수변 스핀들이 돌아가지 않음 (출수불능)

보고자      길음안전센터(지원)   소방장  조 재 원

고장 소화전 사진(3498호)

고장 소화전 위치도