문서번호	조경과-701
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
유지용	김수영	이원영		01/16 오해영
협 조

2014년 배전선로 근접 가로수 가지치기 시행 계획

2014. 1.

푸 른 도 시 국

( 조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울시 가로수 조성 및 관리조례	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한전, 자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년  배전선로 근접 가로수 가지치기 시행 계획

한전으로부터 위탁된 배전선로 근접 가로수 가지치기를 자치구에서 시행하여, 도로의 중요한 경관요소인 가로수를 아름답게 가꾸고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

가로수의 품위있는 개선을 위한 가로수 가지치기 방법 개선계획

(행정2부시장 방침 제381호, ‘12.12.6)

배전선로 근접 가로수 가지치기사업 위․수탁 협약 체결(‘13.1.17)

Ⅱ		추 진 방 향

배전선로가 있는 노선에 어울리는 가로수 수형 관리

가로수 가지치기 우수모델 도입(청주시 우수사례 도입)

Ⅲ		가로수 현황

수    량 : 1,220개노선 284,476주

수 종 별 : 은행나무 등 총 46종

계	은행나무	양버즘나무	느티나무	벚나무	기 타
284,476주	114,576주	72,970주	32,040주	26,188주	38,702주
비율(100%)	40.3%	25.7%	11.3%	9.2%	13.5%

Ⅳ		2014년 시행계획

대    상 : 배전선로 근접 가로수(한전 위탁물량)

사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 2

시행기관 : 25개 자치구

사업내용 : 배전선로 근접 가로수 43,209주 가지치기

(양버즘 32,333, 은행 8,466, 느티 1,041, 회화 480, 기타 889)

사 업 비 : 695,261,200원(시비) - 자치단체자본보조

※ 총 사업비 : 3,476,306,000원 [한전 2,781,044,800(80%) ․ 서울시 695,261,200(20%)]

자치구별 사업물량 및 예산내역 (붙임1 참조)

Ⅴ		행 정 사 항

공사 발주시 「입찰안내서」 및 「공사시방서」에 아래사항을 기재

< 예 시 >

▶ 계약상대자는 공사현장대리인 및 공사현장 근로자가 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 가로수 가지치기 교육을 이수토록 조치하여야 하며, 교육비는 계약상대자가 납부하여야 한다.

▶ 가로수 전정은 약전정을 원칙으로 한다. 계약상대자가 사전에 교육 받은대로 약전정을 하지 않고 임의로 강전정을 하거나 가로수 원수형을 훼손하였을 경우, 발주기관은 「서울시 가로수 조성 및 관리조례」 제20조제4항에 의한 원인자부담금을 부과·징수하여야 한다.

○ 원인자부담금 산정기준 : 수목비의 20% + 보호시설 재료비 및 작업비

▶ 가로수를 강전정 하였을 경우 공사감독관은 공사를 일시정지하여야 하며, 공사의 정지사유가 해소되었을 경우에 한해 이를 해제할 수 있다.

▶ 특고압선과 근접하였거나 전력선에 접촉된 수목가지를 가지치기 할 경우에는 활선바켓 트럭을  이용하여야 하며, 안전모․활선접근경보기 등 개인 안전장구를 착용하고 작업에  임하여야 한다.

- 충전부 안전거리 30㎝, 활선작업거리 75㎝ 유지

▶ 가로수 가지치기 공사 중 전력선 접촉 등 안전거리유지 소홀로 인한 선로고장 유발시에는 사고배상금을 납부하여야 한다.

산업안전보건법 제29조(도급사업 시의 안전·보건조치) 준수

‘공사장 안전사고 재발방지 개선대책’(행정2부시장 방침 제318호)

조속 안착을 위해 현장관계자에 대한 자체교육 및 이행여부 확인 철저

가치지기로 인한 다양한 민원 발생 예방(교통 체증 등)

계약심사 등 사전절차 이행 철저

가로수 가지치기 매뉴얼에 의거 시행(2013년 주요업무 추진지침 215Page)

특고압선 및 충전부에 근접된 가로수 가지치기를 할 경우 한전직원

입회하에 시행

붙임  1. 자치구별 사업물량 및 예산내역 1부

2. 배전선로 근접 가로수 수종별 수량표 1부

3. 배전선로 근접 가로수 가지치기 착공(준공) 보고(서식) 1부

4. 가로수 가지치기 안전교육 자료 1부

5. 공사장 안전사고 재발방지 개선대책 1부. 끝.