문서번호	자연생태과-6366
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
이정호	양경규	04/09 최현실

관악구 물순환생태계류 복원사업

설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

푸른도시국

(자연생태과)

관악구 물순환생태계류 복원사업설계심의 결과보고

추진근거

『2015년도 물순환생태계류 복원사업 추진계획』[자연생태과-776호(’15.1.13)]

사 업 명 : 관악산 물순환생태계류 정비공사

대 상 지 : 관악구 남현동 산104-2 일대 (관음사 주변)

사업내용 : 계류내 정비 수목 및 초화류 식재

사 업 비 : 25백만원

심의개요

일  시 : 2015. 4. 09.(수) 17:30

장  소 : 자연생태과 사무실

내  용 : 물순환생태계류 복원 호안정비, 누수식 생태보, 수목식재 등

참석자 : 6명

- 서울시(4명) : 자연생태과장, 생태복원팀장, 담당주무관(2)

- 금천구(2명) : 담당주무관, 설계업체(1명)

심의의견

수목식재 시 주변 기존 자생수목과 어울릴 수 있는 수목선정 식재

물웅덩이 또는 소형습지 조성시에는 인공자재(방수시트) 사용을 배제

( 저수가 꼭 필요한 경우는 진흙다짐 등 사용)

사업 시행시 주변 발생재료(벌채목, 현장 돌, 등)를 적극 활용하고, 가급적 반입자재를 최소화 할 것

누수식생태보 설치『산림 내 누수식생태보 안정성검증 학술용역』에서의 안정기준 표준 누수식생태보를 적용

공사기간 중 현장감독 관리에 철저를 기하기 바라며, 아울러 기존에 조성된 경관과 조화롭게 추진

공사 시행에 따른 안전관리와 민원 불편사항이 없도록 공사장 관리와 시민안내에 철저를 기하기 바람

향후계획

본 설계 심의결과를 시행기관에 통보하여 설계 내용 반영 등 보완조치

설계 도서에 대한 계약심사(일상감사)를 거친 후 예산 재배정

따로붙임 : 설계심의 자료 1부.  끝.