2015년 지하시설물 소방안전대책

2015. 5.

강동소방서

(암사119안전센터)

2015년 지하시설물 소방안전대책

다수의 시민이 이용하는 지하역사 및 도시기반시설인 지하구의 화재를 예방하고 대응에 만전을 기하기 위한 대책임.

Ⅰ		추진 근거

○ 예방과-8532(2015.5.14.)호 「2015년 지하시설물 소방안전대책 알림」

○ 2014. 5. 28.(수) 10:51 3호선 도곡역 전동차 화재사고

○ 2015년 주요업무계획「공사장 및 지하시설물 안전관리」

Ⅱ		추진 방향

○ 지하시설물의 소방시설 등 정상적 유지․관리를 위한 지도․감독

○ 지하시설물 공간 특성을 고려한 화재예방 활동 강화

○ 전문 교육과 합동훈련 등을 통한 화재대응능력 제고

Ⅲ		추진 개요

○ 기 간 : 2015. 5월 ~ 2016. 4월 (1년간)

○ 대 상 : 1개소

(단위 : 개소)

구분 계	지하시설물(1)
	지하역사	지하상가	지하구
1	1	*-	-

Ⅳ		화재발생 현황

❍ 최근 3년간 화재발생 현황(2012년~2014년)

구 분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해(천원)
		계	사 망	부 상
계	22	1	0	1	76,282
2014	9	1	0	1	6,765
2013	8	0	0	0	19,251
2012	5	0	0	0	50,266

화재 발생 분석
▪ 최근 3년(2012~2014년)간 지하시설물 화재는 22건(평균 7.3건)임. ▪ 2014.5.28.(수) 10:51 방화에 의한 도곡역 전동차 화재가 발생하였으나 시민 및 관계자의 신속한 대응으로 큰 피해가 발생하지 않음. ※인명피해 : 부상1명(피난 중 골절) 재산피해 : 2,200천원 ▪따라서 관계자 등에 대한 지속적인 화재예방 교육 및 초기 대응능력 제고 노력이 요구됨.		<3호선 도곡역 전동차 화재>

❍ 강동구 화재 2건

▪굽은다리역 화재(2014.3.23.,피해사항 없음) : 환기구 밑 낙엽발화

▪명일역 화재(2014.11.30.,재산피해42만원) : 환풍구 동파방지용 열선 과열

Ⅴ		소방안전관리상 문제점

○ 도시기반시설의 지하화 및 지하연계복합건축물의 대형화

○ 편의시설의 집중으로 시민들의 지하공간에서의 활동시간 증가

○ 화재발생 시 연기 배출 지연으로 인한 다수의 인명피해 우려

○ 다양한 시설들의 집약 및 구획으로 인한 내부 구조 복잡

○ 폐쇄적인 공간의 특성으로 인한 소방 활동 전개 어려움

Ⅵ		세부 추진계획

1. 지하시설물 특성을 고려한 화재예방활동 강화

□ 소방특별조사(검사지도팀)

□ 지하역사 승강장 스프링클러 조기 설치 유도 및 확인(예방팀)

※ 암사역(8호선) : SP 미설치, 스크린도어 설치됨

2. 관계인 소방안전의식 향상 및 피해 최소화를 위한 현장대응 역량 강화

□ 지하시설물 관계자 간담회 개최(예방팀)

□ 「지하철 역사 화재대응반」교육(대응총괄팀)

□ 지하시설물별 맞춤형 대응 훈련

○ 대 상 : 지하시설물 1개소 (지하역사 1)

○ 횟 수 : 연 1회

○ 방 법 : 소방, 자위소방대, 유관기관 등 합동 훈련

○ 내 용

- 지하시설물 현황, 소방시설, 소방용수시설 등 숙지

- 화재 시 시민 대피 유도, 열차 운행통제 등 상황 전파

- 연소 확대 방지 및 신속한 진압 작전 전개를 위한 임무 부여 등

※ 재난관리과-1577(2015.03.10.)호 “지하철 8호선 소방훈련 소방력 지원 알림”에 의거 훈련 병행 실시

Ⅴ		행정 사항

❍ 전 직원은 지하시설물 화재 예방 및 효율적 대응을 위한 대책 추진에 만전을 기하기 바라며,

❍ 추진 실적은 매 분기 익월 3일 이내에 [붙임 3] 보고 서식에 맞게 작성하여 본서 예방과에 문서로 보고하기 바랍니다.  끝.