문서번호	문화정책과-6510
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화사업팀장	문화정책과장

서울거리예술창작센터 개관에 따른 교통(방범)안전대책 결과 보고

2015.  5

문화정책과

거리예술창작센터 운영 교통(방범) 안전대책 결과보고

서울거리예술창작센터 1차 개관 이후, 교통안전 분야와 범죄(방범)    예방 분야에 대해서 안전대책을 수립하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ

자 문 개 요

□ 일    시 : 2015.  5. 6(수) ~  7(목)

□ 장    소 : 서울거리예술창작센터 (광진구 광장동 17번지)

□ 참석대상 :

- 교통안전전문가(2) : 홍유표(도로교통공단 서울지부) 신진철(서우 TEC 이사)

- 범죄예방전문가(1) : 강용길(치안정책연구소 연구관)

- 市 문화정책과(2) : 문화사업팀장 외 담당

□ 주요안건 :「서울거리예술창작센터」조성 교통(방범)대책

- 서울거리예술창작센터 방문차량의 진입로 관련 교통안전 대책강구

- 주변 시설물 변동없이 최대한 안전대책 강구

- 건물 외부 방범예방 및 치안 대책 강구

Ⅱ

자 문 내 용

교통대책 분야

□ 광장사거리→창작센터 진입부 과속단속카메라 설치(제한속도 40㎞)

□ 거리예술 창작센터 접근부 도로안내표지판 설치

□ 거리예술 창작센터 접근부 점멸등 설치

□ 거리예술 창작센터 접근부 횡방향 그루빙(노면에 줄표시) 설치

□ 도로 노면 단계별 (50m, 100m, 200m, 진입로 화살표 등) 노면 표시

□ 차량 경고등 설치: 경사로 차량 진출입로 경고등 설치 (권장)

□ 거리예술 창작센터 진입로 부분 조도점검후 가로등 보완 설치 (권장)

<안전관련 설치시설 검토(안))

방범(범죄) 분야

① 센터 출입구

□ 정문에 경비실(3면 투명창)설치, 차량출입 차단기설치

□ 진입로 아래 기둥주변에 공간이 형성되어 범죄에  취약하므로

□ 진입로 양쪽에 2~3개 볼라드 조명 또는 바닥조명설치

② 자건거도로 출입구

□ 출입허용시 계단에 볼라드 또는 바닥조명설치, CCTV 설치 및    출입시간 안내판 설치

③ 거리예술창작소 관사

□ 현재 공가이며, 무단 출입자 옥상접근이 용이하고, 옥상에는 안전   휀스가 없어 안전에 취약하며, 구조상 은닉이 가능, 감시증대 필요

(CCTV 모니터링,주기적인 순찰강화) 및 접근통제(옥상입구차단)

④ 1취수장 옥상

□ 안전문제로 범죄 보다는 안전에 취약함.

- 안전측면에서 출입통제가 최선임

- 옥상이용시 난간이 낮아(80cm) 난간주변에 조경설치 강변          북로와 거리가 가까워 투석등으로 차량파손 위험상존

- 출입통제(경고문설치), CCTV설치 및 모니터링 강화 요구

⑤ 1취수장 내부 연습장

□ 지상층 기존 휀스 간격이 넓어 아동들이 드나들수 있어 간격을    좁혀야 함

□ 지상층 계단쪽 벽면에 잡을 수 있는 철제구조물이 있어 공연시    청소년들이 호기심으로 벽면에 접근 낙상위험이 있음

⑥ 경비인력 확충 및 모니터링 시스템 구축

□ 경비인력 증가필요, 하루에 3명 2교대 기준 6명 필요, 소방서 및

경찰서와 연동체계 구축 필요함.

Ⅲ

조 치 사 항

※ 교통·방범 전문가 자문내용(안) 검토 회의 개최

□ 일시.장소 : 2015. 5. 12(화) 17:00/ 문화체육관광본부장실

【교통 안전 대책】

□ 광장사거리→창작센터 진입부 과속단속카메라 설치(제한속도 40㎞)

□ 거리예술 창작센터 접근부 횡방향 그루빙(노면에 줄표시) 설치

□ 거리예술 창작센터 접근부 도로안내표지판 설치

□ 거리예술 창작센터 접근부 점멸등 설치

□ 도로 노면 단계별 (50m, 100m, 200m, 진입로 화살표 등) 노면 표시

【방범 안전 대책】

□ CCTV 설치, 경비동 공사, 차량출입차단기 설치

□ 센터출입구 우범지역, 자전거도로 출입구, 관사, 1취수장 옥상에

대해서 폐쇄 및 안전조치 강구

□ 1취수장내부 연습장 (기존휀스 간격, 벽면 철제구조물 낙상위험)

안전조치 강구

□ 경비인력 확충검토, 거리예술가 개별보험가입 철저히 확인요구

□ 세콤설치, 소방서(119)경찰서와 연동체계(연락망) 구축

Ⅳ

행 정 사 항

□ 서울지방경찰청 협의

- 광장사거리→창작센터 진입부 과속단속카메라 설치(제한속도 40㎞)

- 거리예술 창작센터 접근부 횡방향 그루빙(노면에 줄표시) 설치

□ 서울시 도시안전본부(도로시설과)

- 거리예술 창작센터 접근부 도로안내표지판 설치

□ 서울시 도시교통본부(교통운영과) 및 성동도로사업소

- 거리예술 창작센터 접근부 점멸등 설치

- 도로 노면 단계별 (50m, 100m, 200m, 진입로 화살표 등) 노면 표시

□ 서울시 문화정책과

- CCTV설치, 경비동공사, 차량출입 차단기설치

□ 서울시 문화재단

- 센터출입구 우범지역, 자전거도로 출입구, 관사, 1취수장 옥상에

대해서 폐쇄 및 안전조치 강구

- 1취수장내부 연습장 (기존휀스 간격, 벽면 철제구조물 낙상위험)

안전조치 강구

- 경비인력 확충검토, 거리예술가 개별보험가입 철저히 확인요구

- 세콤설치, 소방서(119)경찰서와 연동체계(연락망) 구축