교통영향분석․개선대책 소위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 제물포터널 민자사업

□ 심의일시 : 2015. 6. 19(금) 13:00

□ 심의내용

구 분	심 의 내 용	비 고
	수요분석 ○ 민감도 분석(+30%)하고, 그 결과를 기반으로 위빙, 톨게이트 등 용량에 대해 전반적으로 재분석하여 제시할 것. 2. 시종점부 ○ 친환경조성사업(신강고가차도 평면화사업)과 연계된 시점부 교통처리계획을 제시할 것. ○ 제물포터널과 신월IC간 통행차량의 경로와 통행패턴분석 결과를 토대로 회전교통류 처리에 대한 교통처리방안을 제시할 것. ○ 여의도(종점부) 종단, 횡단선형을 조정할 수 있는 대안(종단구배 9%포함)에 대해 제시할 것. ○ 종점부 주변교차로에 대한 기하구조 개선방안, 교차로 운영방안 등을 제시할 것(여의도 주변 교통량 및 OD량을 토대로 제시, 여의도 공원앞 교차로 폐쇄방안 포함) ○ 종점부 환승센터, 가로변정류소 등을 고려하여 인접지역 통과교통량, 접근교통량 등에 대해서 제시하고, 개선방안을 제시할 것. 3. 기타 ○ 도로표지 및 VMS를 포함한 도로안내체계(경로, 차로변경, 등)을 구체적으로 제시할 것. ○ 인천-서울간 순수통행량 처리만을 위한 교통처리대안을 검토할 것.(기타 방면 연결에 대한 별도 대책을 수립할 것)