품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사                점검일시:2015.6.23.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 누락된 보강토옹벽, 리브테크 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 교대접속부 보강토옹벽 뒷채움 다짐불량으로 보강토 상부 RC 옹벽 저판의 지지력 부족으로 전도되지 않도록 다짐관리를 철저히 하기 바람 ○ 교량 상판 리브테크 설치상태가 불량한 것은 재설치하여 상판 콘크리트타설시 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 설치 바람 ○ 리브테크가 Steel Box 면과 밀착되게 하여 편심이 작용되지 않도록 하고 접지면적이 하중에 견딜 수 있는 면적이 유지 되도록 견고하게 설치 바람 ○ 기존 교량 재사용 구간인 과선교 위 아스팔트 포장면 제거 후 노출된 철근 부위는 방수에 취약하므로 시공상세도를 작성하여 시공 바람	별첨사진