2015. 6월(일평균) 정수생산 결산 분석

(단위:㎥/일)

정수지 저장:  73

강북, 자양	취수량		(유량계)	정수량 (생산량)			정수량 (공급량)
	403,257	유효율 : 98.8%		400,874			398,256
	- 강북 : 154,018 (38.2%)						- 대현산 : 234,543 (58.9%)
	- 자양 : 236,231 (61.8%)		무효량 : 12,690			구내용수 2,646	- 와우산 : 150,866 (41.1%)
	※ 총 원수량 : 403,257
			- 역세척 : 7,804 - 스러지배출 : 2,240 - 침전지청소 : 0 - 기타(누수 등) : 2,646
	재활용 9,975
					누수 ․ 증발 등 : 769(미계측)
			계 : 15,336	※ 공업분석으로 산출

한강방류 : 3,484