서울특별시 고시 제2014-○○호

가스공급량 측정의 적정성 확보를 위한 보정계수 적용에 관한 변경 고시(안)

2014년 3월 20일

서 울 특 별 시 장

「도시가스사업법」제21조(가스공급량 측정의 적정성 확보)와 같은법 시행령 제11조(도시가스공급량 측정의 적정성 확보조치)에 따라 도시가스 온압보정계수를 다음과 같이 변경하여 고시합니다.

1. 온압보정계수 개념

○ 도시가스 온압보정계수는 가스의 유량을 측정하는 상태의 온도와 압력에서 기준상태의 온도와 압력(0℃, 101,325Pa)으로 환산할 수 있는 상수를 말한다.

2. 온압보정계수

가. 적용지역 : 서울특별시 전역

나. 보정계수 : 0.9997

3. 적용범위

가. 도시가스 온압보정계수는 최고압력이 2,451.7Pa 이하인 경우에 적용한다.

나. 최고압력이 2,451.7Pa를 초과하여 공급되는 경우의 사용량은 「서울시도시가가스 공급규정」에서 정한 산정식에 따라 산정한다.

4. 적용방법

○ 사용량(㎥)은 가스계량기의 검침량(㎥)에 온압보정계수를 곱한 값으로 산정한다.

5. 시행일

○  이 고시는 2014년 3월 20일 사용분부터 적용 시행한다.