문서번호	급수운영과-16054
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		代공문수	08/21 정경효
협 조
	시설관리과장			송근호
	주무관			박종태

상수도 빅데이터를 활용한 일공급량 분석 보고(8월 20일)

2015년  8월

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

‘15 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 15. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

※ 유수율목표 97.48% 달성을 위한 일공급량 감축 목표 7,340㎥

산출근거 : (2014년 공급량 142,763천㎥ - 2015년 목표공급량 140,084천㎥) ÷ 365일 = 7,340㎥/일

□  일 공급량 현황 (전년 대비)

□ 일  시 : 2015. 8. 20(목)  기온 ( 24.2 ~ 28.1°)

□ 공급량 : 440,369㎥ ( 전년대비 증 18,561㎥ )

□ 증•감원인 : 기온 1.1°증가

□  중블럭별 일 공급량 분석 (지난주 대비)            단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	23,869	10,805	4,220	9,577	-376	48	-405
	5%P	7%P	3%P	9%P	-2%P	0%P	-8%P
지난주 (8. 13 목)	416,500	147,840	133,020	96,516	22,423	11,242	5,459
금일 (8. 20 목)	440,369	158,645	137,240	106,093	22,047	11,290	5,054
차이량분석	기온 0.3° 증가

□ 중블럭별 일 공급량 분석 (전일 대비)             단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	4,212	244	729	2,058	482	834	-135
전일 (8. 19 수)	436,157	158,401	136,511	104,035	21,565	10,456	5,189
금일 (8. 20 목)	440,369	158,645	137,240	106,093	22,047	11,290	5,054
차이량분석	기온 0.8° 감소

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량            단위 : ㎥, %P

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P		반 포 ㎥ %P		서 초 ㎥ %P		방배가3 ㎥ %P		암 사 ㎥ %P		방 배 ㎥ %P
8. 13	279	( 19 )			58	( 7 )	29	( 15 )	24	( 24 )
8. 14					56	( 7 )	2	( 1 )			17	( 34 )
8. 15					40	( 5 )
8. 16			140	( 12 )			8	( 4 )
8. 17	137	( 9 )	24	( 2 )
8. 18			73	( 6 )	142	( 18 )	33	( 17 )
8. 19							7	( 4 )
8. 20			4	( 0 )

※ %P : 최소유량증가량/중블럭별 일공급량

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	4	565			3	332	1	233	-		-		-
복구일					8.14		8.16
누계/년	218	17,325	71	4,849	59	2,310	46	6,653	9	469	20	1,236	13	1,808

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	3	1,365	-				2	226	-		-		1	1,139
복구일							8. 15						8.14
누계/년	132	52,436	31	14,563	34	13,768	48	16,116	9	3,431	2	1,306	8	3,252

붙임 : 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량 트렌드 분석(6개 중블럭).  끝.