	중랑소방서
수신	태영데시앙아파트 등 176개소
(경유)
제목	『공동주택 피난시설 안전관리』를 위한 안내문 발송

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시고 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사드립니다.

2. 최근 아파트 화재사고로 인명피해가 발생하고 있어 아파트 거주자의 화재시 피난안전을 위하여 아래와 같이 안내 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공동주택 자율 안전점검 실시

- 점검주체 : 공동주택 관계인(관리소장)

- 시    기 : 분기 1회(2014년 1분기 안전점검은 1월 중 실시)

- 내    용

· 관리주체 주관 세대별 설치 된 대피통로(공간)에 대한 관리실태 점검 및 확인과 대피안내 지도

· 세대간 피난시설이 경량칸막이 구조 또는 대피공간 구조인지 확인 등

나. 공동주택 단지 자체 안전방송 실시

- 방 법 : 관리소 내 방송시설 이용 주 1회 이상

- 내 용

· 화재시 행동요령 및 초기대응사항 등에 대한 안내

· 공동주택 세대 내 대피통로(공간) 관리에 대한 안내

다. 공동주택 관계인 등 소집교육

- 일 시 : 2014.1.16 16:00 ~

- 장 소 : 중랑소방서 3층 강당

- 대 상 : 관리소장, 안전관리자, 입주자대표 등 참석

- 내 용

· 소방시설 및 피난시설 유지관리 방법, 노후소화기 교체

· 공동주택 관리자에 의한 안전관리 사항 등 기타 조치할 사항

· 각 세대의 대피통로(공간)의 중요성 및 관리요령

· 입주민 전입시 대피공간 및 안전시설 사용 등에 대한 교육

· 공동주택 대피통로(공간)에 대한 안전점검 안내

· 화재시 행동요령  및 세대 내 대피통로 관리에 대한 안내방송 안내

3. 당부사항

□ 단지별 관계자께서는 자율안전점검 실시 후 세대간 피난시설이 “경량칸막이 구조인지 대피공간 구조”인지를 확인하여 중랑소방서로 예방팀(3423-2031)으로 전화 등으로 통보하여 주시고 공동주택 피난시설 안전관리를 위한 교육에 관계자분께서는 필히 참석하여 주시기 바랍니다.

붙임  공동주택 피난통로 안전관리에 대한 자체 안전방송 홍보문 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	황명수		예방팀장	박숙자		예방과장	01/10 代박숙자
협조자
시행	예방과-407	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183(신내동 644-2)	/
전화	02) 3423-2031	/전송	02) 3423-0326	/	sksmsskek101@seoul.go.kr	/	대시민공개