문서번호	여의도공원관리사무소-6351
보존기간	년
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭	김희태	11/25 박원근

2016년 여의도공원 제설대책 추진계획

2015.  11. 25

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

2016년 여의도공원 제설대책 추진계획

겨울철 강설시 신속한 제설작업으로 공원을 이용하는 시민들의 불편을 최소화하고, 여의도공원 특수성을 감안한 제설장비, 제설제 사용 등으로 친환경적인 제설대책을 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함

현  황

○ 제설대상

∙ 진출 ․ 입로 : 12개소

∙ 도      로 : 10.2km(자전거길, 산책로 포함)

○ 제설인원 : 25명

∙ 직   원 : 9명

∙ 인   부 : 16명(공무직 13명, 파견근로 3명)

제설대책기간 :  2015. 11. 25 ~ 2016. 3. 15(4개월간)

제설작업 기본방향

○ 보행자, 자전거 이용자 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

○ 광장 등 겨울철 이용객 감소 지역 ∙ 구간은 제설제 사용 억제

○ 응달, 상습 결빙구간 등에는 통행자제 안내문 게재 등 안전사고 예방

○ 위탁시설 주변 수탁자 자체 제설작업 시행체제 확립

제설작업

○ 보행자, 자전거 이용자 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

∙ 제설작업 순서

- 1순위 : 진ㆍ출입로

- 2순위 : 산책로, 자전거도로 등 진입로 주변

- 3순위 : 관리동, 화장실 및 매점 주변 등

∙ 단계별 제설작업 원칙

- 제 1 단계 : 적설량 3cm내외(쓸어내기, 밀어내기)

- 제 2  단계 : 적설량 5cm이상(쓸어내기, 밀어내기, 모래)

- 제 3  단계 : 적설량 20cm이상(밀어내기, 모래, 소금)

○ 위탁시설 주변 : 수탁자 자체 제설작업 시행

○ 공원 환경을 우선으로하는 친환경적 제설작업 시행

∙ 인력 및 행정차량에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙

∙ 자전거도로 응달구간, 상습 결빙구간 제설제 살포

∙ 광장부 등 이용량이 적은 구간 불필요한 제설제 사용 억제

제설작업 세부계획

○ 제설작업

∙ 강설 3cm 미만시 자체 인력에 의한 밀어내기 및 쓸어내기

∙ 강설 5cm 이상시 취약지점 모래살포 또는 제설제 살포

∙ 대설경보 예상시 사전 소금, 제설제 살포로 결빙 방지

○ 단계별 기상상황 및 근무기준

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	일상예보 강설확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	상황유지
1단계	강설예보 적설량 3㎝내외 예보시	제설대책반 : 1개조
2단계	대설주의보 적설량 5㎝이상 예보시	제설대책반 : 2개조
3단계	대설경보 적설량 20㎝이상 예보시	제설대책반 : 3개조	필요시 전직원

조별	성명	비고
A조	김한수, 길종섭, 박진수, 유종남
B조	김희태, 양봉열, 황원용, 서중원
C조	이대호, 정오영, 이정남, 김동휘	필요시 전직원

○ 재설대책반

※제설시 조별순환 비상근무

순번	장비명	수량
1	제설기SP-300	1대
2	자주식제설기	1대
3	승차식 장착 제설기	1대
4	엔진브로워	5대

장비보유현황

순번	자재명	수량
1	빗자루	50개
2	넉가래	50개
3	눈삽	50개
4	소금(30KG)	7포
5	제설함	10개
6	모래주머니	500포

자재보유현황