저수조(소형) 청소대상 제외 건축물 조사보고 (개봉동 456-20호)

주무관	급수운영과장			결재
박경원	12/14 代유명은
협 조	주무관		이상무
	주무관		김행한

문서번호 :	급수운영과-31103

건물내부 직결급수 전환(우회배관)에 따른 저수조(소형) 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  12.  10.

보고자 시설7급  박경원

건물명칭	고척도서관
건물현황	대 표	***	***	******************
	관 리 자	***	****	************	****	*******
	건물용도	공동주택	건물연면적	360.81㎡	층수	지상 1~4층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	-
	지 상	2㎥×1=2㎥	2㎥	PE	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	옥상 물탱크 앞 우회배관하여 직결로 사용
	관련도면 검토	현장 조사결과 직결급수 적정 시공됨
	기 타	-
조사자 의견		- 직결공급 여부 확인 결과 물탱크 전 우회배관에 따른 직결로 급수공급 중임 (공사완료일 : ‘15.11.6(금))

붙 임.  직결배관 사진 1부.  끝.