2013년 하수도통계 작성방법

2013. 1.

도시안전실

(물재생계획과)

	< 순 서 >
Ⅰ. 공통사항 1 Ⅱ. 세부항목별 작성방법 2 1. 하수처리구역 2 2. 하수관로 2 2-1. 시설 현황 2 2-2. 하수관로 관종별 현황 2 2-3. 하수관로 관경별 현황 3 3. 하수관로 사업 3 4. 하수관로 유지관리 4 4-1. 하수관로 개ㆍ보수 현황 4 4-2. 하수관로 준설 현황 4 5. 하수도 재정 5 6. 하수도 원인자부담금 부과징수 5 7. 하수도 민원 5 8. 하수도분야 근무 6 9. 하수도통계 관리책임자 6

Ⅰ. 공  통  사  항

1. 작성범위

하수도법 상의 공공하수도를 대상으로 작성한다.

2. 작성자

붙임 작성양식에 하수도통계 담당자가 통계자료를 작성하여야 한다.

3. 작성주체

자치구와 물재생센터별로 작성하고 서울시(물재생계획과, 물재생시설과)에서 합산한 값을 정리한다.

4. 작성기준일

통계의 기준일은 2013년 12월 31일로 한다.

5. 기초적 오류제거

자치구는 통계자료의 정확성에 대해 책임을 질 수 있도록 만전을 기하도록 하고, 통계담당자는 통계작성방법에 따라서 성실하게 작성하며, 관련부서 및 관련담당은 통계작성을 위해  적극적으로 업무 협조한다. 자료에 논리적인 오류가 없도록 자체적으로 충분히 검토하여 오류를 제거한 후 제출하여야 한다.

6. 제출

통계자료는 2013. 1.29(수)까지 작성양식에 의해 작성하여 제출한다.

Ⅱ. 세부항목별 작성방법

1. 하수처리구역

가. 전년도 현황에 증감된 처리구역면적을 반영하여 작성하고 단위는 ㎢ 적용

나. 하수처리구역 내는 2009 서울시하수도정비기본계획(변경)에서 규정한 하수처리 구역으로 함 (하수관로로부터 직선거리 30m, 하천부지중 복개하천, 자연공원내 배수구역이 하수관로에 연결 지역, 하수관로가 설치된 도로 등)

다. 하수처리구역 외는 자연공원, 대규모 근린공원, 우수가 하수관로가 아닌 자연배제 지역 등 하수처리구역이 아닌 구역

2. 하수관로

2.1 시설 현황

가. 총 계획연장 : 2009하수도정비기본계획(최종목표년도 기준) 분류식, 합류식으로 계획된 관거의 총연장

나. 총 시설연장 : 2013.12.31 기준으로 합류식과 분류식으로 설치된 관거의 총연장

다. 하수관로 보급률 : 시설연장을 계획연장으로 나눈 백분율

라. 기타 용어의 정의는 환경부 하수도시설기준 준용

마. 하수도대장 전산화연장 : 하수도법시행규칙제69조에 의거 하수관로를 조사한 기록의 하수도대장 전산입력된 길이

바. 전산화 도구 기재연장 : 하수도관리 전산시스템(GIS)에 입력된 연장 길이

사. 하수도대장전산화율 : 하수도 연장을 GIS에 입력된 연장으로 나눈 백분율

2.2 하수관로 관종별 현황

가. 관종 : 환경부 하수도시설기준에 관거의 종류(2.2.1) 참조

나. 매설년도 : 1991년 이전, 1991년부터 2013년까지 1년 단위로 기입 작성

다. 사용년수 : 1991년 이전 매설연장 합계, 1991년부터 2013년까지 연도별 매설연장을 기입 작성

라. 개거 및 측구는 제외

2.3 하수관로 관경별 현황

가. 관경 : 원형, 직사각형(정사각형 포함), 기타관형(말굽형, 계란형)으로 구분(환경부 하수도시설기준에 관거의 단면 2.2.2 참조)

나. 2013.12.31 기준으로 매설되어 있는 관종/관경별 연장 작성

다. 개인하수도인 배수설비는 제외

라. 개거와 측구는 제외

3. 하수관로 사업

가. 사업의 구분

1) 하수 : 하수관로 관리부서에서 시행한 하수관로 사업

2) 타공사 : 하수관로를 이설, 폐쇄하게 하는 원인을 제공한 공공하수 외의 도로, 철도 등의 설치공사

3) 타행위 : 하수관로를 신설, 폐쇄 등을 수반하는 도시개발(재개발, 재건축, 택지개발 등), 산업단지조성 등의 사업

나. 용어의 정의

1) 신설 : 하수관로 관리부서, 타공사 및 타행위 사업으로 하수관로가 새로이 설치  되거나 노선변경이 수반되어 새로이 설치되는 물량

2) 폐쇄 : 타공사와 타행위 사업으로 기존 하수관로가 없어지는 물량(노선변경 없이 없어지는 물량 포함)

3) 하수관로 : 하수를 공공하수처리시설로 이송하는 시설로서 자치구에서 설치 또는 관리하는 관로

4) 맨홀 : 하수관로의 청소, 환기, 점검 및 조사 등을 위한 시설

5) 빗물받이 : 합류식지역의 도로측구 또는 가옥으로부터 유입되는 우수를 모아서 하수관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

6) 우수받이 : 분류식지역의 도로측구 또는 가옥으로부터 유입하는 우수를 모아서 하수관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

7) 오수받이 : 분류식지역의 가정하수 또는 공장폐수 등을 오수를 하수관로로 유입 시키기 전에 설치하는 물받이

8) 횡단하수거 : 급경사 도로 및 빗물받이가 없는 도로 중앙에 설치한 U형 받이

다. 유의사항

1) 타공사와 타행위 사업으로 새로이 설치되는 하수관로 물량은 신설에 작성하고 기존 하수관로가 없어지는 하수관로 물량은 폐쇄에 구분하여 기재

2) 합류식 지역과 분류식 지역을 각각 구분하여 기재

4. 하수관로 유지관리

4.1 하수관로 개ㆍ보수 현황

가. 적용사업 : 하수관로의 신설, 폐쇄가 수반되지 않는 하수관로종합정비사업, 단위개량사업 등 모든 사업

나. 용어의 정의

1) 개·보수 : 노선변경 없이 이루어지는 하수관로 공사의 일체(개량+보수)

2) 하수관로 : 하수를 공공하수처리시설로 이송하는 시설로서 자치구에서 설치 또는 관리하는 관로

3) 맨홀 : 하수관로의 청소, 환기, 점검 및 조사 등을 위한 시설

4) 빗물받이 : 합류식지역의 도로측구 또는 가옥으로부터 유입되는 우수를 모아서 하수관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

5) 우수받이 : 분류식지역의 도로측구 또는 가옥으로부터 유입하는 우수를 모아서 하수관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

6) 오수받이 : 분류식지역의 가정하수 또는 공장폐수 등을 오수를 하수관로로 유입시키기 전에 설치하는 물받이

7) 횡단하수거 : 급경사 도로 및 빗물받이가 없는 도로 중앙에 설치한 U형 받이

8) 토구 : 하수도시설에서 처리수나 우수를 공공수역에 방류하는 방류구시설

9) 수밀검사 : 하수관로 수밀성 시험

10) CCTV : 하수관로 내부 조사하는 장비

4.2 하수관로 준설 현황

가. 용어의 정의

1) 준설 : 하수도 시설 내에 침적된 토사 등을 제거하는 작업의 총칭

2) 하수관로 총 연장 : 분류식 및 합류식 하수관로를 합친 연장

3) 준설연장 : 2013년도 준설한 하수관로 연장

4) 준설율 : 전체 하수관로 중 매년 준설대상을 조사하여 그 준설대상(계획) 연장 중 1년간 준설실적으로 준설율 산정(준설연장/준설대상연장*100)

5) 준설실적

가) 민영은 업체에 위탁하여 준설한 물량 및 최종 정산금액 기입

나) 직역은 상용인력(준설반) 및 자치구 산하 공단에 위임하여 준설한 물량으로 인건비 및 폐기물 처리비 합계 기입

6) 준설토사처리

가) 매립 : 수도권매립지에 매립한 물량

나) 해양투기 : 해양환경관리법에 의거 준설토를 해양에 배출한 물량

다) 재이용 : 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률에 의거 준설토를 그대로 다시 쓴 물량

라) 재활용 : 폐기물관리법에 의거 준설토를 재사용·재생 이용한 물량

5. 하수도 재정

가. 2013년 재정별 사업비

1) 재정현황은 최종지출액을 기준으로 함

2) 중앙정부지원액은 국고, 교부금, 지방양여금 등 국비의 합계로 작성

3) 시비지원액은 하수도 특별회계, 기타(재난관리기금+보통교부금 등)로 구분하여 작성

4) 구비는 일반회계, 기타(재난관리기금 등)으로 구분하여 작성

나. 2013년 용도(투자)별 사업비 - 최종지출액(지출예정 포함)을 기준

1) 시설비 : 하수관로 신설 사업비(국비,시비,구비 등 모든 예산 포함)

* 하수관로 교체, 개보수에 사용된 비용과 하수관로 운영유지비 제외

2) 개보수비 : 하수관로 교체, 개보수에 사용된 비용(국비,시비,구비 등 모든 예산 포함)

* 하수관로 운영유지비 제외

3) 운영유지비 : 하수관로 청소 및 준설, 점검 검사에 사용된 비용(하수관로, 빗물받이 등의 유지관리에 지출된 모든 예산 포함)

6. 하수도 원인자부담금 부과징수

가. 배수설비설치자 : 하수도법 제61조 제1항의 규정에 따라 징수한 원인자 부담금

나. 타공사,타행위자 : 하수도법 제61조 제2항의 규정에 따라 징수한 원인자 부담금

7. 하수도 민원

가. 민원건수 : 시민이 직접 내방, 전화 및 문서 등에 의해 처리한 총수를 기록

나. 민원유형

1) 방류수질 : 우기시 하천으로 방류된 수질에 대한 민원

2) 악취 : 하수도에서 발산된 냄새에 대한 민원

3) 미관 : 빗물받이 청소 불량 등 미관 저해에 대한 민원

4) 오염사고 : 하천 물고기 폐사 등 오염에 대한 민원

5) SSOs : 분류식하수도 월류수로서, 오수관거의 만관이 되어 관내 역류, 맨홀을 통한 역류, 건물의 지하층으로의 역류 등에 대한 민원

6) 요금 : 원인자부담금 등 부과징수에 대한 민원

7) 불친절 : 하수분야 공무원의 불친절에 대한 민원

8. 하수도분야 근무

가. 하수담당 부서에 종사한 직원 현황 기재

나. 직원총수 : 행정직+기술직+관리운영직(기능직)+기타인원의 합계

다. 기타인원 : 공무직(상용직) 인력

9. 하수도통계 관리책임자

가. 통계작성의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 통계작성자, 확인자 작성

1) 통계작성자 : 통계담당자

2) 확인자 : 통계작성부서의 부서장

3) 통계협조자

가) 하수관로 사업의 타공사, 타행위 등의 협조부서 담당자

나) 하수관로 준설 등 하수도부서 사업담당자