문서번호	주차계획과-16913
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주차계획과장	교통기획관		도시교통본부장
최은정	윤보영	윤종장		12/22 신용목
협 조
	주차관리팀장		이우종

공영주차장 동절기 안전점검 실시 계획

2015. 12

도시교통본부

(주차계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

공영주차장 동절기 안전점검 실시 계획

공영주차장 동절기 안전사고 예방을 위해 시설물 안전 및 환경실태 점검을 실시하여, 시민에게 쾌적하고 안전한 주차 서비스를 제공하고자 함

□ 추진근거

○「주차장법」제8조(노상주차장의 관리) 및 제13조(노외주차장의 관리)

○ 2015년 서울시 안전진단 추진계획 통보 및 추진철저(안전총괄과-3708, ‘15.3.5)

□ 추진방향

○ 20년 이상 복개 구조물(주차장) 안전위험에 선제적 대응

⇒ ｢시설물의 안전관리에 관한 특별법｣ 관리대상(교량, 터널, 상·하수도, 건축물 10,000㎡ 이상 등)에는 포함되지 않지만 노후화로 안전진단 필요한 주차장 전수 집중점검

○ 재난(폭설)으로부터 안전한 공영주차장 관리 운영

○ 동절기간 폭설로 인한 주차장 이용불편 사전적 대응

○ 대 시민 서비스 만족을 위한 환경실태 사전 점검

□ 점검개요

○ 기    간 : 2015.12.21 ～ 2016.1.22.

※ 공영주차장 안전점검반 점검일정(#붙임 1)

○ 주    관 : 서울특별시 주차계획과

○ 점검대상 : 노외 24개소(환승/지하 15개소, 건축식 4개소, 복개 구조물 4개소)

- 20년 이상 노후화된 건물 및 구조물 중심으로 시설물 주차장 위주 점검(# 붙임2)

※ 2015년 상반기 : 26개소 12,255면(노외 23개소 11,751면 / 노상 3개소 504면) 실시 완료

- 점검대상 24개소 제외한 공영주차장은 위탁기간별 자체점검 실시 후 결과보고

○ 점검방법

- 시, 공단 점검반(2개조) 편성 후 합동점검

점검반장	점검반 A조	점검반 B조
주차관리팀장	시 : 최은정, 최종규 공단 : 시설팀	시 : 권영기, 한지은 공단 : 시설팀

- 대상 주차장 방문 후 점검표(# 붙임 3)에 의거 점검

□ 주요 점검 사항

○ 시설물 안전점검 : 위험요소 점검 및 시설물 상태 육안점검

- 전기/소방/배수/누수/배관시설 등 불량 및 이상 유무

- 구조물 위험요소 육안점검(균열, 박리박락, 누수, 기타 위험요소)

- 시설물 관리실태 : 광고시설물, CCTV, 센서, 조명시설 등

○ 제설장비 작동 및 기능점검 / 제설(모래, 염화칼슘)자재 비치 확인

- 제설 삽날 장착 및 작동상태 점검

- 제설 살포기 장착 및 작동상태 점검

○ 환경실태 점검 : 주차장 주변 및 주차면 상태

- 주차장 주변 환경

․ 안내표지판 위치 및 내용

․ 안내 부스 내 개인전열기 화재위험요소 점검

- 주차장 외부 상태 : 출입구, 주변도로 상태 제설상태, 결빙위험구간 제거

- 주차장 청결 : 주차구획선, 주차면, 주차장 청소상태 등

○ 근무실태 점검 : 비상연락망 체계 확인 / 근무시간 및 휴식시간 등

- 1일 이용차량, 근무시간, 및 휴식시간 등

- 폭설 등 비상시 연락체계유지 및 비상연락망 연동여부

○ 기타 서울시 안전감사(‘15.10.07～11.4) 지적사항 이행여부 확인

- 주차장 부적정 면수 조치 결과, CPTED(범죄예방설계) 사각지대 관리상태

- 정기권 금액 일치 여부 확인, 개인정보 보호실태, 시설물 방치 등

□ 행정사항

○ 주차장 점검업무 협조(위탁기관)

- 위탁기관별 자체 점검반 편성

- 시 점검반 안전점검 안내 및 지원

○ 점검결과 조치(주차계획과)

- 현장 조치 가능한 경미한 사항은 현장 지도 및 시정조치

- 개선·보완이 필요한 사항은 위탁관리업체에 통보하여 조치방안 강구

○ 위탁기관별 자체점검 결과 제출 및 주차계획과 시정조치

- 점검결과 및 대책 2016.1.22일(금)까지 제출(점검사진 포함)

붙임  1. 공영주차장 동절기 안전점검 대상 1부.

2. 공영주차장 현장 점검항목(결과보고서) 1부.

3. 공영주차장 안전 점검반 점검일정 1부.

붙임 1

공용주차장 안전점검반 점검일정

점검주차장	점점일(예정)	점검반
세종로, 종묘, 동대문	2015.12.23	주차관리팀장, 최은정, 최종규
봉화산역, 화랑대	2015.12.28	주차관리팀장, 권영기, 한지은
창동, 도봉산역	2015.12.29	주차관리팀장, 최은정, 최종규
수서역, 복정역, 학여울	2016. 1.05	주차관리팀장, 권영기, 한지은
잠실역, 천호역	2016. 1.06	주차관리팀장, 최은정, 최종규
남부여성발전, 천왕역	2016. 1.12	주차관리팀장, 권영기, 한지은
개화산역, 개화역, 구파발역	2016. 1.13	주차관리팀장, 최은정, 최종규
영남, 영등포구청, 용산주차	2016. 1.19	주차관리팀장, 권영기, 한지은
구로디지털, 마포유수지 (구조물 점검)	2016. 1.20	주차관리팀장, 최은정, 최종규
석계역, 신천유수지 (구조물 점검)	2016. 1.22	주차관리팀장, 권영기, 한지은

붙임 2

공영주차장 동절기 안전점검 대상

연번	위탁기관	주차장명	급지	주차면수	종류	점검방법	비고
1	시설관리공단	동대문	1	1,103	노외	시+공단 합동점검	지하
2		세종로	1	1,353	노외		지하
3		종묘	1	1,418	노외		지하
4		도봉산역	2	364	노외		건물식/환승
5		복정역	4	367	노외		환승
6		봉화산역	5	165	노외		환승
7		수서역	4	615	노외		환승
8		잠실역	3	355	노외		지하/환승
9		창동역	4	549	노외		환승
10		천호역	4	1,430	노외		지하/환승
11		학여울역	4	182	노외		지하/환승
12		화랑대역	5	280	노외		환승
13		개화산역	4	310	노외		환승
14		개화역	4	399	노외		건물식/환승
15		구파발역	4	401	노외		건물식/환승
16		남부여성발전센터	3	129	노외		지하
17		영남주차장	1	805	노외		건물식
18		영등포구청역	3	193	노외		지하/환승
19		용산주차빌딩	2	595	노외		건물식
20		천왕역	4	330	노외		건물식/환승
21		구로디지털역	4	90	노외		복개구조물
22		마포유수지	2	508	노외		복개구조물
23		신천유수지	3	222	노외		복개구조물
24	새서울 개 발	석계역	3	73	노외		복개구조물

※ 위 시설물은 법정(시특법 / 특정관리)점검대상 시설에서 제외 및 노후화에 따른 안전점검 필요

붙임 3	- 주차장 현장점검 결과보고서

공영주차장 현장 점검항목

점 검 항 목	점 검 결 과
1. 시설물 안전점검
○ 시설물 안전점검 실시 여부 - 전기/소방/배수/누수/배관시설 등 안전 - 소화기 비치 및 이상 유무 - 방화벽(셔터) 설치 및 작동 유무
○ 시설물 균열 등 위험요소 여부 - 훼손, 균열, 침하, 융기 등 - 철제구조물, 유리 등 파손 여부 - 도로시설물 파손 및 방치 여부
○ 기타 시설물 안전 실태 - 개인전열기구 사용 안전상태 및 가연물질 제거
○ 주변시설 안전관리 상태 - 주변배수시설 관리 상태(체수구간 결빙유무) - 침하의 발생여부(상부지반)
2. 환경실태 점검
○ 기초지반(침하 발생 여부)
○ 주변시설 환경정비 이행여부 - 안내간판, 안내부스 등 주변시설의 세척 정비
○ 안내표지의 부착위치 및 내용 적정여부
○ 주차장 청결 상태 - 주차구획선 불량, 주차면 훼손 및 융기 등 - 추자장 청소 상태
3. 근무실태 점검
○ 1일 이용현황 - 주차면수, 1일 이용량, 1일 이용률, 배치인원 등
○ 직원 근무실태 - 비상연락망 비치 및 연동유무 ○ 안전감사 지적사항(개인보호실태,CCTV 작동상태)
4. 기타
○ 제설자재(염화칼슘, 모래) 확보 및 유지관리실태 ○ 안전위해요소 유무 등(결빙위험지역 제설관리여부) ○ 주차장 관리카드 정보 확인 및 수정

점검자    소속              직          성명           (서명)

확인자                주차장             성명            (서명)

공영주차장 현장 점검 사진

소방장비 부재	주차장 구획선 훼손
CCTV 작동 불량

시설물 하부 구조 점검사진

구조물 상태확인	구조물 균열 및 박리
구조체 누수