문서번호	기술심사담당관-1044
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목심사팀장	기술심사담당관
송주연	박동욱	01/20 최진선

기본설계 심의계획

-중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치사업 기본설계-

-서남물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치사업 기본설계-

2014. 1.

기술심사담당관

기본설계 심의계획

Ⅰ		사업개요

□ 사업현황

구분	중랑물재생센터	서남물재생센터
위치	성동구 차장터5길 10	강서구 양천로 201
공사개요	총인처리 시설 250,000㎥/일	총인처리 시설 360,000㎥/일
공사기간	‘09.2 ~ ’16.7	‘11.11 ~ ’18.2
공사비	248억원(295→543)	365억원(119→485)
발주기관	도시기반시설본부 방재안전시설부

※ 발주방식 : 설계시공 일괄방식(턴키방식)

□ 추진경위

❍ ‘08.07.11 : 설계시공 일괄 입찰 공고(중랑)

❍ ‘09.02.12 : 공사계약(중랑)

❍ ‘09.03.30 : 설계시공 일괄 입찰 공고(서남)

❍ ‘09.11.09 : 공사계약(서남)

❍ '10.02.26 : 하수도법 시행규칙 개정('12.1.1 시행)

- 방류수 수질기준 강화 : 총인 2.0mg/L →  0.5mg/L 이하

❍ '13.05.28 : 물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침)

❍ '13.06.17 : 기본설계 착수

□ 계약상대자 현황

구분	중랑물재생센터	서남물재생센터
시공사	지에스건설 한라산업개발, 동아건설산업	대림산업 태영건설, 한진중공업, 승영기술공사, 한국개발
설계사	우리엔지니어링, 삼안	한국종합기술, 한국종합엔지니어링, 태화종합기술공사

Ⅱ		설계심의 세부계획

□ 심의일시 : 2014.2.14.(금) 14:00 ~

□ 심의장소 : 신청사 11층 기술심사담당관 회의실

□ 심의위원회 구성

❍ 구성 기준

- 위원장 : 기술심사담당관

※ 위원장은 심의위원회의 공정성 및 객관성을 위하여 설계도서 검토는 하지 아니하고 심의위윈회 운영

- 위원 : 분야별 1인 또는 2인 선정

※ 계획부서, 유지관리부서, 발주부서의 장은 당연직으로 포함

❍ 심의위원 구성 원칙

- 공종별 공사 금액을 고려하여 해당분야 1인 또는 2인 선정

- 총인처리시설임을 감안하여 건설기술심의위원 및 외부 관련전문가(일시위촉)를 선임하여 전문성 보완

❍ 분야별 심의위원

분 야	심의위원	심의위원
상하수도	2	고광백(연세대), 김영란(서울연)
환경	2	조용모(서울연), 김덕진(한국환경공단, 11기)
토목구조	2	이주호(롯데건설), 오세준(이원이엔지)
건설안전	1	이섬범(도명건설)
토질 및 기초	1	강병윤(수성eng)
토목시공	1	심재범(삼호개발)
건축계획	1	공순구(홍익대)
플랜트	2	도유봉(선진전력), 박성복(한국환경기술)
전기전력설비	1	배민호(벽산파워)
계획부서	1	김병위(물재생시설과)
발주부서	1	박종웅(방재안전시설부)
유지관리부서	2	채희정(중랑물재생센터), 박용상(서남물재생센터)
12개 분야	16

□ 심의위원회 운영

❍ 기본설계 적정성 검토

- 본 사업은 턴키방식으로 추진중에 물재생센터의 방류수 수질기준이 강화(총인 2.0mg/L→0.5mg/L이하)되는 등 하수도법 개정으로 총인처리시설을 추가하는 사업으로

- 계약상대자가 작성한 기본설계도서의 적정성과 내실화를 위하여 심의위원뿐만 아니라 발주기관 등도 검토 필요

- 심의위원(발주기관 등 포함)의 지적사항에 대한 시공업체의 조치내용 작성하여 설계의 품질확보 및 성능보증 책임 명확화

- 발주기관은 시공업체의 조치내용에 대해 입찰안내서 및 관련 법령 등과 상충되거나 범위를 벗어나는 지 여부 등 검토

❍ 기본설계 지적사항 결정

- 검토결과 이견이 있거나 조정이 필요한 경우에는 발주기관 또는 시공업체의 설명을 들어 삭제 또는 보완

- 조정․보완된 심의위원 및 발주기관 최종 검토의견은 위원회에서 기본설계 지적사항으로 의결

❍ 심의위원회 운영 절차

설계도서 검토	→	지적사항 작성․제출	→	지적사항 통보

(심의위원,발주기관)        (심의위원,발주기관→심의부서)        (심의부서→발주기관→시공업체)

→	조치내용서 작성․제출	→	검토의견 작성․제출	→	심의위원회 상정

(시공업체→발주기관)                  (발주기관→심의부서)                (심의부서)

→	지적사항 조정․보완	→	심의위원회 의결	→	지적사항 통보

(심의위원회)                                  (심의부서→발주기관→시공업체)

→	(실시설계시 보완)

붙 임 : 1. 검토의견서(심의위원, 발주기관) 1부.
2. 심의위원 지적사항에 조치내용서(시공업체) 1부.
3. 시공업체 조치내용에 대한 발주기관 검토의견서(발주기관) 1부.
4. 발주기관 검토의견 작성 방법 1부.  끝.