노원자원회수시설 가동률(‘15년 4/4분기)

구 분		4/4 분기 총량	′15.10월	′15.11월	′15.12월
소각량 (톤)	계	47,245.4	18,220.32	10,356.68	18,668.40
가동일수 (일)	계	79.94	31.00	19.44	29.50
가동률 산 정	결과	〔(47,245.40톤) ÷ 79.94일〕÷ 800톤/일 ×100 = 73.88
	산출식	당해 분기의 소각량(톤)/당해 분기의 가동일수(일) 시설용량(톤/일)
가동률 (%)	평균	73.88