문서번호	원무과-1662
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
박재균	조선행	김종환		01/29 나백주
협 조	주무관		송재홍
	주무관		이지영

『20016년 서북병원』

시설물 안전점검 및 유지관리 추진계획

2016. 1

서울특별시 서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『  2016년 서북병원 』

시설물 안전점검 및 유지관리 추진계획

우리병원 건축물 및 시설물에 대한 재난방지 및 유지관리를 위하여 2016년도 시설물 안전점검 추진계획을 수립․시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

『재난 및 안전관리 기본법』 시행령 제33조(특정관리대상시설의 지정･관리 등에 관한 지침)

『시설물 안전관리에 관한 특별법』 시행령 제2조(시설의 범위) 및 같은법 제 6조 (안전점검의 실시시기)

Ⅱ		시설물 현황

건축물현황 (2004. 2.11 준공)

○ 부지면적  : 68,772㎡

○ 연 면 적  : 30,149.17㎡ (3개동 및 기타)

구 분		규 모	연면적(㎡)	주 용 도
동 관		지하1, 지상7층	5,735.10	결핵병동
본 관		지하2, 지상5층	14,367.33	노인병동
서 관		지하1, 지상4층	3,603.22	치매병동
부속시설	영 안 실	지하2층	1,433.47	장례식장 및 영안실
	기타시설	지하2~지상1층	253.65	경비실, 차량지원실, 매점 산소공급시설 등
	지하주차장	지하2층~지하1층	4,416.43	지하주차장(2개층)

녹지 및 수경시설 현황

○ 녹지면적 : 8,936.38㎡

○ 옥상공원 : 서관옥상외 4개소 900㎡

○ 분수시설 : 바닥 및 벽천분수 90㎡(‘09. 4 준공)

주요 기전시설물 현황

○ 기계설비 : 흡수식 냉동기설비(560RT) 등 58종

○ 전기설비 : 수․변전설비(22.9KV/2,450KW) 등 19종

○ 통신설비

- 전화설비(국선600회로)등 3종

- CCTV설비(주차관리11대, 시설관리60대)

○ 태양광 발전설비 : 50KW 1조 (‘08.11 준공)

Ⅲ		추진계획

추진방향

○ 기후변화 등 환경변화로 인한 재난 취약시설의 위험동 증가에 따라 선제적 정기 및 수시 점검을 실시하여 재난사고 예방

○ 위험요인 발생시 전문가 점검 및 지속적인 안전관리

○ 유관기관과 연계한 비상협조체계 유지

【 서북병원 건축물 구분 및 안전등급 】

□ 시설물 범위 : 2종 시설물

※『시설물의 안전관리에 관한 특별법』제2조 : 50,000㎡ 미만의 다중이용건축물인 병원은 2종 시설물로 규정

□ 안전등급 : B등급(양호)

※ A등급(우수),B등급(양호),C등급(보통),D등급(미흡),E등급(불량)

추진계획 및 방법

○ 정기점검 : 년2회 (외부기관)

구 분	점검일정	점검기관	점검방법
상반기	5～6월 중	도시기반 시설본부 (건축부)	ㅇ 전문적인 내․외관형태 등 관찰․점검 ⇒ 정기점검보고서 작성 (시설물상태등급 결정)
하반기	10～12월 중

○ 자체점검(분기별) 및 특별점검(수시)

구 분		점검일정	점검주관	점검방법
수시점검 (분기별)	1/4분기 (해빙기)	‘16. 2～3	자체 점검	ㅇ 전반적인 내․외관형태 등 관찰․점검 ㅇ 안전점검 정기점검표 의한 세부 점검사항 중점점검 실시(정기점검표 별첨)
	2/4분기 (우기)	‘16. 5～6
	3/4분기 (명절대비)	‘16. 8～9
	4/4분기 (동절기)	‘16.11～12
특별점검	수 시		ㅇ 자체 점검 ㅇ 재난주관부서 및 시민건강국 특별점검

※ 건축물 정밀점검 : ‘16.10월 예정 (3년1회, 전회점검 2013.12)

○ 시설물 유지관리 안전점검 : 관련법령에 따라 개별점검 별도추진

【 주요점검 시설물 】

구 분	관련법령	점검일정	점검주관
소방시설 종합정밀점검	공공기관의 방화관리에 관한규정	2월	외부기관 위탁점검
승강기점검	승강기제조및관리에 관한법률	10월
고압가스(액체산소)	고압가스안전관리법	5,11월
보일러계속사용검사	에너지이용합리화법	2,11월
냉동제조(후레온가스)	고압가스안전관리법	2월
전기안전검사	전력기술관리법	2년 1회 ※ ‘14.12월 검사완료

Ⅳ		조치계획

점검결과와 안전조치 사항 등 기록 유지 및 보고

점검결과 경미한 사항은 즉시 보수 및 정밀진단을 요하는 사항은 응급조치 후 전문기관에 정밀진단 의뢰 등 조치

유관기관 비상연락망 정비

따로 붙임 : 1. 유관기관 비상연락망 1부

2. 시설물 안전점검표 1부.  끝.