위험예지훈련보고서- 1/24(주간)

도해번호		담당자	3팀장	119안전센터장	결재
67		윤영근	이정구	01/24 이문복
	유증기가 체류된 실내에서 잔화 정리

○ 제1라운드 : 어떤 위험이 잠재하고 있는가. ○ 제2라운드 : 이것이 위험의 포인트다(핵심위험요인에 ○표하고 적색 밑줄)
번호		도해를 보고 현상파악을 한 후 위험요인을 기록한다.
1		스위치를 켰을시 전기 스파크로 인한 발화위험이 있다(○)
2		남아 있는 유증기로 인해 대원들이 질식위험에 처할수 있다
3		잔화정리 중 발생한 물에 의해 미끄러질 우려가 있다
4		시너의 인화성이 높기 때문에 밀폐된 실내에서 자연발화 할수도 있다
5		조그마한 정전기 마저 시너에 착화될 위험이 있다
6		공기호흡기 실린더 끼리의 충돌로도 시너에 착화될 위험이 있다
○ 제3라운드 : 당신이라면 어떻게 하겠는가?
◎표		실행 가능한 구체적 대책								★표
◎ ◎	1	유증기가 남아 있다면 전기 점등을 시키지 않는다								★
	2	실내환기를 제대로 시킨후 진입한다
	3	긴장을 늦추지 말고 미끄러짐에 주의한다
◎	4	실내 환기를 제대로 시킨후 진입한다
	5	정전기 발생에 각별히 주의한다								★
	6	물건끼리의 접촉에 의한 마찰에 주의
○ 제4라운드 : 팀의 행동 목표를 설정하고 지적 확인을 1회한다.
팀의행동목표				유증기가 남아 있다면 전기 점등을 시키지 않는다
One Point(3회)				안전장구 착용, 정전기 발생 주의, 좋아!
Touch & Call 안전,안전,좋아.
팀NO			명 칭		리 더	서 기	보고자	발표자	기타멤버
송정3팀			송정3팀		위.이정구	사.송병삼	장.정구명	장.윤영근	장.허홍재 등 6명