문서번호	시설보수과-561
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	02/04 이종엽
협 조
	주무관			최태석

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(특별점검 병행-콘크리트 덩어리 낙하 사고 관련)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

성동도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

(특별점검 병행-콘크리트 덩어리 낙하사고 관련)

민족 고유명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활

불편사항 최소화 및 편안한 귀성ㆍ귀경길이 될 수 있도록 도로

시설물에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 사 항

설날대비 도로시설물 안전점검 계획 (도로시설과-1149, 2016. 01. 26.)

설날대비 도로시설물 안전점검 계획 (시설보수과-375, 2016. 01. 26.)

교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 실시 및 안전관리 철저

(도로시설과-1445, 2016. 02. 03.)

Ⅱ		추 진 기 간

추진기간 : 2016. 1. 26(화) ~ 2. 4(목)

※ 설 명절 연휴 : 2.06(토) ~ 2.10(일)〈5일간〉, 설날 : 2.08(월)

Ⅲ		점 검 개 요

점검 및 정비기간

〇 점검기간 : 2016. 1. 26 ~ 2. 02

〇 정비기간 : 2016. 2. 01 ~ 2. 04

관리대상 시설물 현황                                                                                                               (단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌,우안) : 통계상 북부,서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 관내지역(연장 1,4km, 황학교~고산자교) 시설부분만 관리

2) 마장교(가칭) 포함

담당별 안전점검 대상

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	김형섭(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 마장교(가칭)
2	이경수(정) 임승민(부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석(정) 김형섭(부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도, 청량리1고가차도
4	임승민(정) 이경수(부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

※ C등급(2개소) : 장안교(공사중), 청량리1고가(공사중),

점 검 방 법

〇 시설물 담당직원 포함 2인 1조 순찰 시행

〇 C등급 시설물 : 장안교, 청량제1고가는 전체 교체 공사중으로

⇒ A, B등급 시설물과 동일하게 직원 2인 1조 자체 점검 시행

〇 홍제천 OO교 콘크리트 덩어리 낙하사고와 관련 특별점검 병행 시행

Ⅳ		점 검 결 과

도로시설물 점검결과 구조적 손상은 발견되지 않음

도로시설물 점검결과 지적사항  ″ 별첨 1 ″

〇 총 24건 : 조치완료(21건), 향후조치(3건)

콘크리트 덩어리 낙하사고 관련 특별점검 결과 : 특이사항 없음

【 특별점검 시행 】

〇 관련사항 : 홍제천 OO교 콘크리트 덩어리 낙하사고 관련 특별점검 시행              ☞ 본부장 지시사항

〇 대     상 : 중랑교 등 50개 시설물 중 45개 시설물

(복개구조물 3, 복개화(전농교), 1 마장교(가칭) 1 제외)

〇 점 검 자 : 시설보수과장 외 4명 2개반(2인 1조) 시행

〇 점검일시 : 2016. 2. 3. ~ 2. 4

〇 점검결과 : 특이사항 없음

Ⅴ		조 치 계 획

점검결과 경미한 손상 등 즉시 조치가 가능한 사항은 직영반을 활용 조치 완료(21건)

동절기로 인한  즉시 보수가 불가한 사항은 주의 관찰하고 2016년 일상유지업체에 작업지시하여 조치(3건)

Ⅵ		행 정 사 항

설날대비 안전점검 및 특별점검 결과 도로시설과 제출 및 도로관리시스템 입력 철저

첨부 : 1. 도로시설물 순찰 및 정비결과(집계) 1부.

2. 시설물 담당자별 안전점검 결과 각 1부.

3. 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 1부.  끝.