문서번호	품질지도과-341
결재일자	2016.2.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
강서구		이창훈	02/22 한민희
협 조
	총무과장			代류동균
	주무관			김태묵

2016년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

2016. 2.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

2016년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

2016년도 서울시 등 우리 시험소에 의뢰된 품질관리 현장확인 기동반 점검대상 공사에 대하여 불시 현장점검을 실시하여 부실공사 예방 및 품질수준 향상을 도모코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

서울특별시건설공사품질관리등에관한조례 제12조(현장확인 기동반 운영)

품질시험소 활성화방안 검토보고(부시장 방침 411호, 2012.12.28)

※ 우리 시 발주 건설현장 “불시검사제” 확대 실시

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2016. 3 ~ 12

점검대상 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 등 총 130개 현장

우리 시 및 투자기관에서 발주하였거나, 인가·허가·승인한 건설공사

자치구청장이 발주한 공사중 기동점검을 의뢰한 건설공사

도로사업소에서 발주한 포장도로 정비공사 및 아스팔트혼합물 생산공장 점검

(※ 6개사업소 12개플랜트 24개 현장)

【2016년도 현장확인 기동반 점검대상 현황】

(단위 : 건)

합계	서 울 시				투자기관				자치구	도로포장 및 풀랜트	비고 (기타)
	도시기반 시설본부	상 수 도 사업본부	한강사업본부	사업소	SH 공사	서울메트로	도시철도공사	시설관리공단
130	50	1	2	3	21	9	1	2	15	24	2

※ 계획수립 이후 점검의뢰 현장은 월별 점검계획에 추가하여 점검 실시

점 검 자 : 품질지도과 직원 2명

점검방법 : 주 3~4개 현장 점검 시행

주요 점검내용

굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함유량 등 시험

철근, 벽돌, 블록, 방수재, 각종 마감재 등 사용자재의 적정여부

※ 시료 채취 사용자재의 적정여부 시험확인(시험수수료 면제)

품질시험 및 검사의 이행여부 등

Ⅲ		점 검 계 획

『품질관리 현장확인 기동반』 운영방안

공사현장 기동반점검은 “불시검사제”로 운영

공사현장 건설자재 시료채취 및 시험결과 부적합자재는 처리 증빙서류 (반출사진 등) 확인 및 필요시 현장 확인

공사현장 반입자재의 품질관리를 위하여 현장 진행사항을 감안 필요시 추가 현장방문 시료채취

사회적 물의 및 감사 적출 부적합 제품 등 중점관리

『품질관리 현장확인 기동반』 운영계획

월별 점검대상 선정

- 준공시점 및 공사진행 공정을 감안 점검실시

- 주요 골조공사 공정이 빠른 공사 현장

- 레미콘 타설 계획이 있는 현장

운영체계

점검대상 사전조사

월별 점검대상확인

(공정표 확인)

현장 불시점검

(시료채취)

시정조치사항 통보

(품질지도과)

시정조치 결과제출

(발주부서)

월별 점검계획

(단위 : 건)

합계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
130	10	14	14	16	12	10	12	16	16	10

Ⅳ		점검결과 조치

점검결과 지적사항은 발주청(인·허가청), 시공사 및 감리자에 통보

경미한 지적사항은 현장에서 책임감리원 및 공사감독관에게 시정 지시

중요 지적사항은 품질시험소장에게 점검 결과 보고 후 발주청(인·허가청),

시공사 및 감리자에 통보

시공사에서는 감리자 확인하에 지적사항 시정조치 후 발주청(인·허가청)에

시정조치 결과 보고

시료 채취 자재 시험결과 부적합자재는 발주(인·허가)부서장 책임하에

현장 외로 반출 조치

발주청(인·허가청)에서는 지적사항 시정조치 완료 확인 후 관련 사진

및 증빙서류를 첨부하여 품질시험소에 조치결과 제출

조치결과 제출 : 지적사항 통보일로부터 1개월 이내 시정조치 결과 제출

Ⅴ		행정사항

『품질관리 현장확인 기동반』 점검에 따른 점검차량 지원 : 총무과

기동반 점검차량 고정 배차 : 승용차 1

품질시험관리시스템 활용 DB구축(계속)

품질점검 결과를 품질시험관리시스템에 등재하여 점검자료 기록관리(Data Base구축)

포장도로 정비공사 현장 및 아스팔트혼합물 생산공장 합동점검

도로관리과 점검계획에 따라 합동점검(※‘15년도 6개사업소 12개플랜트)

붙임 : 1) 2016년도 품질관리 현장확인 기동반 점검대상(기관별) 1부.

2) 2016년도 품질관리 현장확인 기동반 월별 점검계획 1부.

3) 품질관리 현장확인 기동반 점검표 1부.  끝.