문서번호	운영과-464
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		서한호	01/28 김동기
협조
	주무관		이금재

2014년 정수시설물 청소 및 준설 발주 계획

2014. 01

뚝도아리수정수센터

운영과

정수시설물 청소 및 준설 발주 계획

우리 뚝도아리수정수센터 정수시설물 청소 및 준설 계획을 수립 시행하여 정수시설물을 청소함으로써 맑은 물 생산 공급 및 견학자에게 정수시설물 홍보에 만전을 기하고자 함.

		청소시기

정수지 : 년 1회

※ 정수지 청소에 관한 업무지침[생산관리과-1354(’04.5.25)]

- 정수지 내부에는 수중에 포함되어 유입된 침전물이 퇴적될 수 있으므로 최소한   1년에 1회 이상은 정수지를 비우고 청소를 하여야 한다.

응집지 및 침전지 : 년 2회(상, 하반기)

※ 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조를 준용 6개월마다 청소실시

배출수처리장 : 회수조(년 1회), 배슬러지조(년 1회)

배수정 : 집수정(년 1회)

		개요

사 업  명 : 2014년 정수시설물 청소 및 준설

사업기간 : 계약일 ~ 2014.12.31

사 업 비 : 120,000천원

계약방법 : 일반공개경쟁입찰

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비,수선유지교체비(기타교체비)

대상시설물 : 정수지, 여과지, 응집지․침전지, 회수조, 배슬러지조, 저류조,배수정 등

		2013년와 변경된 사항

1정수지 내부방식 공사로 청소물량 감 반영

견학동선 및 시설물 청결유지를 위한 3계열 여과지 청소면적 포함

년 2회 회수조 청소를 4회로 강화하여 수질 향상

		조치의견

공사는 연중 시행되고 보수를 원하는 시기에 청소를 할 수 있는 년간단가계약으로 발주하고

제경비는 본부 지시에 의거 (사)한국위생관리협회에서 발표하는 용역 표준도급비 공시 후 설계하여 발주

※ 급수58442-71(’03. 3. 27) : 청소용역 제비율 적용기준

조속 설계 후 계약심사(본부 계약심사과) 의뢰

조기발주에 따른 긴급공고 시행

청소 시 정수시설물(토목,기계,전기 등)에 대하여 전반적인 합동 점검 실시

		기대효과

정수시설물에 대한 주기 및 보수, 보강과 정수운영에 지장이 있을시 청소를 실시하여 깨끗한 수돗물 생산 및 원활한 운영을 도모하며,

견학고객에 대한 청결한 환경 이미지 전달. 끝